
Техническое задание
на выполнение работ по поставке и монтажу окон  
1. Объект: Технический центр АО «Омскоблавтотранс»
 Омская область. г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 302. 
 
2.  Описание объекта закупки: Изготовление, монтаж окон ПВХ из профильной пяти камерной системы Exprof,  цвет белый,  с внутренним заполнением  из стеклопакета тройного стекла, демонтаж старых окон,  установка отливов, вывоз мусора.
	№ п/п
	Условия изготовления товара 

	1
	Особые условия
	Подрядчик до момента начала изготовления товара производит замеры оконных проемов на объекте Заказчика. Если  нижеуказанные размеры оконных блоков расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет изготовление товара по произведенным им замерам с предварительным согласованием с Заказчиком.

	2.1
	Схема оконных блока 
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	2.2. 
	Комплектность поставки
	1. Оконные блоки ПВХ пятикамерной системы Exprof – 20,8 м.кв. 
2. Отлив оцинкованный 7 шт. 

	2.3.
	Порядок производства работ.  
	1. Демонтаж существующих окон 
2. Монтаж новых окон с заполнением пустот между блоком  и стеной пеной. 
3. Монтаж отливов.
4. Вывоз образовавшегося от монтажа и демонтажа мусора. 



3. Требования к  поставке товара /выполнение работ. Гарантии качества
3.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены его потребительские свойства). Качество и безопасность поставляемого товара должны подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества, передаваемым Подрядчик Заказчику вместе с товаром.
3.2. Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц.
3.3. Доставка товара , демонтаж и монтаж оконных блоков и наружных отливов  осуществляется силами  и за счет средств Подрядчика. 
3.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным Техническим заданием. 
3.5. Подрядчик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации санитарным и фитосанитарным нормам.
3.6. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Подрядчик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
3.7. Гарантийный срок товара не менее 24 месяцев с даты передачи товара Заказчику, в случае если гарантия завода производителя превышает данное значение, то срок гарантии соответствует сроку, установленному производителем.
Гарантия качества товара распространяется на весь объем товара в течение всего срока годности установленного производителем.
Гарантийные обязательства должны быть подтверждены гарантийным талоном или иным документом подтверждающим гарантию и содержащим гарантийные обязательства. Документы, подтверждающие гарантию, должны быть скрепленные печатью Поставщика, и переданы Заказчику при приемке товара.
3.8. В случае обнаружения любых дефектов в течение гарантийного срока, а также в случае обнаружения несоответствия Товара  заявленным характеристикам, выявленным в процессе эксплуатации,  все затраты,  связанные с их устранением, а при необходимости и замены, несет Подрядчик.




Начальник СЭЗиС                                                                                                                     Д.И. Саяпин
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