ТЕХНИЧЕСКОЕ​﻿﻿‍‍ ЗАДАНИЕ 
[bookmark: _Hlk230691018]на поставку специальной одежды, специальной обуви для нужд МУП «ВКС»
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	14.12.11.120
	Костюм мужской  
	подп. "и" п. 5
	
	

	2
	15.20.32.122
	Обувь специальная
	подп. "и" п. 5
	
	

	3
	14.12.11.120
	Костюм Мужской
	подп. "и" п. 5
	
	

	4
	14.12.11.120
	Костюм мужской
	подп. "и" п. 5
	
	

	5
	14.12.21.120
	Костюм женский
	подп. "и" п. 5
	
	

	6
	14.12.30.131
	Халат
	подп. "и" п. 5
	
	

	7
	15.20.32.122
	Обувь специальная
	подп. "и" п. 5
	
	

	8
	15.20.32.129
	Сапоги кирзовые
	подп. "и" п. 5
	
	

	9
	15.20.32.129
	Сапоги болотные
	подп. "и" п. 5
	
	

	10
	15.20.11.113
	Сапоги резиновые 
	подп. "и" п. 5
	
	

	11
	14.12.30.110
	Плащ для защиты от воды
	подп. "и" п. 5
	
	



1. Описание предмета закупки. Технические характеристики товара.
	№
	Наименование
	характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Костюм мужской  
	Назначение- для защиты от механических воздействий (истирания) летний с водооталкивающей пропиткой
КУРТКА:
Ткань верха – название ткани смесовая состав: 35% – хлопок,  65% – ПЭ; плотность – 210 (+/-10) г/кв. м;
переплетение ткани – саржавое, диагональное
устойчивость окраски – прочная; водооткалкивающая пропитка; светотражающие элементы-лента 5см.
Класс защиты 1;антистатическая обработка;
Цвет: оттенки синего
Описание модели: Куртка прямая на пуговицах, воротник отложной; боковые карманы с усилением. Нагрудные карманы -наличие. Манжета на пуговице
ГОСТ 12.4.280-2014
БРЮКИ:
Название ткани -смесовая
35% – хлопок,  65% – ПЭ;
плотность 210 (+/-10) г/кв. м;
Плетение саржевое диагональное.
Задних карманов нет ,Боковые карманы -накладные с усилением, усиление на коленях. Четыре шлевки под ремень . Ширинка -потайная на пуговицах
устойчивость окраски – прочная;
антистатическая обработка;
Цвет: оттенки синего
Водооткалкивающая пропитка. Светоотражающая лента 5см.Класс защиты1.
ГОСТ 12.4.280-2014                                                                           



р.44-46 рост 172-176-3 комп    
р.48-50 рост 172-176 -36 комп  
р.52-54 рост 172-176-32 комп    
р.52-54 рост 182-188-9 комп    
р.56-58 рост 182-188 -8 комп  
р.60-62 рост 172-176 –7 комп               
р.60-62 рост 182-188- 3 комп                
р.64-66 рост 182-188-1 комп               
р.56-58 рост 170-176- 1 комп
р.48-50 рост 184-188-4 комп
р.68-70 рост 182-188-1 комп
р.48-50 рост 158-164 -2 комп
р.44-46 рост 158-164-3 комп
р.64-66 рост 170-176-1 комп 


На курточке: Логотип организации: должен быть с нанесением логотипа МУП «ВКС» (термопечать, спина, размер логотипа – длина 260 мм (+/-20мм), ширина 110 мм (+/-20мм) /шрифта – большой: не менее 130х30 мм, светоотражающий, размер корпоративного логотипа – длина 90 мм (+/-20мм), ширина 120 мм (+/-20мм) цветной/светоотражающий 

	
[image: ] 
        МУП
          «ВКС»










	комп
	111

	2
	Обувь специальная 
	Назначение- для защиты от механических воздействий (ударов), раствор кислот и щелочей летняя
Пол:  мужские  
Материал Натуральная кожа 
Сезон: Лето
Кожа юфтевая ,термоустойчивая толщиной 1,8-2,0мм ,мягкий кант -ткань оксфорд в в/отталкив. пропиткой.
Подклад: Материал на нетканой основе, дублированный поролоном
Подносок :усиленный термопласт
Вкладная стелька из степора.  Подошва ПУ ,износоустойчивая ,МБС,КЩС 20%
Метод крепления подошвы: литьевой
Цвет черный
р.41-16 пар
р.40-4 пары
р.42-20пар
р.43-25 пар
р.44-10 пар
р.45- 5пар
	пара
	80

	3
	Костюм мужской
	Назначение- для защиты от растворов кислот и щелочей, в том числе с головным убором летний
Рекомендуется для защиты от кислот до 80% концентрации. Костюм комплектуется головным убором
Состав костюма
Брюки + куртка прямая
Тип куртки/жилета-Прямая
Состав ткани-100% ПЭ
Плотность ткани-240 г/м²
Отделка ткани-Кислото-щелоче стойкая
Класс защиты-3; группа защиты III
Цвет: оттенки синего

р. 44-46 рост 170-176
	шт
	1

	4
	Костюм мужской
	Назначение- для защиты от искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины Сезон: лето
Состав костюма
Брюки + куртка прямая
Название ткани-Брезент
Состав ткани-50% хлопок, 50% лён
Плотность ткани-550 г/м²
Отделка ткани-Огнезащитная пропитка ОП
Материал-Кожевенный спилок толщиной 1,2-1,4 мм
Подклад-Брезент
Класс защиты-Третий
Пол:Мужской
р.48-50 рост 170-176   
	шт
	1

	5
	Костюм женский
	Назначение- для защиты от общих производственных загрязнений летний 
Дополнительные характеристики*:
соответствие: ГОСТ Р 12.4.280-2014
Состав костюма: Брюки +куртка прямая
Цвет: оттенки синего, или серого
Ткань костюма: смесовая
Плетение: Полотняное
Отделка ткани: Водоотталкивающая пропитка
Светоотражающая элементы: Декоративные вставки
Класс защиты 1
Состав ткани: полиэстер 80% , хлопок 20%
Плотность ткани, г/м2 :не менее 210

Куртка:Прямая
Застежка :На молнию
Воротник: Стойка
Боковые карманы: наличие
Застежка рукава: Манжета на пуговице
Регулировка пояса: Кулиса на уровне талии

Брюки                                                                                                                                                                                                                                                                    Боковые карманы на брюках : наличие
Шлевки под ремень :наличие
Ширинка на молнию

На курточке: Логотип организации: должен быть с нанесением логотипа МУП «ВКС» (термопечать, спина, размер логотипа – длина 260 мм (+/-20мм), ширина 110 мм (+/-20мм) /шрифта – большой: не менее 130х30 мм, светоотражающий, размер корпоративного логотипа – длина 90 мм (+/-20мм), ширина 120 мм (+/-20мм) цветной/светоотражающий 
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        МУП
          «ВКС»











р.56-58 рост 165-1 комп    
р.56-58 рост 182-188 – 2 комп    
	комп
	3

	6
	Халат 
	Назначение- для защиты от механичкских воздействий (истирания)
Ткань :Смесовая
Состав ткани-65% ПЭ, 35% хлопок
Плотность ткани-210 г/м²
Отделка ткани: Водоотталкивающая пропитка
Пол-Женский
Цвет: оттенки синего

р.52-54 рост 170-176     
	шт
	1

	7
	Обувь специальная 
	Назначение- для защиты от механических воздействий (ударов), истирания летняя
Кожаные полуботинки на шнурках
Материал: Натуральная кожа
Высота ботинка 7см
Подклад: Подкладочная кожа
Подошва ПУ, износостойкая, МБС,КЩС 20%
Метод крепления: Литьевой
Цвет черный
Пол-женский
р.38-1 пара
р.39-1 пара
	пара
	2

	8
	Сапоги кирзовые
	Для голенища используется кирза
Цвет : черный
Подошва ПУ износоустойчивая МБС,КЩС 20%
Высота сапога не менее 26 см не более 30 см
Метод крепления :Литьевой
Без подклада
Подносок: усиленный термопласт
р.40-1 пара
р.41-4 пара
р.42-6 пар
р.43-2 пары
р.44-1 пара
р.45-1 пара
	пара
	15

	9
	Сапоги болотные
	Сапоги предназначены для защиты ног от воды. Нижняя часть сапог изготовлена методом трехкомпонентного литья из ПВХ, верхняя часть цельнолитая надставка из ПВХ.
Высота сапога- не менее 80 см не более 90 см
Подошва-ПВХ
Метод крепления подошвы-Литьевой
Пол:Мужской
раз.44-4 пары
раз.42-12 пара
раз.43-44-1 пара
раз.43-10 пара
раз.41-4 пара
	пара
	31

	10
	Сапоги резиновые 
	Для голенища используется эластичный ПВХ .

Широкая колодка и устойчивый протектор.
Высота сапога не менее 28см. не более 35 см.
Изготовлен методом-трехкомпонентного литья
раз.41-1 пара
раз.42-10 пара
раз.43-10 пара
раз.44-4 пара                                                                
	пара
	25

	11
	Плащ для защиты от воды
	Защитные свойства: Стойкость к воздействию ветра, влаги.
Защита от влаги: наличие.
Застёжка: на молнию с защитной планкой.
Капюшон: наличие, регулируемый.
Ткань:  плащевая с ПВХ покрытием плотность 225 гр./м2.
Карманы: наличие не менее 1 не более 2 шт.
р.48-50 рост 170-176-5 пара   
р.52-54 рост  170-176 – 8 пара
р.52-54 рост  182-188- 3 пара
р.56-58 рост  170-176- 7 пара
р.56-58 рост  182-188-2 пара
	штука
	25


Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком)

2. Место поставки товара: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А
3. Срок поставки товара: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 20 календарных. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.
3.1. Поставщик своими силами и за свой счет производит доставку и разгрузку товара.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
[bookmark: _GoBack]6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
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