[bookmark: _Hlk146543749]Техническое задание
на поставку запорной арматуры и деталей трубопроводов для нужд МУП «ВКС» 

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	[bookmark: _Hlk239686125]№ п/п
	Код
	Наименование
	Национ‍‌‍﻿‌‌​​​﻿﻿﻿​​‌​альный режим

	
	
	
	1875
 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	22.21.29.130
	Отвод 
	
	✓
	

	2
	22.21.29.120
	Муфта переходная
	
	✓
	

	3
	22.21.29.120
	Муфта компрессионная
	
	✓
	

	4
	22.21.29.120
	Муфта компрессионная
	
	✓
	

	5
	22.21.29.130
	Тройник компрессионный
	
	✓
	

	6
	28.14.13.131
	Кран шаровой

	
	✓
	

	7
	28.14.13.131
	Кран шаровой
	
	✓
	

	8
	22.21.29.120
	Муфта переходная
	
	✓
	

	9
	24.20.40.000
	Резьба 
	
	
	✓

	10
	24.20.40.000
	Резьба 
	
	
	✓

	11
	22.21.29.130
	Отвод 
	
	
	

	12
	22.21.21.122
	Труба напорная 
	
	✓
	

	13
	22.21.21.122
	Труба ПНД 25
	
	✓
	

	14
	28.14.13.131
	Кран шаровой цельносварной запорный
	
	✓
	

	15
	22.21.29.130
	Втулка под фланец 
	
	✓
	

	16
	22.21.29.130
	Фланец под втулку
	
	✓
	

	17
	22.21.29.130
	Отвод 
	
	✓
	

	18
	22.21.29.130
	Муфта электросварная 
	
	✓
	

	19
	28.14.20.220
	Фланец приварной

	
	
	✓



1. Описание объекта закупки: 
	№ п/п
	
Наименование
товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Отвод 
	Тип: Отвод 90 градусов компрессионный SDR17
Материал: ПНД
Диаметр: 40 мм
Цвет: черный
Тип соединения: обжим с резиновыми уплотнителями и цанговым зажимом
	  Шт.
	8

	2
	Муфта переходная
	Тип: Муфта переходная для полиэтиленовых труб (ПЭ)
Материал: ПНД
Тип соединения: Компрессионное 
Макс. рабочая температура: 40 °С
Макс. рабочее давление: 16 бар
Диаметр трубы: 40*25 мм
	Шт.
	1

	3
	Муфта компрессионная
	Тип фитинга: Муфта компрессионная (обжимная) переходная с трубного соединения на резьбовое.
Наружный диаметр подключаемой трубы (Дн): 25 мм.
Размер присоединительной резьбы: 1" (один дюйм)
Материал: ПНД
Тип присоединения: НР
Тип соединения: Компрессионный (зажимной)
	Шт.
	2

	4
	Муфта компрессионная
	Тип фитинга: Муфта компрессионная (обжимная) переходная с трубного соединения на резьбовое.
Наружный диаметр подключаемой трубы (Дн): 25 мм.
Размер присоединительной резьбы: 1" (один дюйм)
Материал: ПНД
Тип присоединения: ВР
Тип соединения: Компрессионный (зажимной)
	Шт.
	1

	5
	Тройник компрессионный
	Тип фитинга: Тройник компрессионный (обжимной) с переходом на наружную резьбу.
Наружный диаметр соединяемых труб (Дн): 40 мм 
Размер присоединительной резьбы: 1" (один дюйм)
Материал: ПНД
Тип присоединения: НР
Тип соединения: Компрессионный (зажимной)
	Шт.
	1

	6
	Кран шаровой

	Кран шаровой 11б27п1
Диаметр (размер) DN: 25 мм
Давление (PN): 40 бар
Тип присоединения: ВР/ВР, муфтовый
Тип органа управления: ручка-рычаг
Материал: Латунь ЛС59-1 
Покрытие: Никелированное гальваническое
Тип уплотнения: PTFE / Фторопласт / Тефлон
Присоединение: внутренняя резьба
Тип устройства крана: двухходовой
Проход шара крана: стандартнопроходной
Рабочая среда:	вода, пар, неагрессивные жидкие среды
	Шт.
	2

	7
	Кран шаровой
	Кран шаровой 11б27п1
Диаметр (размер) DN: 40 мм
Давление (PN): 25 бар
Тип присоединения: ВР/ВР, муфтовый
Тип органа управления: ручка-рычаг
Материал: Латунь ЛС59-1 
Покрытие: Никелированное гальваническое
Тип уплотнения: PTFE / Фторопласт / Тефлон
Присоединение: внутренняя резьба
Тип устройства крана: двухходовой
Проход шара крана: стандартнопроходной
Рабочая среда:	вода, пар, неагрессивные жидкие среды
	Шт. 
	1

	8
	Муфта переходная
	Тип фитинга: Муфта переходная компрессионная 
Тип присоединения: Обжим — наружная резьба (НР).
Наружный диаметр под трубу (Дн): 40 мм.
Номинальный диаметр резьбы: 1 1/2" (один дюйм с половиной).
Тип резьбы: Трубная цилиндрическая 
Материал корпуса: ПНД
Материал зажимного кольца: Полиацеталь
Материал уплотнения: Нитриловая резина (NBR) / этиленпропиленовый каучук (EPDM)
Номинальное давление (PN): 1,6 МПа
Класс эксплуатации: ХВ (холодное водоснабжение).
Тип соединения: Компрессионный (ручной, без применения сварочного оборудования).
	Шт.
	2

	9
	Резьба 
	Диаметр DN: 40 мм
Давление PN: 16 бар
давление (Ру/PN): 16 бар
Материал корпуса: сталь
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой) / под приварку
Тип резьбы - трубная цилиндрическая
Область применения: Системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, газопроводы низкого давления и монтаж инженерной арматуры
	Шт.
	3

	10
	Резьба 
	Диаметр DN: 25 мм
Давление PN: 16 бар
давление (Ру/PN): 16 бар
Материал корпуса: сталь
Тип присоединения: муфтовый (резьбовой) / под приварку
Тип резьбы - трубная цилиндрическая
Область применения: Системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, газопроводы низкого давления и монтаж инженерной арматуры
	Шт.
	2

	11
	Отвод 
	Тип фитинга: Отводы
Диаметр DN: 40 мм
Наружный диаметр (Дн / D): 48,0 мм
Толщина стенки (Т): 2,8 мм
Давление номинальное PN: 16 Бар
Тип присоединения: под приварку
Материал корпуса: сталь
Способ изготовления: шовный
Тип отвода: крутоизогнутый (угол 90°)
Рабочая среда: вода, пар, неагрессивные жидкости и газы
	Шт.
	1

	12
	Труба напорная 
	Материал: ПЭ 100.
Диаметр (Дн): 40 мм.
Толщина стенки (е): 2,4 мм.
Стандартное размерное отношение (SDR): SDR 17.
Номинальное давление (Ру / PN): 1,0 МПа (10 бар).
Форма выпуска (поставки): В бухтах.
Длина трубы в бухте: 100 м.
Цвет трубы: Черный с синими маркировочными полосами или полностью синий
Тип: питьевая
	Погонный метр
	30

	13
	Труба ПНД 25
	Материал: ПЭ 100.
Диаметр (Дн): 25 мм.
Толщина стенки (е): 2,0 мм.
Стандартное размерное отношение (SDR): SDR13,6
Номинальное давление (Ру / PN): 1,0 МПа (12,5 бар).
Форма выпуска (поставки): В бухтах.
Длина трубы в бухте: 100 м.
Цвет трубы: Черный с синими маркировочными полосами или полностью синий
Тип: питьевая
	Погонный метр
	5

	14
	Кран шаровой цельносварной запорный
	Тип: Кран шаровой цельносварной запорный
Материал: сталь
Модель (тип конструкции): КШЦФ (цилиндрический фланцевый)
Материал: сталь
Диаметр (DN/Ду): 100 мм
Тип устройства: стандартный проход 
Номинальное давление (PN/Ру): 1.6 МПа (16 бар)
Рабочая среда: вода
	Шт.
	2

	15
	Втулка под фланец 
	Втулка под фланец (удлиненная) для полиэтиленовых труб.
Метод изготовления: Литой 
Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100 (PE 100).
наружный диаметр (Дн / OD): 110 мм.
Стандартное размерное отношение: SDR 11.
давление (PN): 16 бар (1,6 МПа) — для воды / 10 бар (1,0 МПа) — для газа.
Тип втулки: Удлиненный хвостовик 
	Шт.
	2

	16
	Фланец под втулку
	Фланец стальной свободный расточенный под ПЭ втулку (бурт) dн 110.
Тип фланца: Фланец стальной свободный на приварном кольце — расточенный под ПЭ втулку
диаметр (Ду / DN): 100 мм
давление (Ру / PN): 16 кгс/см² (1,6 МПа)
Наружный диаметр сопрягаемой трубы (Дн): 110 мм
Исполнение: под ПЭ втулку Дн110
Материал: Сталь
	Шт.
	2

	17
	Отвод 
	Отвод 90° (градусов) электросварной (с закладными электронагревателями).
Материал корпуса: Полиэтилен низкого давления (ПНД) марки ПЭ 100 / ПЭ 100-RC.
наружный диаметр (Дн/OD): 110 мм.
Угол поворота: 90°
Тип соединения: электросварной
Стандартное размерное отношение (SDR): SDR 11.
Номинальное давление (PN):
Для водоснабжения: PN 16 (1,6 МПа).
Для газоснабжения: MOP 10 (1,0 МПа).
	Шт.
	3

	18
	Муфта электросварная 
	Материал: Полиэтилен низкого давления (ПНД), марка ПЭ 100 (PE 100)
наружный диаметр (Дн): 110 мм
Тип соединения: электросварной
Стандартное размерное отношение (SDR): SDR 11
рабочее давление (PN):
Для водоснабжения — 1.6 МПа (16 бар); 
для газоснабжения — 1.0 МПа (10 бар)
Тип нагревательного элемента: Закрытая спираль 
Размер клемм (штыревых контактов): 4 мм
	Шт.
	2

	19
	Фланец приварной

	Фланец стальной плоский приварной
Тип фланца: плоский приварной
диаметр (Ду / DN): 100 мм
давление (Ру / PN): 16 бар (1,6 МПа / 16 кгс/см²)
Материал: Сталь 
Наружный диаметр фланца: 215 мм 
Внутренний диаметр фланца:	109 мм 
Диаметр уплотнительной поверхности: 158 мм
Диаметр воротника / основания: 134 мм
Толщина фланца (без выступа): 22 мм 
Высота соединительного выступа: 3 мм 
Диаметр центров крепежных отверстий: 180 мм
Количество крепежных отверстий: 8 шт.
Диаметр крепежных отверстий: 18 мм
	Шт.
	1



2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А
[bookmark: _GoBack]3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 5 календарных дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.
Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.



