

Технич‍‍​‍‌⁠⁠﻿⁠﻿‍‌⁠﻿‍‍‍⁠​​‍​​‍‌​⁠⁠⁠‍​⁠‌‍⁠⁠﻿‌﻿​﻿​‌​еское задание
на поставку оргтехники

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.40.20.122
	Телевизор
	
	✓
	

	2
	26.20.18.110
	МФУ 
	
	✓
	

	3
	[bookmark: _GoBack]26.20.16.123
	МФУ струйное
	
	✓
	

	4
	26.20.11.110
	Ноутбук 
	
	✓
	

	4.1
	58.29.11.000
	Операционная система
	✓
	
	

	5
	26.20.11.110
	Ноутбук
	
	✓
	

	5.1
	58.29.11.000
	Операционная система
	✓
	
	

	6
	26.70.14.190
	Зеркальный фотоаппарат 
	
	✓
	

	7
	32.99.53.112
	Интерактивная панель 
	
	✓
	

	7.1
	58.29.11.000
	Операционная система
	✓
	
	

	8
	25.11.23.119
	Мобильная напольная стойка
	Не применено
Предмета закупки нет в списке
	
	✓

	9
	26.20.15.120
	Системный блок
	
	✓
	

	10
	27.51.24.190
	Кулер для воды 
	
	✓
	



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Описание закупки: 
	№ п/п
	
Наименование


	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Телевизор 
	Размер экрана не менее 65 дюймов
Питание-110-240 В ～ 50/60 Гц
Тип подсветки экрана-Direct LED
Разрешение экрана- не менее 4K UltraHD, 3840x2160
Стандарты HDTV- Ultra HD (4K) 
Угол обзора- не менее 178° / 178°
Поддержка Smart TV  -наличие
Wi-Fi - встроенный
Стандарт Wi-Fi- 4 (802.11n)
Цифровые тюнеры- DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Телетекст -наличие
Объемное звучание -наличие
Форматы аудиофайлов- AAC, AC3, APE, EAC3, FLAC, LPCM, M4A, MP3, OGG, WAV
Основные графические файлы- BMP, GIF, JPEG, PNG
Версия HDMI- не ниже HDMI 2.0
Другие аудио- / видеовходы- PC аудио (jack 3.5), SCART, VGA (D-Sub), антенный вход, композитный mini AV, компонентный mini YPbPr
Выход на наушники - наличие
аудио S/PDIF (коаксиальный) - соответствие
Слот для CI / PCMCIA -  наличие
Порт Ethernet  - наличие
DVB CAM - наличие
Функция TimeShift  - наличие
Запись видео- наличие
Возможность настенного крепления -соответствие
Размер VESA- не менее  200 x 100
Расположение подставки- по бокам
Комплектация: 
документация, настольная подставка, пульт ДУ
Товар российского происхождения.
	шт
	1

	2
	МФУ 

	МФУ лазерное
Основной цвет-белый
Дополнительный цвет-серый
Функции устройства: копир, принтер, сканер
Область применения: для офиса
Размещение: напольный
Оперативная память : не менее 512 МБ
Частота процессора: не менее 1200 МГц
Технология печати : лазерная
Цветность печати : черно-белая
Максимальный формат печати : A4
Максимальное разрешение черно-белой печати: не менее 1200x1200 dpi
Скорость черно-белой печати (стр / мин): не менее 40 стр/мин (A4)
Время выхода первого черно-белого отпечатка: не более 6.3 сек
Рекомендуемый месячный объем печати: не менее 4000 стр
Максимальный месячный объем печати: не менее 80000
Автоматическая двусторонняя печать -соответствие
Тип сканер: планшетный/протяжный
Тип датчика сканера: CIS
Оптическое разрешение сканера: не менее 1200x1200 dpi
Скорость сканирования (ч / б)  не менее 29 стр/мин (A4)
Скорость сканирования (цветн.) не менее 20 стр/мин (А4)
Максимальный формат бумаги (сканер)  A4
Устройство автоподачи - наличие
Тип устройства автоподачи : двухстороннее
Емкость устройства автоподачи- не менее 50
Глубина цвета сканера: не менее 24 бит
Число градаций серого не менее 8
Максимальное разрешение копира не менее  600x600 dpi
Скорость копирования не менее 40 стр/мин (A4)
Максимальное количество копий за цикл не менее  9999
Дополнительные функции копирования: 
двустороннее копирование, копирование удостоверений личности, настройка изображения, черновой режим
Емкость выходного лотка не менее  150 листов
Поддерживаемая плотность носителей не менее 60 -не более  120 г/м2
Возможность установки дополнительных лотков-соответствие
Интерфейсы : Ethernet (RJ-45), USB Type-B, Wi-Fi
Язык меню дисплея: английский, русский
Тип и напряжение питания:  220-240В/50-60Гц
Потребляемая мощность в работе не более  510 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания не более 7.5 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме не более 0.9 Вт
Дисплей -наличие
Уровень шума при работе не более 54 дБ
Комплектация: 
документация, кабель питания, стартовый картридж
Товар российского происхождения.
	шт
	3

	3
	МФУ струйное

	· Тип: МФУ струйное
· Основной цвет: черный, серый.
· Функции устройства: копир, принтер, сканер
· Область применения: для офиса
· Размещение: настольный
Принтер
· Технология печати:
пьезоэлектрическая струйная
· Цветность печати: 
 цветная
· Формат печати: 
 100 x 150 мм, A3, A3+
· Максимальное разрешение черно-белой печати:
 5760x1440 dpi
· Скорость черно-белой печати (стр / мин): 
16 стр/мин (A4)
· Максимальное разрешение цветной печати:
 5760x1440 dpi
· Скорость цветной печати (стр / мин):
12 стр/мин (A4)
· Автоматическая двусторонняя печать:
 есть
· Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ): 
 есть
· Печать фотографий: 
 есть
· Печать без полей:
есть
· Минимальный объем капли:
1.9 пл
· Количество цветов:
 6 шт
Сканер
· Тип сканера:
 планшетный
· Тип датчика сканера:
CIS
· Оптическое разрешение сканера:
 4800x1200 dpi
· Скорость сканирования (ч / б):
10 стр/мин (A4)
· Скорость сканирования (цветн.):
5 стр/мин (А4)
· Максимальный формат бумаги (сканер): 
 A4 (210x297)
· Устройство автоподачи: 
 нет
· Функции сканирования:
сканирование на ПК
· Глубина цвета сканера:
 24 бит
Копир
· Максимальное разрешения копира:
 720x720 dpi
· Максимальное количество копий за цикл:
99
Лотки
· Емкость лотка подачи:
 100
· Емкость выходного лотка:
 50
· Поддерживаемая плотность носителей: 
 64 - 300 г/м2
· Печать на:
CD/DVD с печатающей поверхностью, глянцевой фотобумаге, карточках, конвертах, матовой фотобумаге
Расходные материалы
· Количество картриджей / бутылок 
 6 шт
Интерфейсы
· Интерфейсы: 
Ethernet (RJ-45), USB Type-A, Wi-Fi
· Устройство для чтения карт памяти:
 есть
· Поддержка карт памяти: 
Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, SD
Поддержка
· Совместимость:
 Windows, macOS
· Шрифты и языки управления:
ESC/P-R, ESC/P Raster
· Мобильные технологии печати 
 Энергопотребление и мощность
· Тип и напряжение питания:
220–240В/50-60 Гц
· Потребляемая мощность в работе:
17 Вт
· Потребляемая мощность в режиме ожидания
0.8 Вт
Комплектация
диск с ПО, документация, емкость с чернилами x6, кабель питания.
	шт
	1

	4
	Ноутбук 
	Материал корпуса-пластик
Раскрытие крышки- не менее 180 градусов
Раскладка клавиатуры- английская/русская
Цифровой блок клавиатуры- наличие
Подсветка клавиш- одноцветная (белая)
стандартный тачпад- соответствие
Тип экрана -IPS
Диагональ экрана (дюйм)- не менее 17.3"
Разрешение экрана- не менее 1920x1080
Покрытие экрана- матовое
Максимальная частота обновления экрана – не менее 60 Гц
Яркость -не менее 250 Кд/м²
Плотность пикселей – не менее 127 ppi
Цветовой охват – не менее 45% NTSC
Модель процессора- Intel Core i3-1315U
Общее количество ядер- не менее 6
Количество производительных ядер – не менее 2
Количество энергоэффективных ядер – не менее 4
Максимальное число потоков- не мене 8
Базовая частота производительных ядер – не менее 1.2 ГГц
Максимальная частота производительных ядер- не менее 4.5 ГГц
Базовая частота энергоэффективных ядер -не менее 0.9 ГГц
Максимальная частота энергоэффективных ядер- не менее 3.3 ГГц
Базовое тепловыделение- не менее 15 Вт
Тип оперативной памяти- DDR4
Объем оперативной памяти -не менее 8 ГБ
Количество слотов под модули памяти: интегрированная + 1 слот
Частота оперативной памяти  не менее 3200 МГц
Максимальный объем памяти- не менее 16 ГБ
Свободные слоты для оперативной памяти- наличие
Вид графического ускорителя -встроенный
Модель встроенной видеокарты:  Intel UHD Graphics
Общий объем твердотельных накопителей (SSD): не менее 
 512 ГБ
Тип SSD диска: M.2 PCIe
Веб-камера: не менее 1 Мп 
Встроенные динамики-наличие
Встроенный микрофон-наличие
Беспроводной интерфейс : Bluetooth 5.3, WI-FI 6E (802.11ax)
Видеоразъемы : HDMI
Версия видеоразъема: HDMI 1.4
Аудиоразъемы: не менее 3.5 мм jack (микрофон/аудио)
Разъемы USB Type-A: не менее  2 х USB 3.2 Gen1, USB 2.0
Разъемы USB Type-C: USB 3.2 Gen1
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора не менее 50 Вт*ч
Операционная система (ОКПД2 58.29.11.000 Запрет)-наличие
Операционная система должна быть установлена на каждый ноутбук –соответствие
Товар российского происхождения.
	шт
	3

	5
	Ноутбук 

	Применение для видеомонтажа-соответствие
Процессор -Intel Core i7-13650HX
Оперативная память- не менее 2 слота DDR5 SO-DIMM
Поддержка не менее 64 ГБ DDR5 не менее 5600 МГц
Видеоконтроллер -NVIDIA GeForce RTX 5060 не менее  8 Гб
Экран не менее 17,3” 2560x1440, семейство IPS
Звуковая система- Интегрированный HD-кодек
Встроенные динамики -наличие
Встроенный микрофон - наличие
Накопители информации: Поддержка не менее 2 устройств M.2 PCIe Gen4x4
Сетевой контроллер: Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5
Вебкамера не менее 2 МП - наличие
Порты ввода-вывода: 
Не менее 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A
Не менее 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A
Не менее 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C
Не менее 1 x RJ-45
Не менее 1 x HDMI
Не менее 1 x Комбинированный аудио разъем
Источник питания:
Сетевой блок питания 110-240 В
Аккумуляторная батарея Li-Ion не менее 73 Втч
Материал корпуса: Металл + Пластик
Операционная система (ОКПД2 58.29.11.000 Запрет)-наличие.
Товар российского происхождения.
	шт
	1

	6
	Зеркальный фотоаппарат Nikon D7100 Kit 18-105mm VR
	Цвет камеры-черный
Материал корпуса-металл, пластик
Тип матрицы-CMOS
Размер матрицы – не менее 23.5 х 15.6 мм
Соотношение сторон- не менее 3:2
Функция очистки матрицы - наличие
Тип видоискателя -зеркальный
Объектив в комплекте-наличие
Диафрагма – не менее f/3.5-5.6
Режимы автофокусировки-следящая
Тип стабилизатора изображения -оптический
Встроенная вспышка -наличие
Управление вспышкой с камеры-подавление эффекта красных глаз
TTL-управление вспышкой-i-TTL
Брекетинг вспышки  - наличие
Замер экспозиции  -матричный (3D цветовой), точечный, центровзвешенный
Экспозиционные режимы -с приоритетом выдержки, с приоритетом диафрагмы
Экспокоррекция - ± 5 EV (с шагом 1/3, 1/2 ступени)
Тип баланса белого -автоматический, ручной, список предустановок
Разрешение изображения – не менее 6000x4000
Форматы изображений -JPEG, RAW
Разрешение видео -Full HD (не менее 1920 x 1080)
Частота кадров – не менее 30 кадр./сек (1920 x 1080), 60 кадр./сек (1280 x 720), 60 кадр./сек (1920 x 1080)
Формат видеофайлов -MOV
Видеокодеки -MPEG-4
Поддерживаемые карты памяти- SD, SDHC, SDXC
Не менее двух слотов для карт памяти -наличие 
Проводные интерфейсы- USB, jack 3.5 mm (аудиовыход), jack 3.5 mm (микрофонный), mini-HDMI, разъем для пульта ДУ
Защита корпуса от влаги, от пыли-соответствие
Комплектация:
аккумуляторная батарея, документация, заглушка на "горячий башмак", зарядное устройство, защитная крышка, кабель USB, крышка на видоискатель, наглазник, ремень.
Товар российского происхождения.
	шт
	1
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	Интерактивная панель 
	Встроенная камера не менее 48 Мп 
микрофонный массив из не менее  8 микрофонов
Параметры экрана:
Диагональ экрана в дюймах не менее 75"
Тип/технология жк-матрицы a-Si TFT-LCD, VA-тип (режим работы: HVA)
Срок службы не менее 50 0000 часов
Подсветка Прямая светодиодная (direct LED)
Тип склейки Нулевая склейка
Активная (рабочая) область экрана, размер по горизонтали * по вертикали (мм) не менее 1650.24 (Г) * 928.26 (В)
Видимая область экрана, размер по горизонтали * по вертикали (мм) не менее 1650.24 (Г) * 928.26 (В)
Максимальное разрешение не менее 3840*2160 (4К)
Частота обновления экрана при максимальном разрешении Ultra HD 4К не менее 60hz
Количество мегапикселей не менее  '8.2944
Шаг пикселя не менее  0.143 * 0.429 мм
Соотношение сторон не менее '16:9
Контрастность статическая не менее '1400:1
Контрастность динамическая не менее 4000:1			 
Цветность не менее 16.7 млн цветов
Глубина цвета не менее 8 Бит
Яркость не менее 350 кд/м2
Время отклика матрицы не более 8 мс
Угол обзора (Г*В) не менее 178° х 178°
Цветовая гамма не менее 72% NTSC
Автоматическая регулировка яркости экрана - наличие
Встроенный датчик освещённости- наличие
Защитная антибликовая поверхность экрана- наличие
Толщина защитной поверхности экрана не менее 4мм
"Твёрдость защитной поверхности экрана 
по шкале Мооса" не менее 7 ед.
Коэффициент отражения защитной поверхности экрана не менее 1%
Параметры сенсорных датчиков:
Инфракрасная технология -наличие
Мультитач не менее 20 одновременных касаний
Количество одновременно поддерживаемых стилусов не менее 2 шт
Минимальный размер объекта распознавания не более 3 мм
Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана не менее 3мм
Разрешение сенсора не менее 32767 × 32767
Время отклика на распознавание касаний не более 8 мс
Функция "Автокалибровка" - наличие
"Функция ""Анти-свет"" - наличие
Функции распознавания объектов касания -наличие
Операционная система (ОКПД2 58.29.11.000 Запрет)-наличие
Интерфейс, разъёмы, кнопки управления. Передняя сторона устройства:
 USB type A 3.0 не менее 3 шт
Включение / выключение питания.
Интерфейс и разъёмы. Задняя сторона устройства:
USB 2.0
USB 3.0
USB Type-В (touch)
AV (IN)
AV (OUT)
RCA YPbPr
HDMI 2.0 (IN)
VGA (IN)
Аудио TRS 3.5 mm (IN)
Аудио TRS 3.5 mm (OUT)
"RS232 Com-port
(Sub-D, 9 pins)"
SPDIF (OUT)
Ethernet RJ45 (IN )
WI-FI (разъём под антенну)
"Bluetooth 
(разъём под антенну)"
JAE OPS 80 pin
Встроенный вычислительный блок-наличие
Форм-фактор - Моноблок			
Охлаждение - Воздушное пассивное (безвентиляторное)
Алюминиевая (теплоотводящая) рамка корпуса по периметру экрана - соответствие
Динамики (встроены в корпус) не менее 15Вт * не менее 2шт
Входное напряжение AC 180-240В, 60/50Гц
Потребляемая мощность (режим ожидания) не более 0.5 Вт
Потребляемая мощность не более 380 Вт
Комплектация:
WI-FI антенна – не менее 3 шт.
Bluetooth антенна - наличие
Безбатарейный (пассивный) немагнитный стилус – не менее  2 шт.
Телескопическая указка (длина не менее 1.5м) - наличие
Пульт дистанционного управления - наличие
Батарейка ААА – не менее 2 шт.
Кабель питания (длина не менее 1.2м) - наличие
HDMI кабель (длина не менее 5м) - наличие
USB-touch кабель (длина не менее 5м) - наличие
Настенный кронштейн - наличие
Паспорт изделия - наличие
Руководство по установке и эксплуатации на русском языке – наличие.
Товар российского происхождения.
	шт
	1

	8
	Мобильная напольная стойка
	Материал-Металл
колёса с фиксаторами-наличие
регулировка по высоте -наличие
для установки дисплея размером не менее от 75 до 86" и весом не менее  100 кг.
совместимость с закупаемой интерактивной панелью п.7 –соответствие.
Товар российского происхождения.
	шт
	1

	9.
	Системный блок

	Процессор: Intel Core i5-12400 (не менее 6 ядер, базовая частота не менее 2,5 ГГц). 
Материнская плата: на чипсете Intel B660, сокет LGA 1700. 
Оперативная память: не менее 16 ГБ DDR4 (не менее две планки по 8 ГБ). 
Накопитель: SSD на не менее 512 ГБ, форм-фактор M.2. 
Видеокарта: встроенная Intel UHD Graphics. 
Блок питания: встроенный, мощностью не менее 500 Вт. 
Видеовыходы: HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub). 
Порты на передней панели: не менее 2×USB 2.0, USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, картридер. 
Порты на задней панели: не менее 2×USB 2.0, 4×USB 3.2 Gen2, RJ-45 (Ethernet 1 Гбит/с), аудиоразёмы 3,5 мм. 
Товар российского происхождения.
	шт
	1

	10
	Кулер для воды
	Напряжение -220 В
Тип установки- напольный
Тип охлаждения-электронный
Тип нагревательного элемента-ТЭН (трубчатый)
Подача воды комнатной температуры-есть
Материал корпуса-пластик/металл
Корпус серебристого цвета со вставкой из нержавеющей стали.
Размещение бутыли с водой-нижняя загрузка
Тип крана-клавиши
Количество кранов- не менее 3 шт
Кран с охлаждением воды - наличие
Кран с нагревом воды - наличие
Кран без нагрева/охлаждения воды -наличие
Габариты без упаковки- не менее 305х1030х330 мм
Мощность охлаждения- не менее 50 Вт
Мощность нагрева- не менее 500 Вт
Производительность охлаждения- не менее 1 л/ч
Производительность нагрева- не менее 5 л/ч
Емкость бака для холодной воды- не менее 1.6 л
Емкость бака для горячей воды- не менее 1.2 л
Температура охлаждения воды- не менее 10 °С
Температура нагрева воды- не менее 94 °С
Клавиша горячей воды с защитой от детей-соответствие
Индикация режимов нагрева и охлаждения воды-соответствие.
Товар российского происхождения.
	шт
	1
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[bookmark: _Hlk238120078][bookmark: _Hlk238119958]Поставка товара осуществляется силами Поставщика. Разгрузка оборудования, сборка, пусконаладочные работы и инструктаж персонала по работе на оборудовании производится за счёт и силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем), но не менее 12 месяцев.
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
7. Порядок выполнения монтажных работ.
7.1. Работы по установке, подключению Оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.
8. Требования к выполнению работы:
8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
8.3. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
9. Требования к безопасности выполняемых работ:
9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.

