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Техническое задание 
на поставку комплектующих

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	27.90.20‍‌⁠﻿​‍‍‌‍​‌​‍﻿‌‌⁠‌⁠‍﻿‌⁠⁠​‌⁠‍​​‌‍﻿​‌​‍﻿‌⁠⁠‌‍‌.110
	Алюминиевый кабинет
	
	
	✓

	2
	26.11.22.220
	Светодиодный модуль 
	
	✓
	

	3
	27.40.42.112
	Блок питания
	
	✓
	

	4
	26.20.30.150
	Приёмная карта 
	
	✓
	

	5
	25.99.29.110
	Магнитные держатели
	
	
	✓

	6
	27.32.13.190
	Перемычка
	
	✓
	

	7
	27.32.13.135
	Перемычка силовая
	
	✓
	

	8
	27.32.13.159
	Патч-корд 
	
	✓
	

	9
	27.90.20.120
	Видеопроцессор 
	
	✓
	




В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Описание объекта закупки: 
	№ п/п
	
Наименование
товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Алюминиевый кабинет 
	Материал: алюминий. 
Габаритные размеры: не менее 640 мм × 640 мм
Степень защиты: не ниже IP30 
Совместимость: модули 320 × 160 мм 
В один кабинет устанавливается 8 модулей-соответствие.
Серия А 
Для фронтального обслуживания на магнитах.
	шт
	24

	2. 
	Светодиодный модуль Dahua 
	Тип	Интерьерный 
Шаг пикселя	P2-соответствие
Размер модуля	не менее 320 × 160 мм 
Разрешение модуля	не менее 160 × 80 
Плотность пикселей не менее 	250 000 точек/м² 
Тип светодиодов	SMD 1515 
Частота обновления	не менее 3840 Гц 
Угол обзора	 не менее 140° 
Степень защиты	 не ниже IP20 
	шт
	198

	3. 
	Блок питания 
	Выходное напряжение 5 В
Выходной ток 60 А
Мощность не менее 300Вт
Высота корпуса  не более 30 мм
	шт
	26

	4. 
	Приёмная карта Novastar MRV412-N (DH7512-N)
	Назначение: принимать видеосигнал и управлять светодиодными модулями в LED-экранах.
Встроенные разъёмы не менее 12
Макс. разрешение (PWM-драйвер) не менее	512 × 512 пикселей при не менее 60 Гц 
Макс. разрешение (обычный драйвер)	не менее 512 × 384 пикселя при не менее 60 Гц 
Группы параллельных RGB-данных	не менее 24 (по не менее 2 на каждый HUB75E-порт)
Порты Ethernet	не менее 2 × Gigabit Ethernet (каскадирование)
Номинальный ток	не менее 0,5 А
Потребляемая мощность	не более 2,5 Вт
	шт
	26

	5. 
	Магнитные держатели 
	Размер (диаметр × толщина)	не менее 8 × 4 мм 
Материал:	Неодимовый магнит + алюминиевая основа
Назначение:	Крепление LED-модулей к кабинету экрана
Тип обслуживания:	Фронтальный (быстросъёмный)
	шт
	2000

	6. 
	Перемычка 
	Тип: 2х1
Длина не менее 50 см
	шт
	24

	7. 
	Перемычка силовая 
	Наконечник Вилочный Изолированный-соответствие
Тип: 3х2,5
Длина не менее 80 см
	шт
	24

	8. 
	Патч-корд UTP 
	Тип разъёма RJ-45
Длина не менее 1 м.
	шт
	24

	9. 
	Видеопроцессор Novastar VX600 Pro
	поддерживает не менее трех режимов работы: видеоконтроллер, оптоволоконный преобразователь и ByPass. 
способен обрабатывать до 3,9 миллиона пикселей и выводить изображение с максимальной шириной не менее 10 240 пикселей и высотой не менее 8192 пикселей
Способность принимать и обрабатывать видеосигнал, поддерживая максимальное разрешение не менее 4K×2K при частоте не менее 60 Гц для видеовхода. 
Входные разъемы
Не менее 1x HDMI 2.0 (вход и петля)
Не менее 2 порта HDMI 1.3
Не менее 1 оптоволоконный порт 10G (OPT1)
Не менее 1x 3G-SDI (вход и выход)
Не менее 1 порт USB 3.0 (для воспроизведения изображений или видео, сохраненных на USB-накопителе.)
Выходные разъемы
Не менее 4 порта Ethernet
Не менее 2 оптоволоконных выхода
Не менее 1x HDMI 1.3
Не менее 1 разъем 3D
	шт
	1



2. Место поставки: 462781, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, м.о. ЯСНЕНСКИЙ, Г. ЯСНЫЙ, УЛ ЛЕНИНА, Д. 1
3.Сроки поставки: с момента заключения договора по 31.10.2026г
[bookmark: _Hlk232688730]Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
[bookmark: _GoBack]6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем), но не менее 12 месяцев.
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.



