
Техническое задание
на поставку дизельного вилочного погрузчика.
1.Описание объекта закупки:
	№
п/п
	Наименование 
товара
	ОКПД 2
	Характеристики товара
	Ед. 
изм.
	Кол -во

	1.
	Дизельный вилочный
погрузчик
	28.22.15.110
	Грузоподъемность, кг: не менее 3 000 
Тип мачты: Двухсекционная, cо свободным ходом мачты 
Высота подъёма вил, мм.: не менее 3 000 
Свободный ход, мм: не менее 840 
Высота мачты в сложенном состоянии, мм.: не менее 2070 
Высота мачты в разложенном виде, мм.: не менее 4155 
Наклон мачты вперёд/назад, градусы: не менее 6/12 
Каретка бокового смещения: наличие
Высота по крыше кабины, мм.: не менее 2 190 
Длина до спинки вил, мм.:не менее 2 574 
Ширина общая, мм.: не менее 190 
Дорожный просвет, мм: не менее 135 
Внешний радиус поворота: не менее 2400 
Ширина рабочего коридора (AST) с паллетой : 
не менее 800х1200, мм не менее 3 900 
Тип, марка, модель двигателя: Дизельный, 
Xinchai C490 2.67L / 
Мощность двигателя: не менее 49.8 – 60 л.с.
Коробка передач: автомат 
Тормозная система: гидравлическая 
Вилы, мм: не менее 1150*100*35 
Тип шин: Пневматическая 
Вес погрузчика, кг: 4150 
Осветительные приборы: 
На передней части две фары и два фонаря-указателя поворотом: наличие
Сзади – два фонаря задних с указателями поворотов, габаритов и стоп-сигналов: наличие
	Шт.
	1


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
2.Место поставки товара: РФ, 644073, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная 27 и другие участки (склады) заказчика, расположенные в г. Омске.
3.Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.
3.1.В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.
3.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.
4. Общие требования к качеству товара:
4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на погрузчик, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены. 
4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.
4.3. Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой погрузчика.
4.4. Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.
4.5. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2026 г., не бывшим в употреблении.
5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:
5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в Гостехнадзоре, в т.ч.:
[bookmark: _Hlk240288283]- паспорт самоходной машины (оригинал) (далее ПСМ) или ЭПСМ - 1 экз.;
- инструкцию по эксплуатации погрузчика на русском языке - 1 экз.;
- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;
- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;
- акты приема передачи погрузчика - 2 экз.;
- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;
- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).
6. Требования к сроку действия гарантии Поставщика: 
6.1. Срок действия гарантии качества на Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Товара или не менее 1000 моточасов, в зависимости от того, что наступит ранее.
6.2. Срок гарантии на погрузчик исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.
6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного погрузчика, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.
6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ. 
6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый погрузчик отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
6.6. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый погрузчик отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».


