Техническое задание

на поставку оборудования для фото и видеосъёмки  
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.70.14.190
	Беззеркальный фотоаппарат
	
	✓
	

	2
	26.70.11.110
	Объектив для беззеркальной камеры
	
	✓
	

	3
	26.70.19.000
	Фон 
	
	✓
	

	4
	27.40.31.000
	Комплект постоянного света
	
	✓
	

	5
	26.70.19.000
	Штатив с видеоголовой и телесуфлером
	
	✓
	

	6
	26.70.19.000
	Стабилизатор для камеры
	
	✓
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Описание закупки: 
	№

п/п
	Наименовние товара
	Функциональные, технические и качественные характеристики 
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Беззеркальный фотоаппарат

	Тип камеры
	Беззеркальная цифровая камера со сменной оптикой (системная камера).
	Шт.
	1

	
	
	Диапазон светочувствительности (ISO)
	Не менее от 100 до 32000 (с расширением не менее 51200).
	
	

	
	
	Диапазон выдержек:
	Не менее от  1/4000 с до 30 с, длительная выдержка (Bulb).
	
	

	
	
	Форматы файлов фото
	JPEG (Exif 2.31), RAW (CR3, 14 бит), C-RAW (сжатый RAW), одновременная запись RAW+JPEG.
	
	

	
	
	Автофокусировка
	Гибридная система автофокусировки (Dual Pixel CMOS AF II), наличие функции распознавания лиц и глаз (включая животных).
	
	

	
	
	Тип матрицы:
	КМОП (CMOS) формата APS-C (кроп-фактор 1.6).
	
	

	
	
	Эффективное разрешение:
	Не менее 24.2 мегапикселей.
	
	

	
	
	Видоискатель
	Встроенный электронный видоискатель (EVF) OLED, разрешение не менее 2.36 млн точек. 
	
	

	
	
	Максимальное разрешение
	Не менее 6000x4000 
	
	

	
	
	Запись видео:
	Поддержка записи видео в формате 4K UHD (не менее 3840x2160) с частотой не менее 30 кадров/сек и Full HD (не менее 1920x1080) с частотой не менее 60 кадров/сек.
	
	

	
	
	Стабилизация изображения:
	Цифровая стабилизация изображения при видеосъемке (Movie Digital IS) + оптическая стабилизация в комплектном объективе.
	
	

	
	
	Беспроводные интерфейсы
	Встроенные модули Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) и Bluetooth (не ниже версии 4.2).
	
	

	
	
	Носители информации:
	Поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC (UHS-I).
	
	

	
	
	Ширина (без объектива)
	Не менее
 116.3 мм
	
	

	
	
	Высота (без объектива)
	Не менее  85.5 мм
	
	

	
	
	Глубина (без объектива)
	Не менее  68.8 мм
	
	

	2
	Объектив для беззеркальной камеры

	Тип объектива:
	Стандартный зум-объектив с переменной светосилой для беззеркальных камер
	 Шт.


	 1



	
	
	Фокусное расстояние:
	Не менее от 24 до 105 мм (широкоугольный до среднего теледиапазона).
	
	

	
	
	Максимальная диафрагма
	Не менее f/4.0 на 24 мм, f/7.1 на 105 мм.
	
	

	
	
	Минимальная диафрагма:
	 Не менее f/22 (на 24 мм) – f/40 (на 105 мм).
	
	

	
	
	Максимальное увеличение:
	Не менее 0,21x (на 105 мм).
	
	

	
	
	Совместимость
	Полнокадровые и APS-C беззеркальные камеры  серии EOS R (при использовании на APS-C эффективное фокусное расстояние не менее  от 38 до 168 мм).
	
	

	3
	Фон 
	Тип изделия:
	 Портативный складной фон (хромакей) с системой крепления.
	 Шт.


	1

	
	
	Цвет полотна:
	Зеленый хромакей (Green Screen), равномерное матовое покрытие без бликов и цветовых пятен. 
	
	

	
	
	Материал полотна
	плотный и эластичный полиэстер
	
	

	
	
	Размер рабочей поверхности
	Не менее 195 × 200 см  
	
	

	
	
	Конструкция
	Складная (раскладная)
	
	

	
	
	Крепление
	 В комплекте предусмотрены крепежные элементы (крючки, зажимы, липучки, телескопическая стойка или настенное крепление)  
	
	

	4
	Комплект постоянного света



	 Тип освещения
	постоянный, мягкий и рассеянный
	    Шт. 
	1

	
	
	Комплектация:
	1. Софтбокс — не менее 2 шт.
2. Стойка осветительная —  не менее 2 шт.
3. Лампа энергосберегающая (люминесцентная) — не менее 2шт
4. Сумка для переноски и хранения наличие
	
	

	
	
	Размер софтбокса
	Не менее 40 × 60 см (рабочая площадь рассеивателя).
	
	

	
	
	Мощность ламп
	Не менее 125 Вт каждая (суммарная мощность комплекта — не менее 250 Вт).
	
	

	
	
	Световой поток
	Не менее 5000 люмен.
	
	

	
	
	Цветовая температура:
	5500 K (дневной свет).
	
	

	
	
	Питание:
	от сети 220 В.
	
	

	5
	Штатив с видеоголовой и телесуфлером
	Тип изделия
	Универсальный штатив для фото- и видеосъёмки с видеоголовой и комплектным телесуфлером
	       шт                       

                
	1

	
	
	Конструкция
	Материал штатива -алюминий

Количество секций- не менее 4, 

оснащен регулируемыми ножками с резиновыми накладками
 и компактной видеоголовой, оборудованной быстроразъемным соединением. 
Ножки фиксируются с помощью клипс-зажимов.
	
	

	
	
	Совместимость: 
	Беззеркальные и зеркальные фотоаппараты массой не менее 3 кг с крепёжным гнездом размером 1/4"
	
	

	
	
	максимальная нагрузка
	Не менее 10кг
	
	

	
	
	максимальная рабочая высота с головой
	Не менее 159 см
	
	

	
	
	максимальная рабочая высота с головой и выдвинутой штангой 
	Не менее 185 см.



	
	

	
	
	минимальная рабочая высота 
	Не менее 61 см
	
	

	
	
	Тип площадки

	Arca-Swiss
	
	

	
	
	Повороты
	Поворот головы
не менее 360°

Наклон головы
не менее 90°

Пузырьковые уровни
не менее 2 шт

Переворот центральной колонны
не менее 180° (для макро и нижних ракурсов)
	
	

	
	
	Телесуфлер:
	Тип: компактный накамерный, крепится на объектив через кольца 

Зеркало: светоделительное покрытие не менее  70/30, сменное

Держатель: шириной не менее  5,2см
Управление: через мобильное приложение, совместимое с Bluetooth-пультами

Крепление к штативу: резьба не менее 1/4"

Размер зеркала не менее  105 × 120 мм
	
	

	
	
	Комплект поставки: 
	штатив,
штативная видео голова,
штативная площадка, телесуфлер
чехол для хранения и транспортировки - наличие
	
	

	6
	Стабилизатор для камеры
	Тип изделия:
	Трёхосевой электронный стабилизатор (стедикам) для беззеркальных камер, экшн-камер и смартфонов.
	шт
	1

	
	
	Максимальная полезная нагрузка:
	Не менее 598 г.
	
	

	
	
	Углы стабилизации:
	— Поворот (pan): не менее 360° (без ограничений).
— Наклон (tilt): не менее 310°.
— Крен (roll): не менее  320°.
	
	

	
	
	Управление:
	— Джойстик для ручного управления положением.
— Кнопки включения, записи, переключения режимов.
— Поддержка беспроводного управления через Bluetooth/Wi-Fi 
	
	

	
	
	Режимы работы:
	Pan Follow, Lock Mode, Follow Mode, POV, Vortex (вращение), Go Mode. 
	
	

	
	
	Крепёжная площадка:
	Быстросъёмная пластина с винтом 1/4" и системой точной балансировки (шкалы и фиксаторы).
	
	

	
	
	Питание
	Встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью не менее 1150 мАч.
	
	

	
	
	Время работы от одного заряда:
	Не менее 10 часов 
	
	

	
	
	Зарядка
	USB Type-C, поддержка быстрой зарядки, полный цикл не более  1,5 часов.
	
	

	
	
	Комплект поставки:
	 Стабилизатор, быстросъёмная площадка, кабель USB Type-C-наличие
	
	


2. Место поставки: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Энгельса, 167
3.Сроки поставки в течении 15 календарных дней с момента заключения договора 

Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

