ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Метрологические услуги по поверке, калибровке, и метрологическому контролю СИ для нужд Калмыцкого обособленного подразделения Астраханского филиала ФГБУ "РосАгрохимслужба"
	Наименование закупки
	Оказание услуг по поверке газоизмерительного оборудования и лабораторных сит Калмыцкого обособленного подразделения Астраханского филиала ФГБУ "РосАгрохимслужба"

	Инициатор закупки
	Калмыцкое обособленное подразделение

	Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность, телефон, e-mail)
	Онтаева А.Ф., И.О. начальника ИЛ
тел. 8(909)-395-5595, kalmykia@rosah.ru 

	Цель закупки 
	Обеспечение проведения агрохимических анализов почв в соответствии с государственным заданием на 2026 год

	Место оказания услуг
	Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Губаревича дом 10.

	Код ОКПД 2
	71.12.40.120



1. Общие требования
1.1. Исполнитель обязан провести поверку (калибровку) средств измерений (СИ), перечисленных в разделе 4, в соответствии с действующими методиками поверки, утверждёнными для каждого типа СИ.
1.2. Поверка должна быть выполнена в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения договора.
     Допускается выполнение поверки как на территории Исполнителя, так и с выездом на территорию Заказчика (по согласованию Сторон). Все расходы по транспортировке СИ (при необходимости) относятся на Исполнителя.
1.3. По результатам поверки Исполнитель выдаёт свидетельство о поверке (или извещение о непригодности) установленного образца, а также наносит оттиск поверительного клейма на СИ (если это предусмотрено методикой). В случае калибровки – выдаётся сертификат о калибровке.
1.4. Исполнитель обязан иметь действующую аккредитацию в области обеспечения единства измерений (или право на калибровку) на все заявленные виды измерений.
2. Требования к результату
 - Исполнитель обязан внести сведения о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ) в установленном порядке. Выписка из ФИФ или отметка в свидетельстве о внесении в реестр должна подтверждать факт регистрации.
– Свидетельство о поверке (калибровке) должно быть оформлено на каждое СИ.
– В свидетельстве должны быть указаны: заводской номер, дата поверки, дата окончания срока действия, подпись поверителя и оттиск клейма.
– Все документы предоставляются Заказчику на бумажном носителе (оригиналы) в течение 5 рабочих дней после завершения работ.
3. Срок оказания услуг
В течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения договора.
 Конкретный график согласовывается Сторонами после заключения договора.
4. Перечень средств измерений, подлежащих поверке (калибровке)
	№ п/п
	Наименование и модификация средства измерения
	Заводской номер
	Кол-во, усл.ед..

	1
	Поверка Комплекс СГ-ТК-Д-16
	2521420003
	1

	2
	Поверка:
Счетчик газа ВК G-10
	41284210
	1

	3
	Поверка:
Корректор ТС220
	1021420004
	1

	4
	Поверка:
Набор сит для почвы ССП (9шт) 
Сито лабораторное (0,2 мм)
Сито лабораторное (0,1 мм)
Сито лабораторное (0,1 мм)
	554/1364/2650/2651
	12



