Техническое задание
на поставку комплекта материалов для монтажа системы видеонаблюдения на объекте

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при ​‌‍⁠﻿﻿‍﻿﻿⁠​‌​‌​​⁠﻿‌⁠‌‌​​‌‌⁠‍​﻿﻿﻿‍‍​⁠​﻿​‍‌‌‌​осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

	№ 
п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1. 
	26.40.33.110
	Видеокамера 
	
	✓
	

	2. 
	27.33.13.190
	Монтажная коробка 
	
	
	✓

	3. 
	26.40.33.114
	Видеорегистратор 
	
	✓
	

	4. 
	26.20.21.120
	Жёсткий диск 
	
	✓
	

	5. 
	26.30.11.110
	PoE-коммутаторы
	
	✓
	

	6. 
	27.32.13.190
	Кабель 
	
	✓
	

	7. 
	27.32.13.130
	Кабель 
	
	✓
	

	8. 
	27.12.24.120
	УЗИП для питания 
	
	
	✓

	9. 
	27.12.23.190
	УЗИП для линий 
	
	
	✓


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Объект закупки и характеристики товара:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Видеокамера IP HiWatch DS-I400(D) (2.8 мм)
	Тип: Уличная цилиндрическая IP-камера
Разрешение: не менее 4 Мп (2560 × 1440)
Матрица: CMOS Progressive Scan, не менее 1/2.8″
Объектив: Фиксированное фокусное расстояние 2.8 мм
ИК-подсветка: Наличие, дальность не менее 30 м
Класс защиты: не ниже IP67 
Питание: Поддержка PoE (802.3af)
Сжатие видео: H.265+, H.265, H.264+
Функции: WDR (не менее 120 дБ), режим «День/Ночь», детекция движения
Корпус: Металлический, с защитным козырьком
	шт
	10

	2. 
	Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-XS
	Материал: металл (алюминий)
Цвет: Белый
Назначение: для купольных и цилиндрических камер, уличная/внутренняя установка
Тип конструкции: Круглая
Максимальная нагрузка: не менее 4,5 кг
Громоотвод – наличие 
Диаметр: не менее 100 мм
	шт
	10

	3. 
	Видеорегистратор Dahua DHI-NVR4216-EI 
	Тип: Сетевой IP-видеорегистратор (NVR)
Количество каналов: не менее 16 IP-каналов
Максимальное разрешение записи: не менее 16 Мп (4K UHD)
Сжатие	: H.265+, H.265, H.264+, H.264
Количество отсеков для HDD: не менее 2 × SATA III
Максимальная ёмкость HDD:	не менее 16 ТБ на каждый отсек
Сетевой интерфейс: не менее 1 × RJ-45, 1000 Мбит/с
Видеовыходы:	HDMI, VGA
Пропускная способность: не менее 256 Мбит/с
Видеоаналитика: Детектор лиц, охрана периметра, IVS, SMD Plus
Питание: 12 В DC (блок питания в комплекте)
	шт
	2

	4. 
	Жёсткий диск 
WD Purple Surveillance [WD64PURZ] 
	Объём:	не менее 6 ТБ
Назначение: Специализированный диск для систем видеонаблюдения (surveillance-класс)
Интерфейс: SATA III (не менее 6 Гбит/с)
Необходимо обеспечить совместимость с позицией 3 данного Технического задания
	шт
	1

	5. 
	PoE-коммутаторы
DH-CS4006-4ET2GT-60 (Dahua) 
	Количество портов: не менее 6 портов RJ-45
PoE-порты: не менее 4 × RJ-45 PoE (10/100 Мбит/с)
Uplink-порты: не менее 2 × RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
Стандарт PoE: IEEE 802.3af/at
PoE-бюджет: не менее 60 Вт суммарно
Мощность на порт: не более 30 Вт (порт 1 — не более 60 Вт)
Функции: PoE Watchdog, Extended PoE (не менее 250 м)
Управление: Облачное управление, WEB-интерфейс
Монтаж: Настольный/настенный
Питание: Внешний БП (в комплекте)
	шт
	3

	6. 
	Кабель NeoMax NM20041
	Тип: FTP (экранированный)
Категория: 5e
Количество пар: не менее 4
Материал проводника	Медь (Cu) — омеднённый
несущий трос для воздушной прокладки: наличие
Оболочка: Полиэтилен (PE), для внешней прокладки
Диаметр проводника: AWG 24 (0.51 мм)
Рабочая температура: не менее -40°C и не более +70°C
Назначение: для улицы, воздушная прокладка между опорами
	метр
	305

	7. 
	Кабель NeoMax NM20031 
	Тип: UTP (неэкранированный)
Категория: 5e
Количество пар: не менее 4
Материал проводника	Медь (Cu) — омеднённый
Оболочка: PVC (для внутренней прокладки)
Диаметр проводника: AWG 24 (0.51 мм)
Назначение: для внутренней прокладки
Диаметр проводника: AWG 24 (0.51 мм)
	метр
	305

	8. 
	УЗИП для питания 220В
	Назначение: Защита оборудования системы видеонаблюдения от импульсных перенапряжений в сети 220В
Класс защиты: Класс не ниже II (Тип 2)
Тип: Модульное, для установки на DIN-рейку в распределительном щите
Номинальное напряжение: 220/230 В AC
Максимальный разрядный ток (Imax): не менее 20 кА (8/20 мкс)
Уровень защиты (Up): не более 1,5 кВ
Индикация: Наличие индикатора исправности (флажок/светодиод)
Количество полюсов: 1P+N (при однофазной сети) или 3P+N (при трёхфазной)
	шт
	1

	9. 
	УЗИП для линий PoE/Ethernet
	Назначение: Защита линий связи и питания PoE от грозовых и импульсных перенапряжений
Тип: Устройство грозозащиты Ethernet/PoE, не менее 1 порта
Поддерживаемые скорости: не менее 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet)
Поддержка PoE: IEEE 802.3af/at (пропуск питания до 30 Вт на порт)
Разъёмы: RJ-45 (вход/выход)
Напряжение пробоя: не более 90 В (линия-земля)
Максимальный разрядный ток: не менее 5 кА (8/20 мкс)
Количество: не менее 10 шт. (не менее чем по 2 шт.на каждую из 5 камер: 1 со стороны камеры + 1 со стороны коммутатора)
	шт
	10


[bookmark: _Hlk223093425]2. Место поставки товара: Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 10
3. Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 14 календарных дней 
3.1. Поставка транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам, 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара),
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов,
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации,
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке,
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой,
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании,
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
‌‌
