
Техническое задание
на поставку КИПиА
для нужд АО «Михайловская ТЭЦ»

1. Описание объекта закупки:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	26.51.64.190
	Счетчик импульсов микропроцессорный
	
	✓
	

	2. 
	26.51.70.190
	Двухканальный регулятор
	
	✓
	

	3. 
	26.51.43.130
	Компактный измеритель аналоговых сигналов в щитовом ​‍​﻿﻿​‌​⁠⁠⁠﻿﻿﻿⁠‌​‌‌﻿⁠​‍‌‍‌​​‌​‍​‌⁠​​⁠‌​​‌​‍‌исполнении
	
	
	✓

	4. 
	24.44.26.120
	Трубка капиллярная
	
	
	✓

	5. 
	24.44.26.120
	Трубка капиллярная
	
	
	✓

	6. 
	25.99.11.191
	Устройство переходное
	
	
	✓

	7. 
	26.20.16.140
	Преобразователь интерфейсов
	
	✓
	

	8. 
	26.51.52.190
	Термопреобразователь сопротивления
	
	✓
	

	9. 
	26.51.52.190
	Термопреобразователь сопротивления
	
	✓
	

	10. 
	26.51.52.190
	Термопреобразователь сопротивления
	
	✓
	

	11. 
	26.51.52.190
	Термопреобразователь сопротивления
	
	✓
	

	12. 
	26.51.52.190
	Термопреобразователь сопротивления
	
	✓
	

	13. 
	26.51.52.190
	Термопреобразователь сопротивления
	
	✓
	

	14. 
	28.14.13.110
	Одновентильный блок экономичной
	
	✓
	

	15. 
	26.51.52.190
	Термопреобразователь сопротивления
	
	✓
	

	16. 
	26.51.51.110
	Гильза защитная
	
	✓
	

	17. 
	26.51.51.110
	Гильза защитная
	
	✓
	

	18. 
	26.51.51.110
	Гильза защитная
	
	✓
	

	19. 
	26.51.43.130
	Индикатор температуры
	
	
	✓

	20. 
	26.51.43.130
	Индикатор напряжения
	
	
	✓

	21. 
	26.51.43.130
	Индикатор температуры
	
	
	✓

	22. 
	26.51.43.119
	Калибратор токовой петли с первичной поверкой
	
	✓
	

	23. 
	26.51.52.130
	Преобразователь повышенного качества
	
	✓
	

	24. 
	26.51.70.190
	Восьмиканальный ПИД-регулятор
	
	✓
	

	25. 
	26.51.43.117
	Модуль аналогового ввода
	
	✓
	

	26. 
	26.20.30.120
	Программируемый контроллер для средних систем
	
	✓
	

	27. 
	27.90.20.110
	Панель оператора
	
	
	✓

	28. 
	27.90.20.110
	Сенсорные панели оператора
	
	
	✓

	29. 
	27.12.24.120
	Реле твердотельное
	
	
	✓

	30. 
	27.12.24.120
	Реле
	
	
	✓

	31. 
	26.51.70.190
	ПИД-регулятор
	
	✓
	

	32. 
	26.51.52.130
	Преобразователь повышенного качества
	
	✓
	

	33. 
	26.51.52.130
	Преобразователь повышенного качества
	
	✓
	

	34. 
	26.20.40.110
	Блок питания для датчиков
	
	✓
	

	35. 
	26.20.40.110
	Блоки питания для промышленной автоматики
	
	✓
	

	36. 
	27.12.24.120
	Реле
	
	
	✓



	№ п/п
	Наименование
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Счетчик импульсов микропроцессорный
СИ8-Щ2.Р.RS
	Питание:
Диапазон переменного напряжения питания:
• напряжениеот 90 до 264 В (номинальные значения – 110, 220 или
240 В)
• частотаот 47 до 63 Гц (номинальные значения 50 и 60 Гц)
Диапазон постоянного напряжения питания: от 20 до 34 В (номинальное значение – 24 В)
Потребляемая мощность, не более20 ВА
Входы:
Количество: 3
Напряжение низкого (активного) уровня на входахот 0 до 0,8 В
Напряжение высокого уровня на входахот 2,4 до 30 В
Внутренний источник питания:
Номинальное выходное постоянное напряжение: 24 В
Максимальный выходной ток: 100 мА
Нестабильность выходного напряжения, не более12,5 %
Уровень пульсаций, не более 100 мВ
Счетчик импульсов:
Количество разрядов:7
Частота входных импульсов: не более8000 Гц
Длительность входных импульсов, не менее100 мкс
Диапазон значений предделителя:от 1 до 9999
Диапазон значений множителя: от 0,000001 до 9999999
Постоянная времени входного фильтра: от 0,1 до 1000 мс
Пределы допускаемой относительной погрешности
измерений интервалов времени:±0,5 %
Расходомер и счетчик времени: 
Время измерения среднего расхода: от 1 до 99 с
	шт.
	3

	2. 
	Двухканальный регулятор
2ТРМ1-Щ2.У2.РР.RS
	Напряжение питания:
~90…264 В (номинальное 230 В)
=21…120 В (номинальное 24 В)
Частота напряжения питания: 50, 60 Гц
Потребляемая мощность: не более 10 ВА
Максимально допустимый ток источника питания: 50 мА
Универсальные входы
Количество универсальных входов: 2
Время опроса входа:Не более 1 секунды
Два выходных устройства типа «Р»
Предел основной приведенной погрешности измерения:
— для термоэлектрических преобразователей с включенной компенсацией холодного спая±0,5 %
— для остальных видов датчиков±0,25 %
Выходные устройства
Количество выходных устройств: 2
Типы выходных устройств: У
Тип индикация: красная
Щитовой: Щ2 
Размер: 96×48×100, 
Степень защиты: IP54
	шт.
	12

	3. 
	Компактный измеритель аналоговых сигналов в щитовом исполнении
ИТП-17.Щ9.К

	Напряжение питания: 10…30 В постоянного тока (номинал. напряжение 24 В), потребляемая мощность не более 1 Вт
Корпус Щ9: 48×26×72 мм
Степень защиты: IP65 со стороны лицевой панели
Степень защиты: IP20 со стороны клемм
Цвет индикации: зеленый, желтый, красный
Индикатор: 4-разрядный с высотой цифр 14 мм
Входы
Количество: 1 × AI
Время опроса входа, не более1 с
Подключаемые сигналы: 
Ток: 0…5 мА, 0(4)…20 мА
Напряжение: 0(2)…10 В
Термосопротивления: 50/100/500/1000 Ом, Cu, Pt, Ni, М, П, Н
Термопары: ТХК, ТНН, ТХА, ТЖК, ТВР, ТПП, ТПР, ТМК
Входное сопротивление при измерении напряжения, не более100 кОм
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, не более:±0,25 %
ТС, сигналы напряжения и силы постоянного тока±0,5 %
ТП, пирометры: 
Выходы
Количество: 1 × DO, выход К
Тип выхода: 
К - Транзисторный ключ n-p-n: 200 мА, 42 В
Эксплуатация
Рабочая температура: -40…+60 ⁰С
	шт.
	3

	4. 
	Трубка капиллярная
ТКМ-6.1,5.НГ.1/4SAE.НГ.1/4SAE
	Метериал: медь
Диаметр 6 мм, 
Длина: 1,5 метр 
Комплект: сбор с накидными гайками под развальцовку с резьбой 1/4SAE
	шт.
	4

	5. 
	Трубка капиллярная
ТКМ-6.2,5.НГ.1/4SAE.НГ.1/4SAE
	Метериал: медь
Диаметр 6 мм, 
Длина:2,5 метр 
Комплект: сбор с накидными гайками под развальцовку с резьбой 1/4SAE
	шт.
	4

	6. 
	Устройство переходное
УПЛ-В.G1/2.Н.1/4SAE
	Материал: латунь
Внутренняя резьба: G1/2
Наружная резьба 1/4SAE
Давление рабочей среды: до 4 МПа
Температура рабочей среды: -40…+120 °С
	шт.
	16

	7. 
	Преобразователь интерфейсов АС4-М
	Питание
Входное напряжение питания: DC, В4,75…5,25
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0-75: III
Потребляемая мощность, Вт, не более2
Электрическая прочность изоляции, В1780
Интерфейс USB
СтандартUSB 2.0
РазъемТип Type C
Передаваемые сигналыD+, D-
Максимальная длина линии связи, м3
Интерфейс RS-485
Стандарт: EIA/TIA-485
Разъем: Клеммы
Передаваемые сигналы: A(Data+), B(Data-)
Максимальная скорость передачи данных, бит/с: 115200
Максимальная длина линии связи, м1200
Максимальное количество приборов, шт.32*
Корпус:
Габаритные размеры, мм27×72,5×26
Степень защиты: IP20
Крепление: На DIN-рейку
	шт.
	3

	8. 
	Термопреобразователь сопротивления ДТС045Л-РТ100.В3.1000
	Увеличенная коммутационная головка: наличие
Длина монтажной части: 1000
увеличенная головка чувствительный элемент с НСХ РТ100 Класс допуска В 3-х проводная схема соединения
Степень защиты: IP54.
Диапазон измеряемых температур: от –50 до +500 °C.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
	шт.
	2

	9. 
	Термопреобразователь сопротивления
ДТС045Л-РТ100.В3.1250

	Увеличенная коммутационная головка: наличие
Длина монтажной части: 1250
увеличенная головка чувствительный элемент с НСХ РТ100 Класс допуска В 3-х проводная схема соединения
Степень защиты: IP54.
Диапазон измеряемых температур: от –50 до +500 °C.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
	шт.
	1

	10. 
	Термопреобразователь сопротивления
ДТС045Л-РТ100.В3.160

	Увеличенная коммутационная головка: наличие
Длина монтажной части: 160
увеличенная головка чувствительный элемент с НСХ РТ100 Класс допуска В 3-х проводная схема соединения
Степень защиты: IP54.
Диапазон измеряемых температур: от –50 до +500 °C.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
	шт.
	3

	11. 
	Термопреобразователь сопротивления
ДТС045Л-РТ100.В3.80

	Увеличенная коммутационная головка: наличие
Длина монтажной части: 80
увеличенная головка чувствительный элемент с НСХ РТ100 Класс допуска В 3-х проводная схема соединения
Степень защиты: IP54.
Диапазон измеряемых температур: от –50 до +500 °C.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
	шт.
	2

	12. 
	Термопреобразователь сопротивления
ДТС045Л-РТ100.В3.100
	Увеличенная коммутационная головка: наличие
Длина монтажной части: 100
увеличенная головка чувствительный элемент с НСХ РТ100 Класс допуска В 3-х проводная схема соединения
Степень защиты: IP54.
Диапазон измеряемых температур: от –50 до +500 °C.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
	шт.
	2

	13. 
	Термопреобразователь сопротивления
ДТС045Л-РТ100.В3.120
	Увеличенная коммутационная головка: наличие
Длина монтажной части: 120
увеличенная головка чувствительный элемент с НСХ РТ100 Класс допуска В 3-х проводная схема соединения
Степень защиты: IP54.
Диапазон измеряемых температур: от –50 до +500 °C.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
	шт.
	2

	14. 
	Одновентильный блок экономичной
БВЭ-102.6-В.М20.Н.М20
	Тип: Одновентильный блок 
Тип присоединительной резьбы: М20х1,5 
Тип дренажа: "винтовая пробка" М10х1
Давление рабочей среды: 6,3МПа
	шт.
	10

	15. 
	Термопреобразователь сопротивления
ДТС045Л-РТ100.В3.2000
	Увеличенная коммутационная головка: наличие
Длина монтажной части: 2000
увеличенная головка чувствительный элемент с НСХ РТ100 Класс допуска В 3-х проводная схема соединения
Степень защиты: IP54.
Диапазон измеряемых температур: от –50 до +500 °C.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
	шт.
	1

	16. 
	Гильза защитная
ГЗ.25. С.10. П.2.1.2000

	Давление рабочее среды: до 25МПа 
Внешняя резьба М27х2 с 
Внутренняя резьба М20х1,5 
Тип: для датчиков с подвижным штуцером 
Длиной монтажной части: 2000 мм 
Диаметром: не более 10 мм
	шт.
	1

	17. 
	Гильза защитная
ГЗ.25.С.10.П.2.1.1250
	Давление рабочее среды: до 25МПа 
Внешняя резьба М27х2 с 
Внутренняя резьба М20х1,5 
Тип: для датчиков с подвижным штуцером 
Длиной монтажной части:1250 мм 
Диаметром: не более 10 мм
	шт.
	1

	18. 
	Гильза защитная
ГЗ.25.С.10.П.2.1.1000

	Давление рабочее среды: до 25МПа 
Внешняя резьба М27х2 с 
Внутренняя резьба М20х1,5 
Тип: для датчиков с подвижным штуцером 
Длиной монтажной части:1000 мм 
Диаметром: не более 10 мм
	шт.
	2

	19. 
	Индикатор температуры
MT22-TM3
	Цвет: зеленый
Длина кабеля датчика: 1 метр
Установочный диаметр:22,5 мм
Тип подключения: Винтовое
Тип подсветки: LED
	шт.
	1

	20. 
	Индикатор напряжения
MT22-VDC3
	Цвет: зеленый
Напряжение питания:5…60В DC
Установочный диаметр:22,5 мм
Тип подключения: Винтовое
Тип подсветки: LED
	шт.
	1

	21. 
	Индикатор температуры,  MT22-TM5
	Цвет: желтый
Длина кабеля датчика: 1 метр
Установочный диаметр:22,5 мм
Тип подключения: Винтовое
Тип подсветки: LED
	шт.
	1

	22. 
	Калибратор токовой петли с первичной поверкой
CL200
	Габаритные размеры: 75×147×42 ±1 мм
Уровень пылевлагозащиты изделия: IP20
Работа при температуре: 0…+50 °С
Питание: 
Напряжение питания: 4,5 В
Тип элементов питания: 3×ААА в комплекте
Максимальная потребляемая мощность: 1 Вт
Характеристики измерений и входа
Диапазон показаний силы постоянного тока: 0…22 мА
Диапазон измерений силы постоянного тока: 4…20 мА
Диапазоны показаний напряжения постоянного тока: 
-10…110 мВ
-5…28 В
Диапазон измерений напряжения постоянного тока: 
1…10 В
Пределы допускаемой приведённой (к верхнему пределу измерений) основной погрешности измерений силы и напряжения постоянного тока в диапазонах 4…20 мА и 1…10 В: ±0,2 %
Пределы допускаемой приведённой (к верхнему пределу измерений) дополнительной погрешности измерений силы и напряжения постоянного тока в диапазонах 4...20 мА и 1...10 
В при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий на каждые 10 °С в диапазоне рабочих температур: ±0,05 %
Входное сопротивление в режиме измерения напряжения постоянного тока, не менее2 кОм
Входное сопротивление в режиме измерения силы постоянного тока, не более250 Ом
Характеристики генерации сигнала и выхода: 
Диапазон воспроизведений силы постоянного тока: 
4…20 мА
Диапазон воспроизведений напряжения постоянного тока: 
1…10 В
Пределы допускаемой приведённой (к верхнему пределу воспроизведений) основной погрешности воспроизведений силы и напряжения постоянного тока в диапазонах 4…20 мА и 1…10 В: ±0,2 %
Пределы допускаемой приведённой (к верхнему пределу воспроизведений) дополнительной погрешности воспроизведений силы и напряжения постоянного тока в диапазонах 4...20 мА и 1...10 В при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий на каждые 10 °С изменения температуры в диапазоне рабочих температур: ±0,05 %
Защита от перенапряжения: 30 В
Диапазон напряжений внешнего питания контура в режиме имитации аналогового передатчика: 5…28 В
Сопротивление нагрузки в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока, не менее2 кОм
Сопротивление нагрузки в режиме воспроизведения силы постоянного тока при значении силы тока 20 мА, не более
1000 Ом
	шт.
	1

	23. 
	Преобразователь повышенного качества
ПД100И-ДИ0,01-811-0,5
	Давления на диапазон: 0…10 кПа  
Тип: с мембраной из кремния на газ 
Присоединительная резьба: М20х1,5 
Электроразъём: DIN43650 
Выходным сигналом: 4-20 мА 
Основная погрешность 0,5% 
ВПИ исполнение стандартное
	шт.
	2

	24. 
	Восьмиканальный ПИД-регулятор
ТРМ138-Щ7.Р  
	Щитовой Щ7
Размер: не менее 138×169×50,5 мм
Степень защиты: IP54 со стороны лицевой панели
Степень защиты: IP20 со стороны задней крышки
Количество портов: 
Не менее 1 × RS-485
Не менее 1 × USB Type-C
ВходыКоличество: 8 × AI/DI универсальные
	шт.
	3

	25. 
	Модуль
аналогового ввода
МВ110-224
	Питание: 230VAC/24VDC, 
Количество входов: 8xAI
Степень защиты: IP20
	шт.
	3

	26. 
	Программируемый контроллер для средних систем
ПЛК110-220.60.Р-М
	Питание: 230VAC, 
Точек входа: 60
32xDI, 
4xFDI, 
24xDO(Р),
Дискретные входы: э/м реле
Исполнение: 100 Кбайт
Количество портов:
2xRS-485, 
100 Кбайт
	шт.
	1

	27. 
	Панель оператора СМИ2-М
	Корпус:
Габариты, Ш×В×Г: 48×26×65,4 мм
Рабочий диапазон температур: -40…70 °C
Степень защиты: IP65
Индикатор:
Тип: Четырехразрядный семисегментный
Высота сегментов: 14 мм
Количество цветов: 3 (зеленый/красный/желтый)
Интерфейсы:
Интерфейс связи: RS-485
Питание:
Диапазон питающего напряжения:18…36 В 
Потребляемая мощность: 1,6 Вт
	шт.
	2

	28. 
	Сенсорные панели оператора
СП310-Р

	Аппаратные характеристики:
Частота, МГц: 400
Объем Flash-памяти, Мб: 128
Допустимое число циклов перезаписи Flash-памяти на блок данных: 75 000
Оперативная память, Мб: 128
Дисплей:
Диагональ: 10,1’’, 
Тип подсветки: LED (светодиодная подсветка)
Тип дисплея: TFT LCD
Разрешение, пиксель: 800×480
Яркость, кд/м2: 200
Контрастность: 500:1
Интерфейсы:
COM-порты: 2хRS-232/RS-485, 
1xUSB-Host, 
1xEthernet, 
1xUSB-Device
	шт.
	1

	29. 
	Реле твердотельное
MD-1044.ZD3
	Вид коммутируемой нагрузки: 1-ф, 
Резистивная нагрузка: 8 А
Индуктивная нагрузка: 1А
Максимально допустимый ток нагрузки: 10 А
	шт.
	10

	30. 
	Реле
RP-407.ALTU
	Время включения	не более 25 мс
Время выключения	не более 25 мс
Электрические характеристики катушки
Номинальное напряжение питания Uном: 220 В
Мощность: 1,2 ВА
Напряжение включения: не менее 0,8Uном (при 23°С)
Контактов: 4
LED-индикатор
Ручной дублер: наличие
Электрические характеристики контактов
Номинальный ток и напряжение: 5 А при 250 В
	шт.
	20

	31. 
	ПИД-регулятор
ТРМ12-Щ2.У2.РР.RS
	Выходные устройства:
Количество выходных устройств: 2
Типы выходных устройств: У
Корпус: 
Щитовой Щ2: 96×48×100 мм, 
Степень защиты: IP54
	шт.
	1

	32. 
	Преобразователь повышенного качества  
ПД100И-ДИ1,6-111-0,25
	Давления на диапазон: 0…1,6 МПа 
Тип: мембраной из нержавеющей стали 
Присоединительная резьба: М20х1,5 
Электроразъём: DIN43650
Выходной сигнал: 4-20 мА 
Основная погрешность 0,25% 
ВПИ исполнение стандартное
	шт.
	3

	33. 
	Преобразователь повышенного качества  
ПД100И-ДИ4,0-111-0,25
	Давления на диапазон: 0…4,0 МПа  
Тип: с мембраной из нержавеющей стали Присоединительная резьба М20х1,5 
Электроразъём: DIN43650 
Выходным сигнал: 4-20 мА 
Основная погрешность 0,25% 
ВПИ исполнение стандартное
	шт.
	3

	34. 
	Блок питания для датчиков
БП14Б-Д4.4-24
	Количество каналов: 4
Суммарная мощность: 14Вт; 
Мощность в канале: 3,5 Вт
Выходное напряжение в канале: 24В
Макс. ток нагрузки в канале: 0.145А; 
Вход: 
– переменного тока90...264VAC
– постоянного тока110...370VDC;
Температура окружающего воздуха -20…50°C; 
Размер: Ш×В×Г: 72×90×58мм
	шт.
	3

	35. 
	Блоки питания для промышленной автоматики
БП60Б-Д4-24
	Мощность: 60Вт; 
Выходноенапряжение:24В
Макс. выходной ток:2.5А; 
Вход: 
– переменного тока: 90...264VAC
– постоянного тока: 110...370VDC;
Температура окружающего воздуха: -20…50°C; 
Размер: Ш×В×Г: 72×90×58мм
	шт.
	3

	36. 
	Реле
RP-403.DLTU
	Время включения	не более 25 мс
Время выключения	не более 25 мс
Электрические характеристики катушки
Номинальное напряжение питания Uном: 24 В
Мощность: 0,9 Вт
Напряжение включения: не менее 0,8Uном (при 23°С)
Контактов: 4
LED-индикатор
Ручной дублер: наличие
Электрические характеристики контактов
Номинальный ток и напряжение: 5 А при 30 В
	шт.
	20



2. Место поставки: осуществляется до терминала любой ТК в г. Михайловка Волгоградской обл.
3. Срок поставки: с момента заключения договора по 20 октября 2026 года (согласно графику поставки)
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
3.2. График поставки: 
	№ 
п/п
	График поставки
	Позицияоборудования КИП и А

	1. 
	30 сентября 2026 года
	с 1 позиции по 23 позицию

	2. 
	20 октября 2026 года
	с 24 позиции по 36 позицию


4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

