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Раздел №3                                                                                                                       Утверждаю:

Начальник УЭиР

 МУП «Ухтаводоканал»

________________ С.М. Яхин
«______» сентября 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку полиэтиленовой трубы
1. Наименование и описание объекта закупки
1.1. Объектом закупки является: поставка напорных труб из полиэтилена, предназначенных для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при рабочей температуре от 0 °С до 40 °С, втулок.
1.2. Условия эксплуатации: в климатических условиях Республики Коми (район, приравненный к Крайнему Северу).
1.3. Количество поставляемого Товара:
	№ п/п
	Наименование Товара
	ОКПД 2
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Труба ПЭ 100 SDR 21 Ø500х23,9 мм питьевая
Отрезки по 12-13 метров
	22.21.21.122 (О)
	м
	351


Закупка попадает под ограничение допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”

2. Технические характеристики Товара:
	1
	Труба 

ПЭ 100 SDR 21 Ø500х23,9 мм

PN 8 для питьевого водоснабжения

ГОСТ 18599-2001 или ГОСТ P 70628.2-2023
	Материал – полиэтилен;

Марка полиэтилена – 100;

Наружный диаметр – 500 мм;
Толщина стенки – не менее 23,9 мм;
SDR – 21;
Давление в системе PN – 8 Атм.;
Отрезками по 12-13 метров


3. Место поставки Товара: Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 46 «Б» Центральный склад МУП «Ухтаводоканал».

4. Условия поставки.
4.1. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика, до адреса склада Заказчика, указанного в п. 3 настоящего технического задания. 

4.2. Доставка Товара производится крытым и открытым транспортом любого вида, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании открытым транспортом, Товар должен быть накрыт брезентом. 

4.3. Поставляемый Товар должен иметь следующую товарно-сопроводительную документацию: товарную/товарно-транспортную накладную, счет/счет-фактуру/УПД и документацию, подтверждающую качество товара (сертификат соответствия, паспорт завода-изготовителя).

4.4. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в товарно-сопроводительных документах.

4.5. Товар считается поставленным Поставщиком и принятый Заказчиком:

- по количеству: путем визуального осмотра поставляемого Товара и соответствия с количеством и ассортиментом, указанным в сопроводительных документах (товарной накладной и/или товарно-транспортной накладной, счете-фактуре, описи, и т.п.);

- по качеству: качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться необходимой документацией на данный вид Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На Товаре должна присутствовать маркировка завода-производителя с указанием идентифицирующей информации.

5. Сроки поставки: устанавливается в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента заключения договора.
6. Требования к качеству.
6.1. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, соответствовать требованиям ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с изменением №1, №2) или ГОСТ Р 70628.2-2023 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы». Общие требования.
6.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не имеющий дефектов (вмятин, царапин и т.д.), не выставочным экземпляром, технически исправным. Товар должен быть выпущен заводом-изготовителем не позднее года, предшествующего поставке.

6.3. Товар должен быть полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.

6.4 Трубы и фасонные части изготавливают из композиций полиэтилена, включающих в себя добавки (стабилизаторы, пигменты и др.), в концентрациях, необходимых для изготовления труб и фасонных частей, соответствующих требованиям ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (с изменением №1, №2) или ГОСТ P 70628.2-2023 «Трубопроводы из пластмасс для водоснабжения, дренажа и напорной канализации. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы». Общие требования.
7. Требования к транспортировке (доставке), разгрузке и приемке Товара.
7.1. При транспортировании, трубы следует укладывать на ровную поверхность транспортных средств, без острых выступов и неровностей во избежание повреждения труб. Сбрасывание Товара с транспортных средств не допускается.

Упаковка должна обеспечивать защиту трубы от повреждений при транспортировании и хранении. При транспортировании в контейнерах должна быть обеспечена сохранность трубы при перевозках всеми видами транспорта. Допускается транспортирование трубы без упаковки, при условии обеспечения её сохранности.

7.2. Разгрузка Товара по месту поставки производится силами и за счет средств Заказчика. 

7.3. При выявлении несоответствия, поступившего Товара товарной накладной, составляется акт на недостачу в двух экземплярах, из которых первый – вручается водителю Поставщика, доставившего Товар, а второй – остается у Заказчика. При недостаче Товара делается соответствующая отметка на всех экземплярах товарной накладной.

8. Требования к гарантийным обязательствам Поставщика.
8.1. Гарантийный срок должен быть не менее гарантийного срока завода изготовителя. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует требованиям государственных стандартов и требованиям Заказчика. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов, Поставщик обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика заменить Товар своими силами и за свой счет. В случаях замены гарантийный срок продлевается на срок замены.

9. Требования к упаковке и маркировке Товара.
9.1. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».
9.2. Маркировка упаковки Товара производится согласно ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов (с Изменениями № 1, 2, 3)».
9.3. Маркировка должна быть нанесена на поверхность трубы методом термотиснения, с окрашиванием наносимого тиснения, методом цветной печати или другим способом, не ухудшающим качество трубы, с интервалом не более 1 м. Маркировка должна включать последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова "труба", месяц и год изготовления. В маркировку допускается включать другую информацию, например, номер партии. 

Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы.

10. Требование к безопасности Товара.
10.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество Товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.
10.2. Безопасность окружающих при использовании: отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья потребителя в процессе эксплуатации Товара.
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