



Техническое задание
[bookmark: _Hlk239959352][bookmark: _Hlk239958787]на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, р‍‍‌‍‌емонту тротуаров, стоянок.
	№
п/п
	Показатель
	Содержание (значение) показателя

	1. 
	Заказчик
	МУП «ВКС

	2. 
	Срок выполнения работ
	[bookmark: _Hlk239959150]С момента заключения договора по 31.12.2026 года включительно. Промежуточные сроки выполнения работ указываются в каждой отдельной заявке, исходя из потребности Заказчика.

	3. 
	ОКПД2
	42.11.20.290 Работы по ремонту прочих автомобильных дорог

	4. 
	Описание объекта закупки
	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования, р‍‍‌‍‌емонту тротуаров, стоянок.

	5. 
	Место выполнения работ
	[bookmark: _Hlk239959125]Свердловская область, м.о. Верхнесалдинский, г Верхняя Салда:
Дороги: К. Маркса, 71/2, Энгельса, 64/2, Энгельса, 58/1, Энгельса, 97 (во дворе и у дороги), Энгельса, 80, Вороновка, 11 (у магазина Монетка), Воронова, 7б (Аракс), Восточная, 9, Спортивная, 1/3, Восточная, 1 - Восточная, 3, Молод.пос, 71 - Молод.пос, 76 (левая сторона дороги), Энгельса, 97\1, Воронова, 2\2, Энгельса, 70\1, Энгельса, 83\3, Восточная, 2, Восточная, 2 - Восточная, 4, Восточная, 18 - Восточная, 20, Энгельса, 46 (администрация), Энгельса, 32 (дворец культуры), Воронова, 4, Воронова, 20, Энгельса, 81/3, К. Маркса, 15-К. Маркса, 23, Энгельса, 69, Рабочей Молодежи, 6 (дорога у подъездов), К. Маркса, 69, Энгельса, 84\1 - Энгельса, 81\1, Энгельса, 73, Устинова, 7, Ленина, 16, д. Северная Горького, 3, д. Северная Красноармейская, 1б - 1в.
Стоянки: Энгельса, 58/1, Воронова, 9, Спортивная, 1/3, Энгельса, 83/3, Восточная, 21, Воронова, 11, Восточная, 5, Энгельса, 69, Спортивная, 1, Энгельса, 81\3, 25 Октября, 5, К. Маркса, 49.
Тротуар: Спортивная, 1, Энгельса, 97/1 (тротуар во дворе), К. Маркса,71/2, К. Маркса, 25 - К. Маркса, 57, Энгельса, 58/1, Сабурова, 9, Энгельса, 97, Энгельса, 80 (у торца, у подъездов), Восточная, 21,  К. Маркса, 57, Восточная, 19 - 21 (тротуар между домами), Устинова, 19/1, К. Маркса, 15 - 23 (тротуар между домами), Энгельса, 69, Энгельса, 70/1.
Дополнительные объекты выполняются при возникновении потребности Заказчика.

	6. 
	Требования к производству работ
	Работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами:
· «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»; 
· «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
· «ГОСТ Р 58406.1-2020. СМЕСИ ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН»; 
· «ГОСТ Р 58406.2-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия»;
· «ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
· ГОСТ Р 58401.1-2019. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон. Система объёмного – функционального проектирования. Технические требования»
· «ГОСТ Р 52575-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»;
· «ОДМ 218.6.019-2016. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;
· «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;
· «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;
· Приказ Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр "Об
утверждении СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
 - Приказ №49 от 18.02.2025 г. «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения» в соответствии с Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
· другая действующая нормативная документация Российской
Федерации.

	7. 
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	Подрядчик должен выполнять все требования закона и иных правовых актов по охране труда, санитарных норм и правил, техники безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- МДС 12-49.2009. Макеты инструкций по охране труда для работников строительства. Методическое пособие.
Ответственность за несоблюдение противопожарных норм и техники безопасности несет Подрядчик.

	8. 
	Требования к организации работ
	8.1	До начала выполнения работ, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора Подрядчик должен предоставить Заказчику техническую документацию:
1) ППР (согласованный с Заказчиком);
2) общий журнал производства работ;
3) журнал входного контроля материалов;
4) приказы о назначении ответственных лиц за производством работ, ведение исполнительной документации и строительный контроль;
5) списки контактных телефонов лиц, ответственных за исполнение обязательств по данному договору;
6) на согласование проекты организации дорожного движения и ограждения места дорожных работ в соответствии с приказом №49 от 18.02.2025 г. «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения» в соответствии с Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"   После согласования с Заказчиком копии схем направить в ОГИБДД МО МВД РФ «Верхнесалдинский».
За 3 рабочих дня до начала производства работ составить акт осмотра территории с приложением фотографий с привязкой к местности. Данный акт подписывается Подрядчиком и Заказчиком.
	Календарный график выполнения работ предоставляется в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.
Составить акт обследования древесно-кустарниковой растительности, подлежащей вырубке при производстве работ (при необходимости), совместно с Подрядчиком и Заказчиком.
В течении 3 (трёх) календарных дней получить разрешение соответствующих эксплуатационных организаций на производство работ в зоне воздушных линий электропередач и связи, в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, канализационных и др.), расположенных в границах производства работ на объектах в соответствии с правилами благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденными решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 106 «Об утверждении Правил благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа» (в редакции решения Думы муниципального округа от 24.06.2025 № 243).
[bookmark: _Hlk161397358]8.2. До подписания акта приемки выполненных работ Подрядчик должен вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование, осуществить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, вывоз и утилизацию строительного мусора, вывоз материалов, восстановление земель и приведение территории в состояние согласно акту осмотра территории и проектно-сметной документации.
8.3.	Все работы выполняются в соответствии с требованиями:
- настоящего Описания объекта закупки, 
- СНиП, ГОСТ и действующего законодательства Российской Федерации.
8.4.	При выполнении работ необходимо соблюдать последовательность и состав технологических операций и обеспечить качество выполнения работ.
8.5.	Подрядчик обеспечивает постоянное нахождение журнала производства работ на объекте, в котором отмечает объемы выполненных работ, погодные условия, место и время выполнения работ и предъявляет его по первому требованию контролирующих лиц.
8.6.	Подрядчик ЕЖЕНЕДЕЛЬНО (СРЕДА в 11:00) уведомляет Заказчика (в лице инженера МКУ «Служба городского хозяйства») о выполненных объемах работ и о планируемых работах на текущую неделю в электронном формате по адресу.
8.7.	Подрядчик обеспечивает постоянное присутствие ответственных лиц за производством работ на объекте.
8.8. Режим движения транспорта на период ремонта должен быть обеспечен Подрядчиком в соответствии с проектом организации дорожного движения и ограждения места дорожных работ в соответствии с приказом №49 от 18.02.2025 г. «Об установлении требований к составу и содержанию документации по организации дорожного движения» в соответствии с Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(в случае если такое согласование предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).
8.9.	Подрядчик обязан производить последующие работы только после подписания акта освидетельствования скрытых работ, до подписания акта категорически запрещается выполнять последующие работы, в случае несоответствия выполненных работ требованиям нормативных документов, указанные работы должны быть переделаны Подрядчиком.
8.10.  До начала работ на каждом объекте Подрядчик в начале и конце участка за свой счет изготавливает и устанавливает информационный щит «Паспорт объекта» на желтом фоне размером 2,0х1,5 метра с указанием черным шрифтом наименования объекта, наименования организаций Подрядчика и Заказчика, телефоны ответственных лиц. Перед изготовлением эскиз паспорта согласовать с Заказчиком.
8.11. Всю исполнительную документацию выполнять в соответствии с действующей редакцией СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве».
8.12. Все геодезические и разбивочные работы Подрядчик производит самостоятельно.

	9. 
	Особые требования к выполнению работ
	9.1.	Требования к качеству работ:
9.1.1.	Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, государственных стандартов и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, являющихся предметом договора.
9.1.2.	Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ (при наличии обязательной сертификации). 
9.1.3.	Объем выполняемых работ и применяемых материалов должен соответствовать объемам, указанным в заявках Заказчика.  
9.2.	Требования к безопасности выполнения работ:
9.2.1. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда, пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка при выполнении работ на объектах.
9.2.2. Подрядчик несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства РФ.
9.2.3. Подрядчик должен обеспечить рабочих всем необходимым для производства работ инструментом, материалами и иным инвентарем.
9.3.	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.
9.3.1. Работы должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, определяющих перечень, объем и последовательность таких работ, в строгом соответствии сметным расчетам.
9.4.	Организация движения, ограждение мест производства работ и обеспечение безопасности дорожного движения.
9.4.1. При производстве работ утвержденный и согласованный с Заказчиком в установленном порядке проект организации движения и ограждения места производства дорожных работ должен находиться у Подрядчика непосредственно на объекте.
9.4.2. Подрядчик должен обеспечить на объекте за свой счет наличие, установку и перестановку полного комплекта дорожных знаков и технических средств регулирования движения в точном соответствии с утвержденной схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ. Знаки и их установка должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 52289-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», «ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 02.06.2023) «О Правилах дорожного движения».
9.4.3. Знаки должны быть выполнены согласно «ГОСТ Р 52290-2024 и установлены согласно ГОСТ Р 52289-2019».
9.4.4. Знаки в процессе эксплуатации должны соответствовать ГОСТ Р 50597-2017.
9.4.5. Проведение дорожных работ в темное время производить в соответствии с Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 882н «Об утверждении правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ».
9.4.6. Производство работ в ночное время суток осуществляется при соблюдении СП 51.13330.2011.
9.4.7. Все механизаторы, дорожные рабочие и специалисты, задействованные при производстве работ, должны быть одеты в спецодежду для дорожных работ с логотипом организации проводящей работы.
9.4.8. Все дорожно-строительные машины и автомобили, работающие на объекте, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.
9.4.9. До полного обустройства ремонтируемого участка временными знаками и ограждениями запрещается размещать на проезжей части и обочинах дорожные машины, инвентарь, материалы для ремонта.
9.4.10. Для размещения временных дорожных знаков на участке производства дорожных работ применяют переносные опоры стоечного типа либо раскладные опоры, комплексы переносные и мобильные.
9.4.11. Временные дорожные знаки 1.8, 1.15, 1.16, 1.18 – 1.21, 1.25, 1.33, 2.6, 3.11 – 3.16, 3.18.1 – 3.25 должны соответствовать требованиям нормативно технической документации.
9.4.12. При отсутствии искусственного освещения в ночное время, а в дневное время в условиях недостаточной видимости (менее 200 м), на автомобильной дороге дорожные знаки 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 1.34.1, 1.34.2 следует применять со световой индикацией изображения (с использованием светодиодов).
9.4.13. По завершению дорожных работ на объекте, проезжая часть и обочины должны быть полностью освобождены от дорожных машин и механизмов, временных технических средств организации дорожного движения, возобновлено беспрепятственное движение транспортных средств по всей ширине проезжей части.
9.4.14. Ответственность за безопасность дорожного движения в местах производства работ возлагается на Подрядчика.
9.4.15. Ответственность за ущерб, причиненный заказчику и/или третьим лицам в результате выполнения работ по договора, несет Подрядчик. 
9.5.	Лабораторное сопровождение и организация контроля качества при выполнении работ.
[bookmark: _Hlk161220574]9.5.1 При выполнении ремонтных работ Подрядчик обязан вести входной контроль материалов, операционный контроль, геодезический контроль, лабораторный контроль (организацией, имеющей допуск СРО).
9.5.2. До начала производства работ Подрядчик предоставляет Заказчику информацию с приложением подтверждающих документов на испытательную лабораторию для проверки ее соответствия установленным требованиям к проведению испытаний в заявленной области деятельности (обеспеченность необходимой инфраструктурой и условиями для проведения испытаний, ответственность, полномочия и компетентность персонала лаборатории, наличие и актуальность нормативных документов, оснащенность необходимыми средствами измерений и испытательным оборудованием, их метрологическое обеспечение, механизмы отбора и хранения проб, ведение лабораторных журналов и оформление протоколов испытаний), в случае необходимости должен предоставляться доступ представителям Заказчика к испытательной лаборатории.
9.5.3. Заказчик вправе за свой счет привлекать сторонние организации для строительного контроля, имеющие лицензии на испытательную лабораторию для дополнительного контроля качества проводимых работ и используемых материалов.
9.5.4. Контроль качества при выполнении работ должен производиться в соответствии с действующими нормативными документами;
9.5.5. Контроль качества работ и применяемых материалов осуществляется Подрядчиком и представителем Заказчика, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;
9.5.6. Подрядчик обязуется осуществлять входной контроль строительных материалов до начала производства работ, операционный контроль выполняемых работ и лабораторное обеспечение качества применяемых материалов и производимых работ которое должно осуществляться специализированной лабораторией, отвечающей установленным законодательством требованиям, в том числе, к наличию службы лабораторного и метрологического контроля или лица, ответственного за лабораторное и метрологическое обеспечение работ;
9.5.7. Подрядчик осуществляет качественное и своевременное, согласно Графика выполнения работ, производство работ в соответствии с утвержденными технологическими регламентами и картами и проводит за свой счет лабораторные испытания на каждый вид применяемого материала в полном объеме в соответствии с требованиями нормативных документов;
9.5.8. Все материалы, применяемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и соответствовать обязательным и рекомендуемым требованиям, установленным ГОСТ и ТР. 
9.5.9. Щебень из горных пород, применяемый при выполнении работ в части фракций, указанных в сметном расчете, должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93, в части методов физико-механических испытаний ГОСТ 8269.0-2025;
9.6. Порядок выполнения работ по ремонту и их приемка.
9.6.1. К производству работ по ремонту разрешается приступить после полного обустройства места производства работ всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения (временными дорожными знаками, ограждающими и направляющими устройствами в соответствии с согласованными Заказчиком схемами организации дорожного движения и ограничения мест производства работ, временным освещением и т.д.).
9.6.2. При производстве работ Подрядчик обязан:
9.6.2.1. Максимально обеспечить формирование продольного и поперечного профиля, обеспечивающего отвод воды с ремонтируемых асфальтобетонных покрытий.
9.6.2.2.  Устранить износ асфальтобетонного покрытия, просадки на проезжей части, неровность продольного и поперечного профиля.
9.6.2.3. Устранить изношенность покрытия парковочных карманов и съездов к домам.
9.6.2.4. Заменить разрушенный бортовой камень БУ300.30.18, вдоль проезжей части в соответствии с перечнем видов работ, указанных в заявке Заказчика.
9.6.2.5. Восстановить разрушенное асфальтобетонное покрытие, покрытие тротуаров в соответствии с перечнем видов работ, указанных в заявке Заказчика.
9.6.2.6. После окончания работ, до сдачи объекта, выполнить очистку покрытия проезжей части, тротуаров и газонов, прилегающих к территории ремонтируемых участков, от строительного мусора и грязи. 
9.6.2.7. В случае повреждения покрытия газона (колеи от техники, ямы, искусственные неровности т.д.) кустарника, деревьев, малых архитектурных форм и т.д.   за пределами зоны восстановления (0,5 метра от установленного бортового камня или края дорожного полотна), Подрядчик восстанавливает покрытие газона до первоначального состояния своими силами и за свой счет до сдачи объекта,
9.6.2.8. Своевременно уведомить собственников (балансодержателей) инженерных сетей и сооружений, находящихся в зоне производства работ, о времени начала и завершения производства работ в зоне расположения инженерных сетей и сооружений. Разработку грунта в охранной зоне существующих инженерных коммуникаций выполнять вручную без применения строительной техники. Работы производить под наблюдением представителя эксплуатирующей организации. Получить разрешение соответствующих эксплуатационных организаций на производство работ в зоне воздушных линий электропередач и связи, в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, канализационных и др.), расположенных в границах производства работ на объектах.
9.6.2.9. Производить фото или видео фиксацию всех выполняемых работ по каждому из участков. На фото или видеоматериалах необходимо показать все этапы производства работ с привязкой к местности, с разных ракурсов, с отражением даты и времени выполнения. Фотографии прикладываются к актам на скрытые работы, по каждому из участков, к каждому акту не менее 3-ех фото. Фото- и видеоматериалы предоставляются по требованию Заказчика.
9.6.3. Детализированная исполнительная съемка в относительных отметках (М 1:1000) объекта (вертикальной планировки поверхности дорожного покрытия проезжей части автомобильной дороги) производится с целью исключения образования локальных застоев (скопления) воды. Данная информация предоставляется Подрядчиком в рамках исполнительной производственно - технической документации на электронном и бумажном носителе (формы исполнительной производственно-технической документации и порядок ее заполнения при ремонте объектов дорожного строительства). 
9.6.4. Выполнение работ должно производиться в строгом соответствии с проектом производства работ, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком. 
9.6.5. Подрядчик не имеет права производить какие-либо работы, отклоняющиеся от условий договора и Описания объекта закупки без письменного разрешения на выполнение работ, полученного от Заказчика.
9.6.6. После завершения ремонтных работ Подрядчик должен привести в соответствие место производства работ с используемой (поврежденной) в процессе ремонтных работ прилегающей территорией с требованиями технических норм и правил.
9.6.7. Операционный контроль при устройстве асфальтобетонного покрытия включает: контроль температуры укладываемой асфальтобетонной смеси в начале укладки и завершении уплотнения, контрольные измерения геометрических параметров, контроль ровности продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос (качество стыков).
9.6.8. Контроль качества асфальтобетона по показателям кернов (вырубок) производится в соответствии с требованиями нормативной документации (должен проводиться не менее чем через сутки после укладки асфальтобетонной смеси в присутствии представителя Заказчика).
9.6.9. Укладка смеси должна производиться асфальтоукладчиком при скорости укладки не выше 2-3 км/ч. Уплотнение крупнозернистой асфальтобетонной смеси, уложенной слоем 0,05 м, необходимо начинать катками на пневматических шинах массой 16-20 тн. (6-8 проходов), а заканчивать гладковальцовыми катками массой 10-13 тн. (4-6 прохода), или сначала гладковальцовыми катками массой 8-10 тн (2-4 прохода), а затем катками массой 11-18 тн. (12-20 проходов). Рабочая скорость движения катков должна быть вначале уплотнения 1,5-2 км/ч, а после 5-6 проходов по одному следу 3-5 км/ч для гладковальцовых катков и 5-8 км/ч для катков на пневмошинах. В процессе уплотнения смеси катки должны находиться в непрерывном движении. Запрещается останавливать катки на неуплотненном слое;
9.6.10. Толщина слоя покрытия после укатки должна составлять 5 см, а кромки покрытия проезжей части должны быть ровными в плане, иметь правильные и четкие очертания, не иметь участков сегрегации, разрушений и деформаций, покрытие должно быть ровным и соответствовать действующим нормам законодательства Российской Федерации.
9.6.11. Места сопряжения существующего покрытия с новым, должны выполняться с устройством штрабы перпендикулярной к оси дороги и обработкой краев вырубки вяжущим.
9.6.12. Поперечные сопряжения полос, устраиваемых из асфальтобетонных смесей, должны быть перпендикулярны к оси дороги. В конце рабочей смены край уплотненной полосы следует обрубать вертикально по шнуру и при возобновлении работ разогревать либо обмазывать битумом или битумной эмульсией. Также возможно устройство поперечного шва укладкой перпендикулярно к оси дороги деревянного бруса по толщине равного толщине уплотненного слоя асфальтобетона. Брус может быть укреплен металлическими штырями и клинообразным упором из асфальтобетонной смеси.
9.6.13. После завершения работ по устройству выравнивающего слоя и подписания представителями Подрядчика и Заказчика акта освидетельствования скрытых работ, производится устройство покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Перед укладкой смеси необходимо установить упорные брусья по внешнему краю и по оси существующего покрытия на высоту проектной толщины уплотненного слоя покрытия с надежным их закреплением.
9.6.14. Движение транспорта по уложенному покрытию разрешается открывать при достижении покрытием температуры наружного воздуха, но не ранее, чем через 3 часа после завершения работ;
9.6.15. В ходе работ Подрядчик должен осуществлять систематическую уборку места производства работ. До подписания документа о приемке выполненных работ обеспечить окончательную уборку места производства работ от остатков строительных материалов и отходов, вывоз оборудования, инвентаря, остатков мусора.
9.6.16 Не допускается при проведении ремонта асфальтобетонных покрытий:
· нарушение температурного режима при укладке и уплотнении асфальтобетонных смесей;
· просветы под 3-х метровой рейкой более 5 мм;
· ширина швов между бортовыми камнями более 10 мм;
· несоблюдение толщины слоя укладываемого покрытия;
· не обеспечение требуемого сцепления между слоями.
· не обеспечение соответствия показателей асфальтобетонных смесей требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020.
Отбор кернов (вырубок) следует проводить из слоя асфальтобетона не ранее чем через 24 ч после его уплотнения и не позднее 14 суток после открытия движения автотранспорта.

	10. 
	Технические требования заказчика (функциональные характеристики
(потребительские свойства) и качественные характеристики товара) при выполнении работ
	Требования к материалам, применяемым при выполнении работ, указаны в Таблице № 1 Технические требования заказчика 
функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики к материалам, используемым в работе.
Все материалы и оборудование (подлежащие сертификации) должны быть сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия. Материалы, поставляемые подрядчиком и используемые при производстве работ, должны пройти входной контроль, в соответствии с ГОСТ 24297-2013, с представителем заказчика. Материалы, необходимые для выполнения работ должны быть разрешенными к применению, соответствовать требованиям государственных стандартов (при наличии), действующей нормативно-технической документации.

	11. 
	Порядок сдачи-приемки работ
	За 5 дней до окончания работ Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ для организации приемочной комиссии по приемке выполненных им работ. 
По факту окончания работ, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней,  Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать условия, предусмотренные Законом о договорной системы.
К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
Все документы подписываются представителями Подрядчика и Заказчика.
Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта по назначению.
Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки Заказчиком работ, или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.
Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований технических и нормативно-правовых актов, Описания объекта закупки, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

	12. 
	Состав отчетных документов
	[bookmark: _Hlk518031542]Подрядчик предоставляет следующую исполнительную документацию:
1) график выполнения работ;
2) проект производства работ;
3) общий журнал производства работ;
4) журнал укладки асфальтобетонной смеси;
5) журнал по ТБ;
6) приказ о назначении ответственных лиц с правом подписи актов;
7) акта освидетельствования скрытых работ;
8) исполнительные схемы на каждый вид работы;
9) журнал входного контроля;
10) журнал бетонных работ;
11) паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы;
12) протоколы испытаний;
13) товарно-транспортные накладные на асфальтобетонную смесь;
14) товарно-транспортные накладные на строительные материалы;
15) акт обследования древесно-кустарниковой растительности, подлежащей вырубке при производстве работ;
16) документ о приёмке выполненных работ;
17) цветной фотоотчёт выполнения работ на объекте с привязкой к местности (все фотографии должны иметь текстовое пояснение): до начала работ, в процессе производства работ, в том числе детальная фотофиксация всех скрытых работ, по завершению работ (не менее одного снимка каждого вида выполняемых работ) в бумажной форме и на электронном носителе – 1 экз.;
18) закрытый ордер на проведение земляных работ в соответствии с правилами благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденными решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 106 «Об утверждении Правил благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа» (в редакции решения Думы муниципального округа от 24.06.2025 № 243);
19) Путевые листы на перевозку грузов; 
20) Талоны на утилизацию

	13. 
	Гарантийные обязательства
	[bookmark: _Hlk518032636]Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии со сметной документацией, действующими нормами и правилами и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.
Гарантии качества распространяются на весь объем работ, конструктивные элементы, инженерные сети, монтируемое и не монтируемое оборудование, выполненные Подрядчиком по договору.
[bookmark: _Hlk239959236]Гарантийный срок устанавливается в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения» и гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 5 (пять) лет с момента подписания документа о приемке выполненных работ (для основания дорожной одежды - не менее 5 лет, для нижнего слоя покрытия – не менее 5 лет; для верхнего слоя покрытия – не менее 5 лет, для водопропускных труб - не менее 6 лет). Все выявленные дефекты и недостатки Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок. 



Таблице № 1 Технические требования заказчика 
функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики к материалам, используемым в работе
	№ пп
	Наименование
	Значение показателя минимальное и (или) максимальное или значение, которое не может изменяться

	1. 
	Битумная эмульсия ЭБК - 1
	ГОСТ 58952.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования

	2. 
	Горячая асфальтобетонная смесь мелкозернистая 
	ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон, асфальтобетон, полимер асфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».   
Тип Б
Марка II

	3. 
	Горячая асфальтобетонная песчаная смесь (тротуары)
	ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетон, асфальтобетон, полимер асфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия».   
Тип Г
Марка II 

	4. 
	Щебень из природного камня
	ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»          
Фракция щебня свыше 20 до 40 мм (диапазонное значение) 

	5. 
	Щебень из природного камня
	ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
Фракция щебня свыше 40 до 70 мм (диапазонное значение)

	6. 
	Камни бортовые БР 100.30.15
	ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»

	7. 
	Камни бортовые БР 100.30.18
	ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»

	8. 
	Камни бортовые 100*20*8 (поребрик, тротуарной)
	ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые»

	9. 
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжёлые и мелкозернистые»

	10. 
	Песок строительный
	ГОСТ 8736-2025 «Песок для строительных работ. Технические условия (с Поправкой)»;

	11. 
	Смеси бетонные
	ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»;

	12. 
	Бетоны тяжелые и мелкозернистые
	ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия».



* В случае выхода актуализированной версии документов, применяется актуальная редакция, а также при разночтении наименования ГОСТов следует руководствоваться действующими государственными стандартами на используемые товары (материалы).




