Техническое задание

на поставку трактора с навесным оборудованием
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	29.10.59.130
	Трактор 


	✓
	
	

	2
	28.22.18.246
	Навесное оборудование
	
	
	✓


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Описание закупки: 

	Наименование


	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1. 
	Трактор 


	Назначение- для механической уборки проезжей части улиц дорог, тротуаров, площадей и производственных территорий от песка, мусора, свежевыпавшего снега обустройство минерализованных полос;

Колесная формула
4х4

Кабина:


Фильтрация и подогрев подаваемого в кабину воздуха
Наличие

Боковые/задние стекла открывающиеся
Соответствие 

Стеклоочистители переднего/заднего стекла электрические 
Соответствие 

Омыватель лобового стекла
Наличие

Расположение комбинации приборов – единое 
Соответствие 

Безопасность: 

Кабина оборудована системой структурных элементов, предназначенной для уменьшения риска нанесения повреждений оператору в случае опрокидывания управляемым им колесным трактором
Соответствие 

Рулевое управление - гидрообъемное. 

С механизмом поворота гидроцилиндра и рулевой трапеции
Соответствие

Емкость топливного бака, л
не менее 130

Наименьший радиус поворота, м
не менее 4.5

Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс
не менее 3200

Максимальное давление, Мпа
не менее 20

Масса максимально допустимая, кг
не менее 6500

Диапазон скоростей (вперед/назад), км/ч
не менее 1,9- не более 34,3/не менее 4,09 не более 9,22

Привод вала отбора мощности (ВОМ):


Тип: Независимый, двухскоростной, синхронный
Соответствие 

Частота вращения хвостовика ВОМ при включенном независимом приводе, об/мин
 не менее 1000

Частота вращения хвостовика ВОМ при включенном синхронном приводе, об/метр пути – 3,4
Соответствие 

Двигатель
 

Тип - дизельный с непосредственным впрыском
Соответствие 

Система охлаждения дизеля – водяная 
Соответствие 

Количество цилиндров, шт.
не менее 4

Рабочий объем цилиндров, литр
не менее 4,75

Диаметр цилиндра, мм
не менее 110

Ход поршня, мм
не менее 125

Номинальная мощность, кВт (л.с.)
не менее 60 (81,6)

Номинальная частота вращения, об/ мин
не менее 2200

Наибольший крутящий момент, Н*м
не менее 298

Коробка передач:

Тип - механическая, ступенчатая, с редуктором, удваивающим число передач
Наличие 

Количество ступеней передач не менее
9

Число передач вперед не менее
18

Число передач назад 
не менее 4

Передний ведущий мост:


Тип портальный, с самоблокирующимся дифференциалом
Наличие 

Количество режимов работы 
не менее 3

Первый режим выключен 
Соответствие

Второй режим включен постоянно 
Соответствие

Третий режим включен автоматически при буксовании задних колес
 Соответствие

Тормоза:

Рабочие на задние колеса, дисковые, сухие
 Соответствие 

Стояночные дисковые, сухие с механическим ручным приводом
Соответствие

Привод тормозов прицепов пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора
Соответствие

Габаритные размеры колесного трактора


Длина, мм
не менее  3930

Ширина, мм не менее  
1970

Высота, мм
не менее  2800

Колея по передним колесам, мм не менее  
1990

Колея по задним колесам, мм 
не менее  2100

Дорожный просвет, мм
не менее  465

Колеса:

Типоразмер шин (передние)
не менее  11,2-R20

Типоразмер шин (задние) не менее  
15,5-R38

Электрооборудование:


Генераторная установка
Наличие

Мощность установки, кВт не менее  
1,15

Напряжение, В
12

Пусковая система со стартером
Наличие

Напряжение, В
12

Мощность, кВт не менее  
4

Предпусковой подогреватель - свечи накаливания на каждый цилиндр
Наличие 

Комплектация:


Пневмосистема
Наличие

Вилка буксирная
Наличие

Поперечина
Наличие

Заднее навесное устройство - 3-х точечное, 1гидроцилиндр, 

фиксирующие цепи
Наличие 

Гидровыводы - не менее  2 на задней стороне, не менее  4 спереди
 

Трехсекционный гидрораспределитель -
Наличие

Розетка на задней стороне
Наличие

Переднее и заднее рабочее освещение - не менее  2 сзади, не менее  4 спереди
 

Поворотные лампы не менее  4 шт
 

Лампы аварийного освещения
Наличие

Подсветка номерного знака
Наличие

Комплект ЗиП
Наличие
	шт
	1

	2. 
	Навесное оборудование 
	Навесной погрузчик фронтальный:

Гидросистема погрузчика скрыта внутри стрелы и поперечной балки;

Все шарнирные соединения оснащены подшипниками скольжения, а смазка осуществляется через пресс-масленки;

Агрегатируется с приобретаемым трактором (товаром) ;

Грузоподъёмность на оси вращения инструмента, кг.: не менее 1700;

Вырывное усилие, кг.: не менее 2100;

Максимальная высота разгрузки ковша (в горизонте), мм.: не менее 3750;

Максимальная высота до оси вращения инструмента, мм.: не менее 4000;

Угол разворота ковша в верхнем положении, град.: не менее 60;

Угол разворота ковша у земли, град.: не менее 50;

Толщина металла стрелы, мм.: не менее 5;

Толщина металла по опасным сечениям, мм.: не менее 15;

Товар укомплектован: рамка для установки инструмента с евро креплениями , указатель уровня ковша, защита радиатора, фиксатор осей шарниров от поворота, быстросъем с трактора, быстросъём рабочих органов, джойстиковое управление (три секции с плавающим положением): наличие.


	шт
	1


2. Место поставки: Свердловская область, город Первоуральск, ул. Стахова, 4А
3. Сроки поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора 
3.1. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Заказчика, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.

4. Общие требования к качеству товара:

4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены. 

4.2. Товар должен быть новым, год выпуска Товара: не ранее 2026 и удовлетворять требованиям ГОСТ, ТУ и др. нормативных документов, иметь ПСМ (ЭПСМ) и одобрение типа транспортного средства РФ, подтверждающее качество (иной показатель). Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.

4.3. Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.

5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:

5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах Гостехнадзора, в т.ч.:

- паспорт самоходной машины (оригинал) (далее ПСМ (ЭПСМ)) - 1 экз.;

- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;

- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;

- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;

- акты приема передачи самоходной машины - 2 экз.;

- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;

- руководство по эксплуатации на дополнительное оборудование;

- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).

5.3. Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.

6. Требования к сроку действия гарантии Поставщика: 

6.1. Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента получения товара Заказчиком по акту приема-передачи, 1000 моточасов или 12 месяцев (что наступит ранее), при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации 

6.2. Срок гарантии на самоходную машину исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.

6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного транспортного средства, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.

6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ. 

6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый транспортное средство отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

6.6. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый транспортное средство отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
