

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Ref248562863](описание объекта закупки)
на поставку оборудования для организации «Системы охранной сигнализации периметра»
1. Место поставки товара: 628462, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.  Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, д. 22, корп.1.
2. Назначение:
Извещатель охранный комбинированно-совмещённый «Пунктир-А» предназначен для выявления попыток несанкционированного преодоления периметральных ограждений с локализацией места нарушения и точностью обнаружения до одной секции (участка) ограждения, формирования извещений Тревога и Неисправность с их последующей передачей в системы сбора и обработки информации (ССОИ).
3. Особые требования:
3.1. Поставляемый товар должен являться новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), ранее не находившимся в использовании у Поставщика и/или у третьих лиц, товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. 
3.2. Товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». Качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.
Не допускается подача предложений на часть объема.
3.3. Дата изготовления товара: 2026 год.
4. Сведения об объекте закупки:
	№п/п
	Наименование товара
	Ассортимент, технические и функциональные характеристики  (ГОСТ, ТУ и т.д.)
	Ед. изм.
	Кол-во
	Доп. условия для данного вида товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	«Пунктир-ДД-А-С-00» Адресный датчик-детектор
ОКПД 2: 26.30.50.119
	Характеристики клапана
Напряжение питания, В – 18 ÷ 36 В
Максимальный ток потребления, не более, мА – 1
Защита от неправильного подключения питания – есть
Вариантах исполнения - стандартное
Климатическое исполнение - УХЛ 1.1
Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65 
Температура окружающей среды, оС – от минус 60 до 65
	шт.
	10
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