





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
НА ПОСТАВКУ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ 
ДЛЯ НУЖД АО «ЮГАНСКВОДОКАНАЛ»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.
	Общие требования к товару
	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. 

	Начальная (максимальная) цена договора  
	Начальная (максимальная) цена договора, определяется заказчиком в результате изучения рынка необходимых товаров.
В цену Договора входят все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, включая стоимость товара, упаковку, транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование, таможенные пошлины и налоги.

	Источник финансирования
	АО «Юганскводоканал»

	Форма, сроки и порядок оплаты 
	Оплата товара осуществляется за каждую партию товара в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком оригинала товарной накладной на данный товар (партию товара) или универсального передаточного документа, а так же документа, подтверждающего качество товара (паспорт, сертификат, декларация)/ либо в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания оригинала акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком оригинала счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД), товарно – накладной.

	Место, условия поставки
	628307, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 7-й, строение 57,территория АО «ЮВК».

	Сроки (периоды) поставки товара (включая доставку)
	С даты подписания договора в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней. 

	Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости)
	Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента подписания товарной накладной (акта приема-передачи).

	Состав документации при поставке
	В комплект документации при поставке товара должны входить:
- паспорт (если предусмотрен производителем) и инструкция по эксплуатации,
-документы, подтверждающие права Заказчика на использование программного обеспечения (если предусмотрено использование ПО),
-…сертификаты и пр.
- др.
- перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к такому товару. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством РФ указанные документы передаются вместе с товаром.

	Требования к упаковке, маркировке товара
	Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался восстановлению, не деформирован. 



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*
	№ тов. поз
	Наименование товара

	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Кол-во, ед. изм.

	1
	Лопата штыковая с черенком
	Полотно лопаты должно быть изготовлено из высокопрочной углеродистой или рельсовой стали толщиной не менее 1,5 мм и иметь защитное антикоррозийное (порошковое или лакокрасочное) покрытие. 
Черенок должен быть выполнен из древесины твердых лиственных пород (без сучков и трещин), гладко шлифованным, надежно зафиксированным в тулейке полотна с помощью саморезов или заклепок. Общая длина изделия в сборе составляет  не менее 1200–1300 мм, ширина полотна — не менее 200–210 мм, длина полотна не менее 280–300 мм.
	15 шт.

	2
	Лопата совковая с черенком
	Изготовлено из высокопрочной углеродистой, рельсовой или конструкционной стали толщиной не менее 1,5 мм с защитным антикоррозийным (порошковым или лакокрасочным) покрытием. Форма полотна — прямоугольная с тремя бортами (задним и боковыми) для удержания сыпучих материалов.
	15 шт.

	3
	Ведро оцинкованное 9л
	Изготовлено из качественной оцинкованной стали. 
Корпус конической формы с продольным герметичным замковым швом (сварным или закатным). Дно снабжено жестким закатным швом. 
	20 шт.

	4
	Ведро оцинкованное 12л
	Изготовлено из качественной оцинкованной стали. 
Корпус конической формы с продольным герметичным замковым швом (сварным или закатным). Дно снабжено жестким закатным швом.
	20 шт.

	5
	Веник 6-ти прошивной
	 Изготовлен из натурального технического сорго высшего или первого сорта. Метла должна быть плотной, без гнили, плесени и посторонних примесей.
	20 шт.

	6
	Грабли веерные стальные, 22 зуба с черенком
	Изготовлена из высокопрочной пружинной или углеродистой стали с защитным антикоррозийным покрытием (порошковое окрашивание или оцинковка). Количество упругих зубьев — 22 штуки. Концы зубьев должны иметь функциональный изгиб для эффективного сбора мусора без повреждения дерна.

	20 шт.

	7
	Грабли 12-зубые с черенком, витые
	Изготовлена из высокопрочной пружинной или углеродистой стали с защитным антикоррозийным покрытием (порошковое окрашивание или оцинковка). Количество упругих зубьев — 12 штук. Концы зубьев должны иметь функциональный изгиб для эффективного сбора мусора без повреждения дерна.

	20 шт.

	8
	Швабра деревянная
	Классическая Т-образная форма, состоящая из деревянного черенка и жестко закрепленной деревянной рабочей платформы (колодки).
	5 шт.

	9
	Швабра для пола самоотжимная
	Оснащена интегрированным механическим отжимом (рычажным, роликовым или флэт-системой скручивания/складывания платформы), который обеспечивает удаление излишков влаги.
	4 шт.

	10
	Скребок металлический для уборки снега
	Изготовлено из оцинкованной стали, алюминия или холоднокатаной стали толщиной не менее 1,2–1,5 мм. Для защиты от деформации при работе с плотным снегом полотно должно иметь продольные ребра жесткости.

	2 шт.

	11
	Совок для мусора метал. с длинной ручкой
	Изготовлен из высокопрочной листовой или оцинкованной стали толщиной не менее 0,7–1,0 мм с защитным антикоррозийным (порошковым или лакокрасочным) покрытием. 

	13 шт.

	12
	Метла круглая уличная, полипропиленовая в сборе, деревянный черенок
	Изготовлена из высококачественного износостойкого полипропилена. Ворс (щетина) должен быть жестким, упругим, устойчивым к истиранию и температурным перепадам (морозостойким). Форма — круглая, состоящая из нескольких прочно скрепленных между собой колец (дисков/ярусов) с полипропиленовым ворсом. 
	10 шт.

	13
	Лопата снеговая с деревянным черенком
	 Изготовлено из морозостойкого, ударопрочного пластика (полипропилена) или легкого алюминия/оцинкованной стали. Пластиковый ковш должен быть устойчив к низким температурам (не ниже -30 °C) и оснащен продольными ребрами жесткости для защиты от излома под весом мокрого снега.
	20шт.

	14
	Ведро пластиковое 7л
	Изготовлено из ударопрочного, износостойкого полимерного материала (полипропилен, полиэтилен низкого или высокого давления). Материал должен быть устойчив к воздействию бытовой химии, горячей воды и перепадам температур.
	4 шт.

	15
	Ведро пластиковое 10л
	Изготовлено из ударопрочного, износостойкого полимерного материала (полипропилен, полиэтилен низкого или высокого давления). Материал должен быть устойчив к воздействию бытовой химии, горячей воды и перепадам температур.
	12 шт.
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