
Техническое задание
на поставку автомобиля УАЗ СГР I поколение Автобус 8+1 мест 
для нужд ГБУ Бакалинский ДСО Урман»
1. Описание объекта закупки:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	29.10.24.190
	Автомобиль легковой
	✓
	
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№
п/п
	Наименование 
товара
	Характеристики товара
	Ед. 
изм.
	Кол -во

	1.
	УАЗ СГР I
(220695-04)
	Кузов:
Высота: не менее 2064 мм
Ширина: не менее 1940/2170 (по зеркалам) мм
Количество мест: не менее 8+1
Колея задняя: не менее 1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось: не менее 1440 кг
Количество дверей: не менее 4
Длина: не менее 4363 мм
Дорожный просвет: не менее 205 мм
Колесная база: не менее 2300 мм
Колея передняя: не менее 1465 мм
Тип кузова: ЦМФ
Эксплуатационные показатели: 
Максимальная скорость: не менее 127 км/ч
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: не более 12,4 л
Размер дисков: 6.5Jx16H2
Обьем топливного бака: не менее 50 л
Марка топлива: не ниже АИ-92-К5
Размер шин: 225/75R16
Двигатель: 
Двигатель: ЗМЗ-406
Количество цилиндров: не менее 4
Мощность(кВт): не менее 82,5 кВт
Обороты максимального крутящего момента: не менее 2500 об/мин
Обьем двигателя: не менее 2693 см3
Тип двигателя: Бензиновый
Диаметр цилиндра: не менее 95,5 мм
Максимальный крутящий момент: не менее 198Hм
Мощность двигателя: не менее 112,2 л.с.
Обороты максимальной мощности: не менее 4250 об/мин
Расположение цилиндров: Рядное
Экологический стандарт: не ниже ЕВРО-5
Трансмиссия и управление: 
Привод: 4x4 с подключаемым передним приводом
Тип КПП: Механика
Количество передач: 5
Рулевое управление: Рулевой привод с ГУР
Подвеска и тормоза: 
Передние тормоза: с дисковыми механизмами вентилируемые
Передняя подвеска: Зависимая, рессорная
Стандартная комплектация 
Базовое шасси 
Дополнительный топливный бак 
КПП 5 ст. BAIC 
Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625 
Стабилизатор передней подвески 
Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик 
Полноразмерное запасное колесо 
Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой 
Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП 
Тормоза передние дисковые, задние барабанные 
Локеры на передних колесах АКБ с газоотводной трубкой 
Диски стальные 16" ЕТ 40. Шины 225/75R16 
АБС 
Двигатель ЗМЗ-409055 c ЭСУД AECS 
Система выпуска экологического класса 5 
Раздаточная коробка УАЗ двухступенчатая 
Контроллер с калибровками под ЕВРО-5 с ДАД и 5-ти ступенчатую КП 
Безопасность 
Инструкционные, предупреждающие и информационные таблички, надписи и знаки (пиктограммы) 
Устройство ЭРА-ГЛОНАСС 
Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях 
Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей 
Дополнительный сигнал торможения 
Экстерьер 
Световозвращатели на задних бамперах 
Накладки петель 
Комфорт 
Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания: наличие 
Блок реле и предохранителей (единый): наличие 
Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей: наличие
Бачок омывателя ветрового стекла объёмом: не менее 5,2 литра 
Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой: наличие 
Единая комбинация приборов: наличие 
Выключатель зажигания с противоугонным устройством: наличие 
Многофункциональные подрулевые переключатели: наличие 
Ящик для мелких вещей: наличие 
Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы: наличие 
Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением: наличие. 
Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки: наличие. 
Отопитель салона с электронасосом в системе отопления: наличие 
Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления: наличие 
Один поручень двери задка: наличие 
Одна откидная подножка двери задка: наличие 
Нижняя перегородка в салоне с накладкой: наличие 
Стол в салоне на передней перегородке: наличие 
Два одноместных сиденья против хода движения вдоль перегородки салона с поясными инерционными ремнями безопасности: наличие 
Сиденье одно одноместное и одно двухместное во втором ряду с диагонально-поясными инерционными ремнями безопасности (на сиденье только замок ремня): наличие 
Два одноместных сиденья в третьем ряду с диагонально-поясными инерционными ремнями безопасности 3 плафона освещения (один плафон освещения в кабине и два в салоне): наличие 
Внутреннее зеркало заднего вида: наличие 
Замок двери задка с возможностью открывания изнутри при закрытом на ключ замке: наличие 
Обивка передних дверей с ворсовым покрытием: наличие 
Обивка салона и кабины с ворсовым покрытием: наличие 
Обивка сидений - серая ткань: наличие
	Шт.
	1


2. Место поставки товара: Республика Башкортостан, Бакалинский район, д.Урман, ул. Лесная, 1
3. Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.
3.1.В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.
3.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.
4. Общие требования к качеству товара:
4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены. 
4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.
4.3. Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.
4.4. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении не ранее 2026 года.
5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:
5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:
- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) или ЭПТС - 1 экз.;
- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;
- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;
- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;
- акты приема передачи автомобиля - 2 экз.;
- 2 комплекта ключей для транспортного средства.
- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;
- руководство по эксплуатации на дополнительное оборудование;
- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).
5.3. Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.
6. Требования к сроку действия гарантии Поставщика: 
6.1. Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента получения товара Заказчиком по акту приема-передачи, не менее 24 месяцев или 80 000 км пробега (зависимости от того, что наступит раньше), при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации. 
6.2. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.
6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного автомобиля, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.
6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ. 
6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
6.6. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

