Техническое задание
на поставку дизель генераторов

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	27.11.31.000
	Дизельная  электростанция
	
	✓
	

	2
	27.11.31.000
	Дизельная  электростанция
	
	✓
	



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Объект закупки:

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед.изм
	Кол-во

	1. 
	Дизельная  электростанция 
	Назначение товара и цели его использования:
источник резервного  питания электроэнергией  котельных.
Количество фаз:	не менее 3 
Вариант исполнения:	в кожухе 
Автономный  ввод резерва выносной (АВР) -соответствие
Мощность основная не менее 	150 кВт
Мощность основная  не менее 187.5 кВА
Мощность резервная 	не менее 165 кВт
Выходное напряжение	230/400 В
Номинальный ток не менее 	288 А
Габариты не менее	3000x1100x1600 мм
Мощность (номинальная),	не менее 187.5 кВА
Двигатель:
Двигатель от производителей: Ricardo или Azimut или Yangdong или Fawde
Регулятор оборотов	механический
Охлаждение двигателя	жидкостная
Частота вращения	не менее 1500 об/мин
Тип топлива	дизель
Тип запуска	Автостарт
Мощность не менее 170 кВт
Генератор переменного тока:
Генератор  Azimut Z274G
Тип генератора	Синхронный
Мощность не менее 150 кВт
Сетевое зарядное устройство (СЗУ) наличие
Контролер- наличие
Контроллер от производителей: Smartgen HGM или  Lovato или DSE.
	шт
	3

	2. 
	Дизельная  электростанция 
	  Назначение товара и цели его использования:
источник резервного  питания электроэнергией  котельных.
Количество фаз:	не менее 3 
Вариант исполнения:	в кожухе 
Автономный  ввод резерва выносной (АВР) -соответствие
Мощность основная не менее  50 кВт
Мощность основная  не менее 62,5 кВА
Выходное напряжение	230/400 В
Номинальный ток не менее 	90 А
Мощность (номинальная),	не менее 62,5 кВА
Двигатель:
Двигатель от производителей: Ricardo или Azimut или Yangdong или Fawde
Регулятор оборотов	механический
Охлаждение двигателя	жидкостная
Частота вращения	не менее 1500 об/мин
Тип топлива	дизель
Тип запуска	Автостарт
Мощность не менее 50 кВт
Генератор переменного тока:
Генератор  Azimut Z274G
Тип генератора	Синхронный
Сетевое зарядное устройство (СЗУ) наличие
Контролер- наличие
Контроллер от производителей: Smartgen HGM или  Lovato или DSE.
	шт
	1


[bookmark: _Hlk219478287]
[bookmark: _Hlk240647019]2. Место поставки: Калужская область г. Малоярославец ул. Расветная д. 10
3. Срок поставки: в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора.
Поставка осуществляется в рабочие дни Заказчика (понедельник - четверг с 09.00 до 16.00, пятница с
09.00 до 15.00).
 Доставка товара производится силами и за счет Поставщика
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам. 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором
[bookmark: _Hlk240646918]6.4 Наличие сервисного центра в радиусе не далее 80 км. от г. Малоярославец.
