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Техническое задание
на поставку спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для нужд ООО «Киренга-Энерго»

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	14.12.11.120
	Костюм мужской летний
	✓
	
	

	2
	14.12.11.120
	Костюм мужской зимний 
	✓
	
	

	3
	15.20.32.123
	Сапоги мужские 
	✓
	
	

	4
	15.20.11.123
	Сапоги специальные 
	✓
	
	

	5
	14.12.30.150
	Перчатки трикотажные 
	✓
	
	

	6
	15.20.32.121
	Боты резиновые 
	✓
	
	

	7
	32.99.11.199
	Самоспасатель 
	✓
	
	

	8
	32.99.11.120
	Полумаска
фильтрующая 
	
	
	✓

	9
	32.99.11.190
	Каска защитная 
	✓
	
	

	10
	32.99.11.170
	Наушники противошумные 
	
	
	✓

	11
	20.42.15.150
	Крем защитный 
	
	
	✓

	12
	20.42.15.150
	Паста очищающая 
	
	
	✓

	13
	20.42.15.150
	Крем регенерирующий 
	
	
	✓

	14
	14.12.30.150
	Перчатки морозостойкие 
	✓
	
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Требования к техническим характеристикам товара:
	№ п/п
	Наименование 
	Технические характеристики
	Ед. изм
	Кол-во 

	1. 
	Костюм мужской летний для защиты от механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений (ОПЗ)
	Комплектация: Куртка и брюки.
Тип: мужской.
Куртка: 
Силуэт прямой, с центральной застежкой на молнию, закрытую ветрозащитной планкой на потайных кнопках.
Накладные нагрудные карманы, боковые карманы, расположенные в рельефных швах.
Рукава на манжетах, с локтевым швом для эргономики.
В области подмышечных впадин предусмотрены вентиляционные отверстия.
На спинке выполнены складки для обеспечения свободы движения.
Пояс куртки с эластичными вставками по бокам для регулировки по фигуре.
Наличие ярлыка с маркировкой.
Брюки: 
Прямого силуэта, с застежкой-молнией.
Накладные карманы для рук и специализированный карман для инструментов.
Эластичная тесьма (резинка) по линии талии для регулировки объема.
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы (СВП) шириной не менее 50 мм, световозвращающий кант для обеспечения видимости в темное время суток.
Состав ткани: хлопок не менее 95%.
Вид отделки: Масловодоотталкивающая (МВО).
Плотность ткани: не менее 240 г/м².

Размер 88-92, рост 164-170 – 2 компл.
Размер 96-100, рост 170-176 – 3 компл.
Размер 104-108, рост 170-176 – 1 компл.
Размер 104-108, рост 182-188 – 1 компл.
Размер 112-116, рост 182-188 – 1 компл.

Соответствие требованиям:
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические требования».
ГОСТ 12.4.115-82 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Маркировка».
ГОСТ ISO 13688-2016 (или ГОСТ EN ISO 13688-2024) «Одежда специальная защитная. Общие требования».
	Компл.
	8

	2. 
	Костюм мужской зимний для защиты от пониженных температур, механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений

	Комплектация: Куртка и полукомбинезон.
Куртка: 
Модель: удлиненная
Центральная застежка на двухзамковую молнию, закрытую ветрозащитным клапаном. 
Планка сквозной застёжки внешнего слоя куртки шириной не менее 8 см.
Воротник-стойка с отделкой из искусственного меха. Наличие боковых утепленных карманов с клапанами и одного внутреннего кармана для документов. Регулировка объема (кулиски) по линии талии и по низу куртки для дополнительной защиты от ветра. 
Рукава с внутренними полушерстяными или трикотажными напульсниками (манжетами). 
Капюшон утепленный, отстегивающийся (на молнии или пуговицах/кнопках).
Полукомбинезон: 
Центральная застежка на двухзамковую молнию. Наличие боковых накладных карманов. 
По линии талии задней части предусмотрена регулировка объема с помощью эластичной тесьмы.

Ткань верха: смесовая (состав: полиэфир — не менее 60%, хлопок — не более 40%) с масловодоотталкивающей отделкой.
Плотность ткани: не менее 200 г/кв.м.
Утеплитель: синтетический: не менее 150 г/кв.м. 
Подкладка: полиэфир не менее 95% 
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы (СВП) шириной не менее 50 мм. 
Цвет: Темно-синий с коричневыми вставками
Класс защиты: не ниже 3
Размер 88-92, рост 164-170 – 2 компл.
Размер 96-100, рост 170-176 – 3 компл.
Размер 104-108, рост 170-176 – 1 компл.
Размер 104-108, рост 182-188 – 1 компл.
Размер 112-116, рост 182-188 – 1 компл.

Соответствие требованиям:
ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур»; 
ГОСТ 12.4.280-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»;
ГОСТ 12.4.281-2021 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний»:
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
ГОСТ 12.4.115-82 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке»;
ГОСТ ISO 13688-2016 (или ГОСТ EN ISO 13688-2024) «Одежда специальная защитная. Общие требования».
	Компл.
	8

	3. 
	Сапоги мужские с комбинированным верхом для защиты от сырой нефти, нефтяных масел, механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений и скольжения
	Функциональные характеристики (защитные свойства): — Нс — защита от сырой нефти;
— Нм — защита от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций;
 — См — защита от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям; 
— Сж — защита от скольжения по зажиренным поверхностям; 
— З — защита от общих производственных загрязнений; 
— Ми — защита от механических воздействий (истирания).
Верх обуви: комбинированный — натуральная кожа толщиной не менее 1,8 мм (носочно-пучковая часть) и искусственная кожа (голенища).
Подкладка: нетканое или трикотажное полотно. В области пятки — карман из кожи (спилка) для подкладки обуви.
Стелька: вкладная, из стелечного материала с влаговпитывающими свойствами.
Подошва: двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации не менее 20%, растворов щелочей концентрации не менее 20%. Верхний слой — из полиуретана с амортизирующими свойствами. 
Нижний слой — из термопластичного полиуретана, стойкого к деформациям и истиранию. 
Метод крепления: литьевой, клеевой, строчечно-литьевой 
Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы: не менее 4,5 мм. Подошва обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным и мокрым поверхностям; рисунок протектора обеспечивает самоочищение от загрязнений.
Защита носочной части: защитный подноск, обеспечивающий защиту от ударов в носочной части энергией не менее 200 Дж
Сигнальные элементы: отделка из световозвращающего материала.
Цвет: чёрный или тёмно-серый 
Маркировка: ярлык с нанесённой маркировкой
Размер 40 – 1 пара
Размер 41 – 1 пара
Размер 42 – 1 пара
Размер 43 – 3 пары
Размер 44 – 1 пара
Размер 45 – 1 пара

Соответствие требованиям:
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; 
ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; 
ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; 
ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия»; 
ГОСТ 12.4.103-2020 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»; ГОСТ 12.4.281-2021 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний»; 
ГОСТ ISO 20345-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная безопасная» (или ГОСТ ISO 20346-2024, ГОСТ ISO 20347-2024)
	пара
	8

	4. 
	Сапоги специальные утеплённые из этиленвинилацетата (ЭВА) для защиты от пониженных температур, воды и общих производственных загрязнений
	Комплектация: сапоги (1 пара) со съёмным вкладным чулком.
Защитные свойства: — Вн — водонепроницаемость; — Тн — защита от пониженных температур; — З — защита от общих производственных загрязнений.
Класс защиты от пониженных температур: не менее 2
Верх и подошва: выполнены из этиленвинилацетата (ЭВА). Метод изготовления: литьевой или иной, обеспечивающий монолитную бесшовную конструкцию и водонепроницаемость.
Вкладной чулок: съёмный, многослойный, в том числе с использованием шерстяного меха на трикотажной основе и фольгированного полотна.

Манжета: в верхней части сапога — манжета из водоотталкивающей армированной ткани с утягивающим шнурком и фиксатором.
Сигнальные элементы: круговая световозвращающая полоса под манжетой. Ширина полосы — не менее 50 мм.
Цвет: чёрный или тёмно-серый.
Маркировка: ярлык с нанесённой маркировкой в соответствии с ГОСТ 12.4.115-82 и ТР ТС 019/2011.
Размер 40 – 1 пара 
Размер 41 – 1 пара
Размер 42 – 1 пара 
Размер 43 – 3 пары 
Размер 45 – 2 пары

Соответствие требованиям: 
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; 
ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности»; 
ГОСТ ISO 20347-2024 «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь профессиональная» (при наличии защитного подноска 
ГОСТ ISO 20345-2024 или ГОСТ ISO 20346-2024); ГОСТ 12.4.103-2020 «Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация»; 
ГОСТ 12.4.115-82 «Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке»; 
ГОСТ 12.4.281-2021 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний»
	пара
	8

	5. 
	Перчатки трикотажные с нитрильным покрытием для защиты от механических воздействий (истирания) и нефтяных масел
	Защитные свойства (по ГОСТ 12.4.103-2020): — Ми — защита от механических воздействий (истирания); — Нм — защита от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций.
Уровень защиты от механических воздействий: не ниже уровня 2 по ГОСТ EN 388-2024 (истирание — не менее 2 уровня).
Основа: трикотажная, бесшовная, из полиэфирных нитей — не менее 95%. Класс вязки — не менее 13.
Покрытие: сплошное покрытие ладони и кончиков пальцев из нитрильного латекса.
Манжета: трикотажная, облегающая кисть.
Размер: 9 (по ГОСТ 28635-2005).
Цвет: серый или белый 
Соответствие: ГОСТ 12.4.115-82 и ТР ТС 019/2011.
	Пара
	96

	6. 
	Боты резиновые формовые диэлектрические  

	Защитные свойства (по ГОСТ 12.4.103-2020): — Эв — защита от электрического тока напряжением не менее 1000 В.
Назначение: дополнительное средство защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках. Боты применяются при напряжении свыше 1 кВ и температуре от не более минус 30 °C до плюс не менее 50 °C.
Материал: резина.
Метод изготовления: формовой.
Конструкция: резиновый верх и рифленая подошва. Боты с отворотами. Обувь не должна иметь посторонних жёстких включений, отслоения деталей, расслоения.
Высота бот: не менее 160 мм.
Ток утечки: не более 10 мА.
Цвет: светло-серый или бежевый.
Соответствие: ГОСТ 12.4.115-82 и ТР ТС 019/2011.
Размер 10
	Пара
	2

	7. 
	Самоспасатель фильтрующий универсальный для защиты органов дыхания и зрения от аварийно-химически опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД)

	Назначение: индивидуальная защита органов дыхания и зрения от паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ при экстренной эвакуации из зон заражения в случае техногенных аварий и террористических актов.
Защитные свойства: — защита от АХОВИД основных классов (А, В, Е, К) и аэрозолей; — защита от радиоактивной пыли.
Класс эффективности: не ниже 2 (средней эффективности) — коэффициент проникания и/или подсоса не более 2% (по ГОСТ 12.4.285-2015).
Конструкция: неразборное изделие одноразового применения, состоит из лицевой части (капюшон со смотровым окном и полумаска) и комбинированного фильтра (фильтров). Расположение фильтров — боковое или иное, не ограничивающее подвижность головы и шеи.
Система самонатяжения оголовья: внутренняя, обеспечивающая плотное прилегание полумаски к лицу без необходимости регулировки внешним оголовьем — для использования неподготовленными пользователями.
Время защитного действия: не менее 30 минут.
Время приведения в рабочее положение: не более 60 секунд.
Комплектность:
 — рабочая часть (капюшон со смотровым окном, полумаска, комбинированные фильтры); 
— герметичная упаковка; 
— сумка или футляр (средство переноски); 
— руководство по эксплуатации и паспорт.
Соответствие: ГОСТ 12.4.115-82 и ТР ТС 019/2011. 
	Шт
	2

	8. 
	Полумаска
фильтрующая FFP2 с клапаном выдоха и дополнительной защитой от органических газов и паров

	Назначение: индивидуальная защита органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при концентрации не менее 12 ПДК, а также от органических газов и паров с температурой кипения не менее 65 °C в пределах ПДК. Области применения: лакокрасочные работы, сварочные работы, работа с химическими концентратами.
Класс защиты и маркировка: FFP2 R D — по ГОСТ 12.4.294-2015, где:
FFP2 — средняя эффективность фильтрации аэрозолей (коэффициент проникания — не более 8%);
R — многоразовая (допускается применение более одной смены);
D — устойчивость к запылению (обязательный показатель).
Дополнительная защита: от органических газов и паров (марка А) — по ГОСТ Р 59959-2021, класс эффективности не ниже 2 (применение при содержании вредных веществ не менее 3 ПДК). Наличие угольного (сорбирующего) фильтра.
Конструкция: чашеобразная. Каркас, обеспечивающий сохранение формы и плотное прилегание к лицу. Носовая часть с гибкой пластиной для адаптации к особенностям лица.
Клапан выдоха: наличие.
Крепление: регулируемое, с фиксатором, на эластичных лентах.
Цвет: белый или серый.
Допускается цветовая индикация класса защиты на оголовье.
Соответствие: ГОСТ 12.4.115-82 и ТР ТС 019/2011. Маркировка полумаски и упаковки должна содержать: класс защиты (FFP2), обозначение стандарта (ГОСТ 12.4.294-2015), марку дополнительной защиты (А), знак ЕАС.
	Шт.
	20

	9. 
	Каска защитная для защиты от механических воздействий, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг металла, электрического тока

	Назначение: защита головы пользователя от механических воздействий (ударов), брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, а также от поражения электрическим током. Допускает использование с утеплёнными подшлемниками.
Защитные свойства (по ГОСТ 12.4.103-2020 и ГОСТ EN 397-2024): 
— защита от механических воздействий (ударов); 
— защита от брызг агрессивных; 
— защита от искр и брызг расплавленного металла;
— защита от поражения постоянным электрическим током напряжением не менее 1500 В, переменным — не менее 1000 В;
— амортизация бокового удара.
Материал корпуса: полипропилен.
Козырёк: с водосточным желобком.
Затылочная часть: удлинённая, обеспечивающая защиту затылка и шеи.
Вентиляция: регулируемые вентиляционные отверстия с подвижными шторками.
Корпус: с пазами для крепления защитных лицевых щитков и наушников.
Оголовье: текстильное, с храповым регулятором (храповиком). Диапазон регулировки — от не менее 52 до не более 64 см.
Дополнительные крепления: для фонаря, для очков.
Подбородочный ремешок: в комплекте (подбородочный ремень соответствует требованиям ГОСТ EN 397-2024).
Материал козырька: поликарбонат (PC).
Цвет: оранжевый.
Температурный диапазон эксплуатации: от не менее минус 50 °C до не более плюс 50 °C.
Соответствие: ГОСТ 12.4.115-82 и ТР ТС 019/2011.
	Шт.
	2

	10. 
	Наушники противошумные диэлектрические с оголовьем для защиты от шума

	Назначение: индивидуальная защита органа слуха от воздействия шума с уровнем звукового давления до не менее 107 дБ(А).
Класс эффективности: средней эффективности (СИЗ органа слуха не ниже 2 класса) — по ТР ТС 019/2011.
Тип: противошумные наушники с оголовьем.

Звукоизоляция: SNR — не менее 27 дБ
Конструкция: диэлектрические — без содержания металлических деталей. Чашки из АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенных температур и ультрафиолетового излучения. Внутри чашек — звукопоглощающие вкладыши. Объём пространства между вкладышем и ушной раковиной обеспечивает снижение скопления влаги и перегрева.
Сменные вкладыши: извлекаемые из чашек без применения специальных инструментов
Оголовье: текстильное или пластиковое, регулируемое.
Цвет: оранжевый или синий
Соответствие: ГОСТ 12.4.115-82 и ТР ТС 019/2011.
	Шт.
	2

	11. 
	Крем защитный гидрофильного действия для защиты кожи от водонерастворимых веществ


	Назначение: защита кожи рук и лица от водонерастворимых вредных веществ (нефтепродуктов, технических масел, лаков, красок, смол, битума, гудрона, угольной и металлической пыли, органических растворителей). Образует воздухопроницаемый защитный слой на коже, препятствующий проникновению вредных веществ. Облегчает последующую очистку кожи от загрязнений.
Тип и подтип ДСИЗ: защитный, средство гидрофильного действия.
Консистенция: крем на эмульсионной или гелевой основе.
Состав: не содержит силиконов.
Класс опасности: не ниже 4-й (вещества малоопасные) при нанесении на кожу — по ГОСТ Р 12.4.301-2018.
Не содержит компонентов, вызывающих раздражающее и сенсибилизирующее действие.
Упаковка: туба (тюбик) с герметичной крышкой.
Объём: не менее 100 мл.
Соответствие: ТР ТС 019/2011;
ГОСТ 31460-2012;
ГОСТ 32117-2013;
ГОСТ Р 12.4.301-2018;
ГОСТ 12.4.115-82
	Шт.
	16

	12. 
	Паста очищающая для кожи с натуральным абразивом гидрофильного действия

	Назначение: очистка кожи рук от широкого спектра устойчивых загрязнений (графит, металлическая пыль, угольная пыль, смолы, битум, нефтепродукты, лакокрасочные материалы и др.).
Тип и подтип ДСИЗ: очищающий, средство гидрофильного действия
Класс опасности: не ниже 4-й (вещества малоопасные) при нанесении на кожу
Не содержит компонентов, вызывающих раздражающее и сенсибилизирующее действие.
Консистенция: паста на эмульсионной или гелевой основе с абразивным наполнителем.
Абразивный компонент: натуральные гранулы растительного происхождения.
Состав: поверхностно-активные вещества, натуральные и эфирные масла, витамин Е. Не содержит силиконов, парабенов, органических растворителей, мыла
Упаковка: пластиковая туба с крышкой откидного или поворотного типа.
Объем: не менее 200мл 
Соответствие: ТР ТС 019/2011;
ГОСТ 31696-2012
ГОСТ 32117-2013
ГОСТ Р 12.4.301-2018
ГОСТ 12.4.115-82
	шт.
	96

	13. 
	Крем регенерирующий (восстанавливающий) для кожи


	Назначение: восстановление кожи рук и лица после негативного воздействия широкого спектра производственных факторов и окружающей среды (низкие температуры, ветер, осадки, ультрафиолетовое излучение и др.).
Тип ДСИЗ: восстанавливающий
Консистенция: крем на эмульсионной или гелевой основе.
Состав: не содержит силиконов, органических растворителей.
Класс опасности: не ниже 4-й (вещества малоопасные) при нанесении на кожу.
Упаковка: туба (тюбик) с герметичной крышкой.
Объём: не менее 100 мл
Соответствие: ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31460–2012
ГОСТ 32117–2013
ГОСТ Р 12.4.301-2018
ГОСТ 12.4.115-82
	Шт.
	48

	14. 
	Перчатки морозостойкие защитные с трикотажным манжетом с полным ПВХ покрытием
	Назначение: индивидуальная защита рук от пониженных температур, механических воздействий (истирания), масел, нефтепродуктов и общих производственных загрязнений при работах на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях в холодный период года.
Защитные свойства (по ГОСТ 12.4.103-2020): — Тн — защита от пониженных температур; — Ми — защита от механических воздействий (истирания); — МБС (Нм) — защита от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций; — В — водонепроницаемость.
Класс защиты от механических воздействий: не ниже уровня 2 по ГОСТ EN 388-2024 (истирание — не менее 2 уровня)
Уровень защиты от холода: не ниже уровня 1 по ГОСТ EN 511-2012
Конструкция: пятипалые перчатки (или краги) с трикотажной манжетой, на текстильной основе. Бесшовная вязаная основа или основа с минимальным количеством швов.
Основа: трикотажная, из хлопчатобумажных или смесовых (хлопок/полиэфир) нитей, с утепляющим начёсом или подкладкой (из хлопкового трикотажного полотна с начёсом, дублированного пенополиуретаном, или иного утеплителя).
Покрытие: сплошное (полный облив) из морозостойкого поливинилхлорида (ПВХ). Покрытие сохраняет эластичность при температуре до минус не более 40 °C. Тип поверхности покрытия — гладкий или с рельефным рисунком (для улучшения захвата).
Манжета: трикотажная, облегающая кисть, или удлинённая крага. 
Длина перчаток — не менее 250 мм
Водонепроницаемость: перчатки с полным ПВХ-покрытием должны быть водонепроницаемыми
Цвет: оранжевый или жёлтый 
	Пара
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[bookmark: _Hlk240635272]2. Срок поставки: с момента заключения Договора до 31.12.2026г, по заявке Заказчика. Срок исполнения заявки – в течение 15 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.
3. Место поставки: 664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского 58.
3.1. Поставка Товара производится одной или несколькими партиями. Доставка Товара осуществляется за счет Поставщика на склад Заказчика.
3.2. Доставка осуществляется любым видом транспорта по выбору Поставщика, при условии обеспечения сохранности перевозимого Товара.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

