
Техническое задание
на поставку автомобиля для нужд ООО "ЖКС № 3 МОСКОВСКОГО РАЙОНА"
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	29.⁠⁠10.22.000
	LADA Largus универсал
	✓
	
	



	№ п/n
	Спецификация Товара:
требования к транспортному средству (ТС)

	
	1

	1. 
	Марка ТС, модель
	LADA Largus универсал

	2. 
	Безопасность

	3. 
	Подушка безопасности водителя
	наличие

	4. 
	Подушка безопасности переднего пассажира
	наличие

	5. 
	Подголовники задних сидений (2)
	наличие

	6. 
	ISOFIX стандарт крепления детских кресел
	наличие

	7. 
	Блокировка задних дверей от открывания детьми
	наличие

	8. 
	Иммобилайзер
	наличие

	9. 
	Система вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС
	наличие

	10. 
	ABS, EBD - Антиблокировочная система тормозов с электронным распределением тормозных усилий
	наличие

	11. 
	Защита двигателя и подкапотного пространства
	наличие

	12. 
	Интерьер

	13. 
	Интерьер чёрный
	наличие

	14. 
	Заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40
	наличие

	15. 
	Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом
	наличие

	16. 
	Розетка не менее 12В на центральной консоли
	наличие

	17. 
	Натяжная полка багажника (для не менее 5 мест)
	наличие

	18. 
	Комфорт

	19. 
	Гидроусилитель рулевого управления
	наличие

	20. 
	Регулируемая по высоте рулевая колонка
	наличие

	21. 
	Сиденье водителя с регулировкой по высоте
	наличие

	22. 
	Центральный замок с дистанционным управлением в складном ключе
	наличие

	23. 
	Электростеклоподъемники передних и задних дверей
	наличие

	24. 
	Подогрев передних сидений 3х уровневый
	наличие

	25. 
	Электропривод и обогрев наружных зеркал
	наличие

	26. 
	Кондиционер
	наличие

	27. 
	Экстерьер

	28. 
	Наружные зеркала в цвет кузова
	наличие

	29. 
	Наружные ручки дверей в цвет кузова
	наличие

	30. 
	Молдинги боковых дверей
	наличие

	31. 
	Не менее 15'' стальные диски
	наличие

	32. 
	Колпаки колёс декоративные
	наличие

	33. 
	Запасное стальное колесо не менее 15''
	наличие

	34. 
	Мультимедиа

	35. 
	Аудиоподготовка
	наличие

	36. 
	Антенна наружная
	наличие

	37. 
	Аксессуары

	38. 
	Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)
	наличие

	39. 
	задний парктроник
	наличие

	40. 
	Кузов

	41. 
	Цвет
	белый

	42. 
	Длина / ширина / высота (по рейлингам), мм
	Не менее 4488/1735/1628 (1656)

	43. 
	Колесная формула / ведущие колеса
	Не менее 4*2/передние

	44. 
	Расположение двигателя
	Переднее поперечное

	45. 
	Тип кузова / количество дверей
	Универсал/5

	46. 
	Количество мест
	Не менее 5/7

	47. 
	Колёсная база, мм
	Не менее 2905

	48. 
	Колея передних / задних колес, мм
	Не менее 1469/1466

	49. 
	Дорожный просвет при порожней нагрузке, мм
	Не менее 172

	50. 
	Объём багажного отделения, л
	Не менее 560/135

	51. 
	Двигатель

	52. 
	Код двигателя
	Не менее 11182

	53. 
	Тип двигателя
	бензиновый

	54. 
	Количество и расположение цилиндров
	Не менее 4 рядное

	55. 
	Рабочий объём, куб. см
	Не менее 1596

	56. 
	Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.
	Не менее 66 (90)/5000

	57. 
	Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин
	Не менее 143/3800

	58. 
	Рекомендуемое топливо
	Бензин с октановым числом не менее 92

	59. 
	Система питания
	Впрыск топлива с электронным управлением

	60. 
	Объём топливного бака, л
	Не менее 50

	61. 
	
	

	62. 
	Динамические характеристики

	63. 
	Максимальная скорость, км/ч
	Не менее 160

	64. 
	Время разгона 0-100 км/ч, с
	Не более 14,0/14,1

	65. 
	Расход топлива

	66. 
	городской цикл, л/100 км
	Не более 9,8

	67. 
	Загородный цикл, л/100 км
	Не более 6,2

	68. 
	Смешанный цикл, л/100 км
	Не более 7,5

	69. 
	Масса

	70. 
	Масса в снаряженном состоянии, кг
	Не менее 1255 не более 1360

	71. 
	Технически допустимая максимальная масса, кг
	Не менее 175 не более 1850

	72. 
	Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг
	Не менее 650/1300

	73. 
	Трансмиссия

	74. 
	Передаточное число главной передачи
	Не менее 3,9

	75. 
	
	

	76. 
	Подвеска

	77. 
	Передняя подвеска
	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

	78. 
	Задняя подвеска
	полузависимая, рычажная,
пружинная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами

	79. 
	Шины

	80. 
	Размерность шин
	Не менее 185/65 R15



2. Место поставки товара: по адресу местонахождения Поставщика.
3. Срок и условия поставки: с даты заключения договора в течение 5 рабочих дней. 
3.1. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Заказчика, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.
3.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.
4. Общие требования к качеству товара:
4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены. 
4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.
4.3. Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой автомобиля.
4.4. Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.
4.5. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении.
5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:
5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:
- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) или ЭПТС - 1 экз.;
- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;
- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;
- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;
- акты приема передачи автомобиля - 2 экз.;
- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;
- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).
6. Требования к сроку действия гарантии Поставщика: 
6.1. Срок действия гарантии качества на Товар должен быть не менее 36 месяца с даты подписания акта приема-передачи Товара или не более 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
[bookmark: _GoBack]6.2. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.
6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного автомобиля, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.
6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ. 
6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
6.6. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
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