[bookmark: _Hlk146543749]
Техническое задание 
на поставку электротоваров для нужд МУП «ВКС» 


Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	[bookmark: _Hlk239686125]№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875
 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.51.63.130
	Счетчик электроэнергии
	
подп. ‌​ "и" п. 5
	
	

	2
	27.11.42.000
	Трансформатор тока
	
	
	✓

	3
	27.33.13.140
	Контактор
	
	
	✓

	4
	27.33.13.130
	Наконечник медный
	
	
	✓

	5
	27.32.13.111
	Кабель силовой
	
	✓
	

	6
	27.90.40.110
	Электромагнит
	
	
	✓



1. Описание объекта закупки: 
	№ п/п
	
Наименование
товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Счетчик электроэнергии 
	Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный активной энергии.
Точная модификация (модель): ЦЭ6803В 1 380В 5-7,5А 3ф М7 Р32 кл. точн 1.0 D 
Тип измеряемой сети: 3-фазная, 4-проводная;
Количество тарифов: 1 (однотарифный);
Вид измеряемой энергии: Активная;
Класс точности: 1.0;
Номинальное напряжение: 380 В (фазное)/400 В (линейное);
Базовый (номинальный) ток:5 А;
Максимальный ток:5- 7,5 А;
Способ подключения: Трансформаторного включения (по току);
Тип отсчетного устройства: Электромеханическое (ЭМОУ);
Тип корпуса / Способ монтажа: Универсальный: на DIN-рейку и на плоскую поверхность (в щиток);
Наличие импульсного выхода (телеметрического датчика);
Комплект поставки:
Счетчик электроэнергии ЦЭ6803В (указанной модификации) — 1 шт.;
Паспорт / Руководство по эксплуатации (с отметкой о первичной поверке и дате выпуска) — 1 шт.;

Товар должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РФ, иметь действующее свидетельство о поверке и клеймо поверителя.
	шт.
	1

	2
	Трансформатор тока 
	Торговое наименование (марка): ТТК-А 300/5А кл. точн. 0.5 5В.А измерительный УХЛ3
Тип (серия): ТТК-А
Назначение: Измерительный;
Номинальное первичное напряжение: 0,66 кВ;
Номинальная частота: 50 Гц;
Номинальный первичный ток: 300 А;
Номинальный вторичный ток: 5 А;
Коэффициент трансформации: 300/5;
Класс точности: 0.5;
Номинальная вторичная нагрузка (мощность): 5 В·А;
Тип монтажа (крепления: на шину/на панель;
Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ3;
Материал корпуса: самозатухающий пластик (негорючий);
Наличие защиты клемм: прозрачная крышка для защиты выводов вторичной обмотки с возможностью опломбирования;
Комплектность поставки: 
трансформатор тока ТТК-А 300/5А— 1 шт;
Комплект креплений (для монтажа на шину и панель) — 1 компл; 
Паспорт изделия с отметкой ОТК и штампом о первичной поверке завода-изготовителя — 1 шт; 
Руководство по эксплуатации (допускается 1 экспортный экземпляр на партию).

Товар должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь действующее свидетельство о поверке.
	шт.
	3

	3
	Контактор КТ-6033БС
	 Тип устройства: контактор силовой переменного тока;
Количество главных (силовых) контактов: 3 замыкающих (нормально разомкнутых);
Количество вспомогательных контактов: 6 (3 нормально разомкнутых + 3 нормально замкнутых / 3NO+3NC) с серебряными напайками на силовых контактах;
Номинальный рабочий ток в режиме AC-3 (400 В): 250 А;
Номинальный рабочий ток в режиме AC-1 (400 В): 444 А; 
Номинальное рабочее напряжение переменного тока: Включая диапазоны 220, 230, 380, 400 В;
Тип напряжения управления: переменный ток (AC);
Номинальное напряжение цепи управления (катушки): 220 В (допускается рабочий диапазон в пределах 184…253 В);
Номинальная частота переменного тока: 50 Гц;
Номинальная коммутируемая мощность в режиме AC-3 (400 В): 104 кВт;
Номинальная коммутируемая мощность в режиме AC-4 (400 В): 39 кВт;
Тип подключения силовой электрической цепи: Винтовое/болтовое соединение;
Способ монтажа: на монтажную плату/панель:
Степень защиты корпуса/зажимов: IP00;
Материал основания (рамы): Металл.
	шт.
	1

	4
	Наконечник медный 
	Наконечник кабельный медный под опрессовку
Тип наконечника: ТМ (Трубчатый Медный, без зажитного покрытия);
Способ монтажа: опрессовка;
Материал изделия: электротехническая медь марки М2;
Номинальное сечение кабеля (жилы): 150 мм²;
Диаметр отверстия под болт (крепежный винт): М16 (номинальный диаметр 16,5–17,0 мм);
Внутренний диаметр хвостовика (трубной части): 19,0 мм (допускается технологический диапазон 19,0…19,4 мм);
Наружный диаметр хвостовика: 24,0 мм;
Общая длина наконечника: 86,0 мм;
Длина хвостовика (под опрессовку): 32,0 мм;
Ширина лопатки (контактной части): 36,0 мм;
Климатическое исполнение: УХЛ3.
	шт.
	6

	5
	Кабель силовой
	Тип: Кабель силовой медный
Марка кабеля: ВВГнг(А)-LS 4х50 МС (N) 1кВ;
Количество жил: 4 шт.;
Номинальное сечение жил: 50 мм²;
Номинальное переменное напряжение (U/U): 0,66/1 кВ;
Частота переменного тока: 50 Гц;
Материал токопроводящих жил: электротехническая медь;
Наличие нулевой жилы (N): присутствует в составе кабеля;
Материал изоляции жил: ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности;
Материал наружной оболочки: ПВХ-пластикат пониженной пожарной опасности;
Пожарная безопасность: соответствие категории по нераспространению горения: класс «А» при групповой прокладке.
	метров
	7

	6
	Электромагнит 
	Электромагнит однофазный переменного тока серии МИС
Модельный ряд (серия): МИС-4100;
Способ воздействия на механизм: тянущее исполнение;
Номинальное напряжение питания (катушки): 220 В;
Род тока питающей сети: Переменный ток (AC), однофазный; 
Номинальная частота тока: 50 Гц;
Режим работы, относительная продолжительность включения (ПВ): 100 % (длительный режим);
Номинальное тяговое усилие: не менее 42 Н;
Номинальный ход якоря: 25 мм
Максимальная частота включений в час: 1200
Исполнение выводов катушки управления: Жесткие выводы;
Номинальная активная мощность (втягивания/удержания): 132 Вт;
Степень защиты от внешних воздействий: IP20;
Климатическое исполнение и категория размещения: У3;
Материал корпуса: Металл
	шт.
	1



2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А
3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 10 календарных дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.



