[bookmark: _Hlk146543749]
Техническое задание 
на поставку реактивов и лабораторной посуды для нужд МУП «ВКС»

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	20.59.52.194
	Хромовый темно-синий
	
	✓
	

	2
	20.59.52.194
	Натрий нитропруссидный
	
	✓
	

	3
	20.59.5‌﻿‌‌‍‍2.194
	Аммиак водный
	
	✓
	

	4
	20.59.52.194
	Аммоний хлористый
	
	✓
	

	5
	23.19.23.110
	Колба коническая плоскодонная
	
	
	✓

	6
	26.51.52.190
	Ареометр
	
	✓
	

	7
	20.59.52.194
	Натрий нитропруссидный 2-водный
	
	✓
	

	8
	20.59.52.194
	Цинковый комплекс ОЭДФ 
	
	✓
	

	9
	23.19.23.110
	Цилиндр мерный
	
	
	✓

	10
	20.13.43.111
	Сода кальцинированная
	
	✓
	

	11
	20.59.52.194
	Натрий сернистый
	
	✓
	

	12
	20.13.24.112
	Кислота соляная
	
	✓
	

	13
	23.19.23.110
	Капельница Шустера
	
	
	✓

	14
	26.51.52.190
	Ареометр
	
	✓
	

	15
	23.19.23.110
	Воронка стеклянная 
	
	
	✓

	16
	23.19.23.110
	Мерный стакан
	
	
	✓

	17
	23.19.23.110
	Мерный стакан
	
	
	✓




1. Описание объекта закупки: 
	№ п/п
	
Наименование
товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Хромовый темно-синий
	Квалификация: чда
Молекулярная масса: 416,4  г/моль
Кислотность рН: 9,5 при 20 °C и 10 г/л
Растворимость в воде: 20 г/л при 20 °C
Фасовка: 0,015 кг 
	упак
	1

	2. 
	Натрий нитропруссидный
	Квалификация: чда
Внешний вид: красновато-коричневые кристаллы или порошок.
Молекулярная масса: 297,95 г/моль
Растворимость: хорошо растворим в воде, малорастворим в этаноле
	кг
	0,1

	3. 
	Аммиак водный 
	Квалификация: чда
Соответствует требованиям ГОСТ 3760-79
«Реактивы. Аммиак водный. Технические условия»
Молекулярная масса: 17,03 г/моль.
Плотность: около 0,907 г/см3.
Температура плавления: -77,7 °C
Температура кипения:    -33,4 °C
Температура самовоспламенения: 630 °C
Давление пара: 8,5737 бар при 20 °C
Растовримость в воде:    531 г /л при 20 °C
Фасовка не менее 0,9 кг.
	л
	5

	4. 
	Аммоний хлористый 
	Соответствует требованиям ГОСТ 3773-72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия
Внешний вид: мелкокристаллический порошок белого цвета. 
Допускается жёлтый или розоватый оттенок. 
Растворим в воде. 
При нагревании до 338 °С разлагается на аммиак и хлороводород. 
Не обладает выраженным запахом, умеренно гигроскопичен.
Фасовка: 0,5 кг
	шт
	1

	5. 
	Колба коническая плоскодонная 

	Материал колбы: стекло термостойкое
Объём:250 мл
Цена деления шкалы: 50 мл (начало шкалы - от 100 мл)
Высота: 135 мм
Диаметр дна: 85 мм
Диаметр горла: 34 мм
	шт
	25

	6. 
	Ареометр
	Материал: стекло
Диапазон измерения плотности: 1060 – 1120 кг/м3
Цена деления:1,0 кг/м3
Предел основной допускаемой погрешности: 1,0 кг/м3
Длина ареометра: 170 мм
Диаметр корпуса ареометра: не более 20 мм
Диаметр стебля ареометра: не менее 4 мм
	шт
	2

	7. 
	Натрий нитропруссидный 2-водный
	Молекулярная формула: Na[Fe(NO)(CN)]·2HO  
Молекулярная масса: 298.0 г/моль  
Плотность: около 1.9 г/см³ при 20 °C
Температура плавления/разложения: разлагается при 150–160 °C
	кг
	0,6

	8. 
	Цинковый комплекс ОЭДФ (Комплексонат цинка)
	Молекулярная формула: Zn(C8H9O4N)
Молекулярная масса: 431.00 г/моль  
Плотность: 1.7 г/см³ при 20 °C
Температура плавления: 145 °C (сопровождается разложением)
	кг
	25

	9. 
	Цилиндр мерный МЦС-250 

	Материал	Стекло
Объем 	250 мл
На пластиковом основании-соответствие
	шт
	1

	10. 
	Сода кальцинированная
	Соответствует требованиям ГОСТ 5100-85 Сода кальцинированная техническая. Технические условия
Марка Б
3й класс опасности

	кг
	25

	11. 
	Натрий сернистый 
	Квалификация: чда
химическая формула — NaS·9HO
Фасовка: 0,5 кг
	шт
	1

	12. 
	Кислота соляная 
	стандарт-титр соляной кислоты.
Концентрация HCl в готовом растворе: 0,1 моль/дм3 (0,1н)
Концентрация HCl в ампуле: 28 %
Фасовка: ампулы, 10 шт.
	упак
	1

	13. 
	Капельница Шустера 
	Объём: 50 мл. 
Материал: химически стойкое стекло 
исполнение 3 с клювиком и тубусом
	шт
	10

	14. 
	Ареометр
	Диапазон измерения плотности: 1120 – 1180 кг/м3
Цена деления: 1,0 кг/м3
Предел основной допускаемой погрешности: 1,0 кг/м3
Длина ареометра: 170 мм
	шт
	2

	15. 
	Воронка стеклянная В-75 

	Диаметр воронки 75 мм
Длина носика: 75 мм
Материал стекла: ХС
	шт
	2

	16. 
	Мерный стакан
	Материал: прозрачное термостойкое боросиликатное стекло.
Тип лабораторной посуды: стакан высоким с носиком и градуировкой.
Объём: 500мл
	шт
	4

	17. 
	Мерный стакан (бюкс)
	Материал: прозрачное термостойкое химическое стекло.
Шлиф (конус): 34/12 мм
Диаметр: 40 мм
Высота 65 мм
	шт
	30



2. Место поставки: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, дом 1-А.
3.Сроки поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (время местное Заказчика)
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


