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на поставку метеостанции с монтажом для нужд МАДОУ ДС № 11 «Теремок»

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	32.40.32.110
	Устройство №44 (Пазл большой объемный круглый с рисунком "Жужа)
	
	✓
	

	2
	32.40.39.192
	Счетный материал эксклюзивный математика
	
	✓
	

	3
	58.14.19.000
	Устройство метеоуголка № 14 (Метеожурнал)
	
	
	✓

	4
	58.11.19.000
	Устройство метеоуголка № 23 (Карточка юных исследователей природы)
	
	
	✓

	5
	58.19.19.190
	Устройство метеоуголка № 19 (Методические материалы по работе с детской метеостанцией)
	
	
	✓

	6
	26.51.11.110
	Устройствометеоуголка № 22 (Компас) 
	
	
	✓

	7
	26.51.12.190
	Флюгер с указателем сторон света Жужа
	
	✓
	

	8
	31.09.13.190
	Устройство метеоуголка № 11 (Подиум)
	
	✓
	

	9
	31.09.14.120
	Устройство метеоуголка №4 (Столик архитектурный "Любит-не любит") NEW
	
	
	✓

	10
	26.51.12.190
	Устройство метеоуголка № 21 (Осадкомер) 
	
	✓
	

	11
	42.99.19.140
	Устройство метеоуголка № 195 (Ограждения) 
	
	
	✓

	12
	26.51.12.190
	Устройство метеоуголка № 101 (Метеобудка)
	
	✓
	

	13
	32.99.12.120
	Устройство метеоуголка № 18 (Комплект стираемых меловых маркеров)
	
	
	✓

	14
	32.99.53.130
	Устройство метеоуголка № 13 (Меловая уличная доска)
	
	✓
	

	15
	31.09.14.120
	Устройство метеоуголка № 7 (Ловец облаков)
	
	
	✓

	16
	31.09.14.120
	Устройство метеоуголка № 2 (Лавочки фигурные)
	
	
	✓

	17
	26.51.12.190
	Устройство метеоуголка № 27 (Измеритель высоты снежного покрова)
	
	
	✓

	18
	16.29.13.190
	Устройство метеоуголка № 100 (Кормушка для птиц)
	
	
	✓

	19
	22.29.26.190
	Устройство метеоуголка № 5 (Входная группа “Метеоплощадка”)
	
	✓
	

	20
	32.99.53.190
	Устройство метеоуголка № 29 (Ветровой рукав)
	
	✓
	



1. Наименование поставляемого товара его характеристики и количество:
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики поставляемого товара
	Ед.
изм.
	Кол-
во

	1.
	Устройство №44 (Пазл большой объемный круглый с рисунком "Жужа)

	· Диаметр центральной детали пазла не менее 60 мм, длина каждой внешней детали не менее 127 мм, ширина не менее 57 мм. Материал: березовая фанера ФСФ толщиной не менее 15 мм, ламинированная пластиком HPL. Торцы изделия покрашены не менее чем в 2 слоя латексной краски и в 1 слой лака. На одной из сторон изделия нанесен рисунок методом печати на пластике HPL. Рисунок и цвет деталей пазла нанесен на подложку белого цвета. Цвет фона деталей пазла: желтый, бежевый, белый, зеленый. Способ изготовления деталей: фрезеровка и зачистка торцов шлифмашинкой с глубиной резки детали не менее 8,1 мм.  Предназначение: Развитие навыка мелкой моторики рук у детей. Функциональные возможности: Возможность собрать объемный пазл с помощью замкового соединения деталей.
	шт
	1

	2.
	Счетный материал эксклюзивный математика

	· предназначен для развития навыков счета у детей. Состоит не менее чем из 60 цветочков салатового цвета. Диаметр не менее чем 10 цветочков должен быть не менее 12,6 см. Диаметр не менее чем 10 цветочков должен быть не менее 8,4 см. Диаметр не менее чем 10 цветочков должен быть не менее 6,7 см. Диаметр не менее чем 10 цветочков должен быть не менее 7,1 см. Диаметр не менее чем 10 цветочков должен быть не менее 4,9 см. Диаметр не менее чем 10 цветочков должен быть не менее 3,8 см. Материал изделия мягкий пластик.
	шт
	1

	3.
	Устройство метеоуголка № 14 (Метеожурнал)

	предназначен для фиксирования детьми наблюдений за погодными явлениями, выполнения заданий, посвященных окружающей среде. В состав комплекта должен входить журнал с не менее 3 приложениям, с местом для самоклеющихся картинок для проведения практических занятий и не менее 2 листов с наклейками.  Журнал состоит не менее чем из 44 страниц, с учётом обложки. Материал журнала цветной глянцевой бумагой. Для детских практических занятий отведено не менее 12 страниц для заполнения информации по месяцам и временам года за каждый день на 1 год. В метеожурнале должен быть лист для заполнения атмосферного давления. В журнале должны быть задания по наблюдению за погодой.
	шт
	1

	4.
	Устройство метеоуголка № 23 (Карточка юных исследователей природы)

	предназначен для ведения записей наблюдений за погодой. Высота не менее 210 мм, длина не менее 100 мм. На карточках должно быть возможно ежедневно отмечать и отслеживать данные, полученные со специализированного оборудования, такие как: температура воздуха, влажность, количество выпавших осадков, направление ветра. Цветная печать с 2 сторон-наличие
	шт
	100

	5.
	Устройство метеоуголка № 19 (Методические материалы по работе с детской метеостанцией)

	Наличие раздела с конкретными занятиями педагога на метеостанции с данными приборами и оборудованием, учитывая технику безопасности. Методические материалы по работе с детской площадкой по обучению окружающей среды содержат не менее 57 страниц. В первом разделе «Взрослым интересно узнать» должно раскрываться общее понятие детской площадки, должно быть указано описание приборов и элементов детской площадки,должна быть историческая справка о метеоплощадке. В методических рекомендациях должен быть раздел с исследовательским проектом, игрой-квестом, раздел с опытами и исследованиями, с народными приметами.  На внешней обложке должно быть изображен рисунок божьей коровки.
	шт
	1

	6.
	Устройство метеоуголка № 22 (Компас)
	предназначен для определения сторон света, водонепроницаемый.  Длина не менее 8 см, ширина не менее 3 см, высота не менее 6 см. Материал - пластик.

	шт
	1

	7.
	Флюгер с указателем сторон света Жужа

	Предназначен для указания направления движения ветра. Устройство изготовлено из металла, окрашенного оранжевой порошковой краской. Под флюгером, выполненном в виде божьей коровки, должна находиться буквенная ориентировка сторон света – север, юг, запад, восток и стрелка. Материал основания - металлический столб, диаметром не менее 20 мм, окрашен порошковой краской, длина столба не менее 3000 мм. Флюгер выполнен в виде символа - божьей коровки с шириной не менее 336 мм, с высотой не менее 317 мм, на божью коровку должен быть надет галстук-бабочка, под ним расположено не менее 3 пуговицы. Божья коровка должна держать цветок. Флюгер должен вращаться не менее чем на 360 градусов вокруг оси. Флюгер полностью окрашен в оранжевый цвет.
	шт
	1

	8.
	Устройство метеоуголка № 11 (Подиум)
	Устройство метеоуголка № 11 должен обеспечивать безопасное нахождение ребенка во влажную погоду за счет специального сетчатого покрытия. Количество площадок -1 шт Количество порожков не менее 2 шт Порожек выполнен из ФСФ фанеры толщиной не менее 15 мм ламинированный сетчатым пластиком толщиной не менее 2 мм не более 4 мм. Размер верхней площадки -  длина не менее 600 мм и не более 650 мм, ширина не менее 1000 мм и не более 1050 мм, высота от земли не менее 300 мм и не более 350 мм Основание должно иметь трубу не менее 800 мм длиной, толщиной стенки не менее 2 мм, сечением не менее 30х30 мм, окрашенная порошковой краской Столб должен быть RAL 2004, чтобы создавать единую композицию комплекта. Антискользящее покрытие, яркие заглушки для привлекательности подиума. Все элементы крепления должны соответствовать ГОСТ Р 52169–2012
	шт
	1

	9.
	Устройство метеоуголка №4 (Столик архитектурный "Любит-не любит") NEW

	· Ширина столешницы не менее 750 мм, длина не менее 804 мм, высота столбиков-креплений до монтажа не менее 1200 мм. Состав комплекта: столешница - 1 шт, столбики-крепления не менее 3 шт., крепежи. Материал столешницы: экокомпозит. Рисунки нанесены методом печати на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Материал столбиков-креплений: металл, покрытый порошковой краской. Предназначение: Для использования на уличной площадке в зоне отдыха. Функциональные возможности: Возможность сидеть за столиком нескольким детям, смотреть изображения с погодой-наличие.
	шт
	1

	10.
	Устройство метеоуголка № 21 (Осадкомер) 




	Предназначен для сбора и измерения уровня жидких атмосферных осадков. Диаметр мерного ведра верхний наружный не менее 290 мм, высота не менее 230 мм. Ведро осадкомера выполнено из экокомпозита, в форме усеченного конуса. Ведро жёлтого цвета. В комплект входит пластиковый мерный конус для сбора осадков. Съемный метод крепления вставной в специальный выем. Основание имеет столб длиной не менее 1200 мм, толщиной стенки не менее 2,8 мм, диаметром не менее 20 мм, должен быть окрашен порошковой краской оранжевого цвета. Каждый болт закрывается цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей.
	шт
	1

	11.
	Устройство метеоуголка № 195 (Ограждения) 


	Конструкция представляет собой ограждение, которое отделяет площадку от других объектов. Плашки ограждения выполнены из экокомпозита. Столбы ограждения выполнены из металла. Периметр ограждения не менее 16,5 метров погонных. Длина одной стороны ограждения не менее 4,65 метров. Ограждение состоит не менее чем из 11 секций, длина 1 секции не менее 1530 мм. На входной группе ширина прохода не менее 1,5 метров. Свободному входу на территорию площадки не должно быть препятствий. Количество столбиков в ограждении не менее 12 шт. В конструкции использовано четыре вида столбов: промежуточный, конечный, угловой, поперечный. Столбы сверху должны быть заглушены. Каждый болт закрывается цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей. Цвет столбов-оранжевый. Количество плашек не менее 77 шт. Форма плашек: нижнее основание расположено под углом не менее 90 градусов, верхнее окончание имеет полукруглую форму. Количество креплений плашки к ограждению не меньше двух на каждую плашку. Крепится на поперечные перекладины. Количество перекладин на 1 секцию - не менее двух штук. Размеры перекладины длина - не менее 1530 мм.
	шт
	1

	12.
	Устройство метеоуголка № 101 (Метеобудка)

	Устройство метеоуголка предназначено для защиты метеорологических приборов от прямых солнечных лучей, ветра и осадков. Благодаря беспрепятственной циркуляции воздушных масс температура, влажность и атмосферное давление в метеобудке должны оставаться такими же, как и снаружи. Метеобудка сделана из окрашенного экокомпозита. Длина метеобудки не менее 414 мм, ширина не менее 394 мм, высота не менее 478 мм, должна иметь вентиляционные щели на передней и боковых стенках, которые защищают приборы от прямых солнечных лучей, ветра и осадков, что позволяет получать достоверные данные. Крыша будки без острых углов, периметр выполнен в виде волны. Будка должна иметь дверцу, на которой расположена пластиковая ручка с левой стороны, дверца закрывается на магнитный замок. Будка желтого цвета. Основание будки представляет столб длиной до монтажа не менее 1500 мм, окрашенный оранжевой порошковой краской. Каждый болт закрывается цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей. Все элементы крепления должны соответствовать ГОСТ Р 52169–2012.
	шт
	1

	13.
	Устройство метеоуголка № 18 (Комплект стираемых меловых маркеров)

	Комплект стираемых меловых маркеров состоит не менее чем из 3 шт. Предназначен для росписи, создания рисунков и надписей. Толщина линии письма должна зависеть от угла наклона мелового маркера. Корпус выполнен из пластика. Цвета -ассорти.
	комп
	1

	14.
	Устройство метеоуголка № 13 (Меловая уличная доска)

	Устройство метеоуголка предназначено для нанесения рисунков, записей при помощи средств с меловым стержнем. Устройство выполнено из экокомпозита.
Высота рабочей зоны не менее 1000 мм, ширина не менее 800 мм. Основание должно иметь трубу в количестве не менее 2 шт., длиной не менее 2000 мм, с сечением не менее 30х30 мм, окрашенную порошковой краской оранжевого цвета.
Углы скруглены. Периметр доски выполнен в виде волны. Каждый болт закрывается цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей. Все элементы крепления должны соответствовать ГОСТ Р 52169–2012.
	шт
	1

	15.
	Устройство метеоуголка № 7 (Ловец облаков)

	Предназначен для определения вида облаков детьми. Облачный искатель выполнен из экокомпозита - влагостойкого многослойного материала толщиной не менее 15 мм, со слоями прочного шпона и HPL пластика с печатью., шириной не менее 635 мм, высотой не менее 601 мм.  Облачный искатель выполнен в форме цветка с шестью лепестками, на каждом лепестке указано по 1 виду облаков в виде картинки-обозначения облака и надписи поверх неё: слоистые, кучевые, высококучевые, кучевые-дождевые, перистые, перисто-слоистые. Облачный искатель жёлтого цвета, изображения и надписи на нем должны быть синего цвета. Метод нанесения рисунков и надписей на облачный искатель должен быть печать на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Облачный искатель должен быть со скругленными краями, без острых углов.    В центре цветка должно быть круглое окошко. Изделие должно быть помещено в металлическую раму с ручками на неподвижной опоре, ширина рамы с ручками не менее 900 мм. Основание рамы должно иметь столб длиной не менее 1,4 м, толщиной стенки не менее 2 мм, окрашенный оранжевой порошковой краской. Столб должен быть заглушен.  Каждый болт закрывается цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей. Облачный искатель должен  вращаться не менее чем на 360 градусов по горизонтали и вертикали. Все элементы крепления должны соответствовать ГОСТ  Р 52169–2012
	шт
	1

	16.
	Устройство метеоуголка № 2 (Лавочки фигурные)
	Ширина сидения не менее 1000 мм, высота столбиков-креплений до монтажа не менее 800 мм. Состав комплекта: сидение лавочки не менее 3 шт, столбики-крепления не менее 6 шт., крепежи.
Материал сидения лавочки: Экокомпозит. Рисунки нанесены методом печати на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия.   Материал столбиков-креплений: металл, покрытый порошковой краской.
Предназначение: Для использования на уличной площадке в зоне отдыха. Функциональные возможности: Возможность сидеть на лавочке нескольким детям, использовать лавочку совместно со “Столик архитектурный "Любит-не любит"”.
	комп
	1

	17.
	Устройство метеоуголка № 27 (Измеритель высоты снежного покрова)

	Предназначен для наблюдения и измерения уровня снегового покрова. Методический прибор выполнен из экокомпозитажёлтого цвета. Длина элемента не менее 1000 мм, ширина не менее 100 мм, на одной из сторон от уровня земли должны быть нанесены деления для измерения высоты в сантиметрах изображенные методом нанесения рисунков на элемент: печать на пластике HPL с нанесением лакового защитного покрытия. Цвет нанесенных делений должен быть голубой. Основание должно представлять собой металлический столб длиной до монтажа не менее 1500 мм, толщиной стенки не менее 2 мм, окрашенный оранжевой порошковой краской. Каждый болт должен закрываться цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей.
	комп
	1

	18.
	Устройство метеоуголка № 100 (Кормушка для птиц)

	Предназначен для кормления птиц и наблюдения за ними. Домик кормушки выполнен из окрашенного экокомпозита. Крыша кормушки должна не менее 260 мм, высота домика кормушки должна быть не менее 250 мм. Основание представляет собой металлический столб длиной не менее 1200 мм, окрашенный оранжевой порошковой краской.  Каждый болт закрывается цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей.
	шт
	1


	19.
	Устройство метеоуголка № 5 (Входная группа “Метеоплощадка”)

	· Предназначен для обозначения тематической площадки. Размеры столбов до монтажа не менее 3000 мм. Количество столбов не менее 2 шт. Арка должна закрепляться на двух столбах оранжевого цвета, на высоте не менее 2300 мм. Материал таблички экокомпозит. Высота таблички не менее 200 мм, ширина не менее 1500 мм. Арка не должна создавать препятствий свободному проходу на территорию обучающей площадки. Конструкция столбов должна препятствовать попаданию осадков внутрь столбов и способствовать выходу конденсата из внутренней полости трубы. Каждый болт должен закрываться цветной заглушкой с колпачком. Сенсорные составные колпачки оранжевого цвета отлиты с выпуклым рисунком и не менее 4 буквами для развития тактильной мелкой моторики у детей. На табличку нанесена надпись “Метеостанция” оранжевого цвета, справа от надписи должна быть изображена букашка, на спине которой расположено 8 черных точек, у букашки должно быть не менее 6 лапок и не менее 2 усов. Снизу от букашки должна быть надпись “ЖУ-ЖУ” оранжевого цвета. Табличка должна быть желтого цвета. Все надписи и изображения должны быть нанесены методом печати.
	комп
	1

	20.
	Устройство метеоуголка № 29 (Ветровой рукав)


	· Предназначен для измерения силы ветра. Материал ветрового рукава синтетическая ткань в полоску оранжевого и белого цвета. Диаметр входного отверстия рукава не менее 145 мм, длина не менее 710 мм. Материал основания металлический столб, диаметром не менее 20 мм, окрашен порошковой краской оранжевого цвета, длина столба не менее 3145 мм. Виндзейль должен вращаться не менее чем на 360 градусов в направлении ветра, входное отверстие закреплено перпендикулярно поверхности земли с помощью люверсов из кожаного  заменителя, со стальными обсадочными кольцами
	шт
	1



[bookmark: _Hlk241080041]2. Место поставки и монтажа товара:Ивановская область, г. Кохма, ул. Машиностроительная, д.47
[bookmark: _Hlk241079929]3. Сроки поставки и монтажа Товара:в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, установка производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
[bookmark: _Hlk241079978]6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
7. Порядок выполнения монтажных работ.
7.1. Работы по установке, монтажу метеостанции выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.
7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке, монтаже, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
8. Требования к выполнению работы:
8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. 
8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
9. Требования к безопасности выполняемых работ:
9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.

