

снегоход AODES Snowcross 1000 SWT LTS (или эквивалент) 

· Двухцилиндровый V-образный двигатель объёмом  не менее 1000 см3
· Мощность двигателя –  не менее  87 л.с.
· Ширина гусеницы – не менее  600 мм, грунтозацеп – не менее  38 мм
· Пониженная передача – наличие 
· Двухместная компоновка – наличие 
· Сухая масса – не менее 320 кг
· V-образный двигатель с жидкостным охлаждением и  электронным управлением - наличие
· Реверс привычно включается кнопкой на руле - наличие
· Кнопки подогревов и управления вынесены к рулю, имеют большой размер и яркую подсветку -– наличие
· Задняя подвеска по конструкции – наличие



Гарантийный период не менее 2 года или 3000 км, в зависимости от того, что наступит ранее

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).  
Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику.
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
Срок действия гарантии производителя составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Срок действия гарантии поставщика должен быть не менее срока действия гарантии производителя.
В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым.
Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика



    снегоход   AODES   Snowcross 1000  S WT   LTS   ( или   эквивалент )         Двухцилиндровый V - образный двигатель объёмом    не менее  1000 см 3      Мощность  двигателя  –     не менее    87 л.с.      Ширина гусеницы  –   не менее    6 0 0   мм , грунтозацеп  –   не менее    38   мм      Пониженная передача   –   налич ие       Двухместная компоновка   –   наличие       Сухая масса  –   не менее  3 20   кг      V - образны й   двигател ь   с жидкостным охлаждением и    электронным управлением   -   наличие      Реверс привычно включается кнопкой на руле   -   наличие      К нопки подогревов и управления  вынесены к  рулю,   имеют   большой размер и яркую подсветку   - –   наличие      Задняя подвеска по  конструкции   –   наличие         Гарантийный период   не менее   2 года или 3000 км, в зависимости от того, что наступит ранее     Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте,  в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных  частей, не были восстановлены потребительские свойства).     Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику.   Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.   Поставщик поставляет Товар в упаковке завода - изготовителя, позволяющей транспортировать  его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений,  утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок  в пути и  длительного хранения.   Срок действия гарантии производителя составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Срок  действия гарантии поставщика должен быть не менее срока д ействия гарантии производителя.   В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное  обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.   При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим  от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар  ненадлежащего качества новым.   Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка)  осуществляются силами и за счет Поставщика      

