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Врио директора
 ГАСУСО СО «Тавдинский ДСО» 
"25 " сентября 2026 год

_____________ Н.Д.Лебедева


                                                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ГСМ
(бензин марки АИ-92, бензин марки АИ-95, дизтоплива) 
по топливным картам через автозаправочные станции.

1. Заказчик:  Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания    Свердловской области    «Тавдинский дом социального обслуживания».  623955 Свердловская обл.,  г. Тавда,  пер.  Сельский  9.
2. Срок поставки товара: с момента заключения договора по 31.01.2027 года.
3. Поставщик: Определяется по результатам запроса котировок в электронной форме. 
4. Источник финансирования: Средства, полученные при осуществлении приносящей доход деятельности.
5. Объект закупки: Приобретение  ГСМ (бензин марки АИ-92, бензин марки АИ-95, дизтопливо)  через сеть АЗС с использованием  топливных карт.
6.Место поставки: Сеть АЗС Поставщика и (или) партнерской сети Поставщика, расположенных на территории Тавдинского городского округу, Свердловской и Тюменской областях.
7.Наименование товара:
Поставка топлива с использованием топливных карт для заправки автотранспорта бензином, в количестве и ассортименте в соответствии с Таблицей № 1, литрового лимита отпуска.
Поставляемый товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Гарантия качества на топливо должна быть безусловной и отвечать требованиям действующих ГОСТ, приведенных в Таблице № 1 для каждого вида топлива, а также соответствовать требованиям санитарных правил и норм.
8.Вид, объем и технические требования к характеристикам поставляемых ГСМ:
Таблица №1
	№ п/п
	 Наименование товара
	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара
	ед. измерения
	кол-во

	1
	Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация)
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013   «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
Октановое число:
-по исследовательскому методу не менее –92,0
-по моторному методу не менее -83,0 
Индукционный период не менее, мин.,– 360
Массовая доля кислорода не более,– 2,7% 
Плотность при 15°С кг/м3 - 725,0 – 780,0
Объёмная доля бензола не более, %– 1,0
Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;   
-Отсутствие механических примесей.
	
Литр; кубический дециметр(л; дм3)
	2000

	2
	Бензин автомобильный АИ-95
экологического класса не ниже К5 (розничная реализация)
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2013   «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
Октановое число:
-по исследовательскому методу не менее–95,0
-по моторному методу – не менее 85,0 
Индукционный период не менее, мин.,– 360
 Массовая доля кислорода не более,– 2,7% 
Плотность при 15°С кг/м3 - 725,0 – 780,0
Объёмная доля бензола не более, %– 1,0
Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;   
-Отсутствие механических примесей.
	
Литр; кубический дециметр (л;дм3)
	
850

	3
	Дизельное топливо
экологического класса не ниже К5.(розничная реализация)
	Товар должен соответствовать требованиям: ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» (EN 590:2009);
 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;
Санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Цетановое число, не менее 47,0                                     
Плотность: 820–845 кг/м³ для летнего/межсезонного и 800–845 кг/м³ для зимнего/арктического;
Массовая доля серы, не более                                 10,0 мг/кг
Зольность, не более 0,01% масс.                                     
Общее загрязнение, не более                                 24 мг/кг
Массовая доля воды, не более                                 200 мг/кг
Окислительная стабильность (общее количество осадка),     25 г/м³ не более.
Температура вспышки дизеля — разделена: 55 °C для летнего/межсезонного и 30 °C для зимнего/арктического (по ТР ТС 013/2011).
Качество дизельного топлива должно подтверждаться паспортом качества (паспортом завода-изготовителя)
Сезонность дизельного топлива:
сорта A–F (летнее/межсезонное) и классы 0–4 (зимнее/арктическое) с указанием предельных температур фильтруемости по таблицам 2 и 3 ГОСТ 32511-2013.  
Конкретный сорт (класс) определяется Заказчиком в заявке исходя из температурных условий эксплуатации.


	Литр; кубический дециметр (л;дм3)
	200



 9.Требования к качеству поставляемого товара:
 - Режим работы АЗС: круглосуточно, без выходных.
- Заправка автотранспорта Заказчика по топливным картам.
-Поставка товара производиться месячными партиями. За партию продукции принимается количество продукции, выбранное Заказчиком в течение отчетного месяца.
- Отпуск товара производится любому лицу, непосредственно использующему топливную карту. При этом Поставщик не обязан дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у вышеуказанного лица;
- Факт отпуска товара на АЗС подтверждается выданным кассовым чеком, отражающим количество заправляемого ГСМ;
- Возможность установления на топливных картах месячных лимитов, своевременного предоставления информации о количестве, времени, дате и месте заправки.
- По письменному заявлению Заказчика Поставщик осуществляет замену топливной карты в случае их механического повреждения, кражи либо утраты в течение 3 (трёх рабочих) дней с момента заявления Заказчиком. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения, топливные карты подлежат замене за счёт Поставщика.
-Наличие круглосуточного дежурного диспетчера для оперативного решения вопросов, связанных с непредвиденными обстоятельствами по приёму (блокировке) топливных карт на АЗС;
-Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утверждённый решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 (в редакции решений Совета ЕЭК от 23.06.2014 № 43, от 02.12.2015 № 84, от 19.12.2019 № 108, от 24.11.2023 № 138).Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. 
Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.
10. Требования, предъявляемые к Поставщику и топливным (микропроцессорным) картам:
- Поставщик обязан оперативно - в срок не более 24-х часов с момента внесения изменений в перечень АЗС/ААЗС информировать об этом Заказчика путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты Заказчика tavda-pni@mail.ru
-  По заявке Заказчика в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня заключения Договора бесплатно изготовить и передать Заказчику необходимое количество пластиковых (топливных) карт, с возможностью заправки автотранспорта на любой из автозаправочных станций, согласно перечня АЗС/ААЗС.
- На момент передачи Заказчику топливные карты должны принадлежать Поставщику на праве собственности и не должны быть обременены правами и притязаниями третьих лиц, а срок их действия с момента передачи Заказчику должен быть не менее срока действия Договора;
- Поставщик обязан исключить возможность несанкционированной заправки автотранспорта по топливной карте Заказчика, в случае ее утери (защитить топливные карты ПИН - кодом), а также произвести повторную выдачу топливных карт Заказчику в течение 2-х рабочих дней со дня обращения, без взимания дополнительных плат и ограничений по количеству раз;
- Поставщик обязан в течение 2-х рабочих дней со дня обращения при обнаружении дефектов в предоставленных топливных картах, обменять их без дополнительных плат и без ограничений по количеству раз; 
- Поставщик обязан в течение одного рабочего дня со дня обращения, осуществить перепрограммирование топливных карт с внесением требуемых изменений относительно: 
а) установки и изменения пин-кода топливной карты
б) изменения вида топлива отпускаемого по карте;
в) установки и изменения ежесуточных, еженедельных и ежемесячных лимитов отпуска топлива по карте/картам;
г) изменение держателя карты (типа и номера т/с);
- Возможность удаленной блокировки каждой топливной карты (в порядке установленным Поставщиком).
- Поставщик обязан в течении 3 (трех) рабочих дней после завершения расчетного периода поставки товара, предусмотренной Договором предоставлять Заказчику Акт сдачи-приемки товара с указанием ежедневных операций, произведенных представителями Заказчика, включающий в себя: номер карты, дата и время заправки, номер и адрес АЗС, количество и номенклатура отпущенного топлива, общая стоимость топлива, отпущенного по каждой топливной карте;
- Для оперативного отслеживания Заказчиком отпуска топлива по всем видам топливных карт, на web-сайте Поставщика должен быть организован круглосуточный доступ к единому личному кабинету с возможностью просмотра в режиме on-line информации об использовании (операциях) по каждой топливной карте, включающей: 
- время и место использования топливной карты;
- фактически отпущенное на АЗС/ААЗС количество топлива в литрах и его стоимость;
- остаток лимита по каждой карте в процентах и литрах.
11. Порядок поставки товара.
- Количество топливных карт с литровым лимитом отпуска определяется Заказчиком, и может меняться по согласованию сторон в течение всего срока действия Договора;
-  Использование наличных денег в процессе заправки – исключено.

          Техническое задание  подготовил:
          Заведующая хозяйственной частью   ________________________   Л.А.Акишева




         Согласовано:
         Заместитель директора ______________________/М.Н.Полуектова
   

