[bookmark: _Hlk211943584]Техническое задание
на выполнение работ по установке (монтажу и сборке) POS-терминалов AQSI CUBE (T) 
в подвижном составе АО «Башавтотранс», а также произвести пусконаладочные работы

1. Наименование работ
Наименование работ: Установка POS-терминалов AQSI CUBE (T) с 4G модулем, 
с креплением с антенной в автомобильном транспорте АО «Башавтотранс».
ОКПД 2: 45.20.21.514 – Услуги по установке дополнительного оборудования (сигнализация, радиоаппаратура, и т. п.)
1.1.  Работы включают в себя:
- подготовку рабочего места и оборудования;
- выбор оптимального места для установки на поручне;
- разметку точек крепления;
- сверление отверстий в поручне (при необходимости, в зависимости от метода крепления);
- монтаж кронштейна и крепление POS-терминалов AQSI Cube (Т);
- прокладку и фиксацию кабеля питания и данных к штатной бортовой сети автобуса;
- подключение оборудования к электропитанию;
- проверку работоспособности системы и фиксацию POS-терминалов.

2. Состав и характеристики монтируемого оборудования
	№ п/п
	Наименование оборудования, имеющееся у Заказчика, необходимое для установки
	Ед.
изм

	1
	POS-терминал AQSI CUBE (T) с 4G модулем, с креплением
	шт

	2
	KC3-800/2700 – Все направленная антенна KROKS с магнитным креплением (3 dBi)
	шт


- Основное устройство: POS-терминал AQSI CUBE (T) с 4G модулем, с креплением с антенной (в наличии у Заказчика).
- Комплект крепления: Штатный комплект для монтажа на поручень (включает хомут/кронштейн, винты и т.д.).
Кабельная продукция: Кабель питания/данных необходимой длины.
Антенна: Всенаправленная антенна KROKS с магнитным креплением.

3. Исполнитель обеспечивает на единицу оборудования
	[bookmark: _GoBack]№
п/п
	Наименование и краткие характеристики товаров
	Ед.
изм.

	1
	Шнур питания (2х0,09 кв.мм, не менее 1,5 м) 
	шт

	2
	Кабель ПВС (Зх0,75 кв.мм, не менее З м)
	шт

	3
	Кабель ПВС (2х0,75 кв.мм, не менее 3,5 м)
	шт

	4
	Преобразователь напряжения (24 В -> 12 В, 15 А)
	шт

	5
	DC-DC понижающий модуль (8 А, 8-32 В)
	шт

	6
	Колодка для предохранителя
	шт

	7
	Предохранитель (10 А)
	шт


И все необходимые материалы, и оборудование для монтажа (сверла, биты, инструмент для электромонтажа и т.д.).
Квалифицированный персонал, обладающий опытом подобных работ.
Соблюдение сроков выполнения работ.

4. Требования к месту установки
Расположение: Устройство должно быть установлено на вертикальной или горизонтальной стойке поручня в непосредственной близости от одной из дверей.
Зона обзора: POS-терминал должен быть направлен в зону прохода пассажиров (вход/выход). Необходимо обеспечить беспрепятственный обзор зоны подсчета.
Запрещенные зоны: Запрещается установка в местах, где возможен физический контакт с пассажирами (сгибы рук, места постоянного захвата), а также где устройство может быть загорожено сумками или другими предметами.
Высота установки: Рекомендуемая высота – 1500-1600 мм от уровня пола, для обеспечения оптимального угла обзора и минимизации заслонения головами пассажиров.
Отсутствие помех: На пути обзора POS-терминала не должно быть посторонних предметов (рекламных наклеек, элементов конструкции).

5. Технические требования к монтажу
Надежность крепления: Крепление должно выдерживать вибрации, толчки и другие эксплуатационные нагрузки. Устройство не должно иметь люфтов и смещаться в процессе эксплуатации.
Целостность поручня: Сверление поручня (если требуется) должно производиться аккуратно, без сколов и заусенцев. Запрещается нарушать прочностные характеристики поручня.
Электромонтаж:
Подключение к бортовой сети должно производиться в соответствии с электрической схемой автомобильного транспорта АО «Башавтотранс».
Необходимо использовать штатные точки подключения с предохранительной защитой (например, клеммы маршрутного компьютера или цепь зажигания).
Кабель должен быть проложен скрыто, в существующих кабельных каналах салона (поручнях), либо надежно зафиксирован стяжками без натяжения.
Все соединения должны быть надежно изолированы.
Эстетика: Внешний вид салона не должен быть испорчен. Прокладка кабелей и установка блока должны выглядеть аккуратно и по возможности малозаметно.

6. Требования к безопасности
Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией, Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Организация и выполнение работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями);
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями);
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства.»;
- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).
Работы должны проводиться при отключенной бортовой сети автобуса (отключен аккумулятор).
Использовать только исправный инструмент.
Соблюдать правила техники безопасности при работе с электрооборудованием.
После монтажа не должно оставаться острых кромок, заусенцев или незакрепленных элементов, которые могут травмировать пассажиров.

7. Порядок проведения приемки выполненных работ
После завершения монтажа Исполнитель обязан продемонстрировать Заказчику или его представителю:
- качество и надежность механического крепления;
- аккуратность прокладки кабелей;
- работоспособность устройства AQSI Cube (запуск, передача данных).
Приемка работ оформляется актом выполненных работ, в котором фиксируется соответствие выполненных работ требованиям настоящего ТЗ.

8. Место выполнения работ: 
РБ, г. Уфа, автотранспортный гараж АО «Башавтотранс» 

9. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2027 по заявке Заказчика, согласно поданному Обращению (по форме Приложения № 3 к Договору);

Приложение:
1) руководство пользователя AQSI Cube (Т) на 46 листах.
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