ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на демонтаж и монтаж оконных и дверных блоков 
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	22.23.14.120
	Окно
	
	
	✓

	2
	22.23.14.110
	Дверь
	
	
	✓

	3
	22.23.14.110
	Дверь
	
	
	✓


Код ОКПД2: 43.32.10.110 - Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости), установленные заказчиком:

	№ п/п
	Наименование товара,
Фотография, макет, эскиз носят информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком
	Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
	Ед.
изм
	Кол-во

	1. 
	Окно
[image: image1.emf]
	Профиль Expert 70 KBE  не менее 5-кам.

Фурнитура МACO ECO Поворотно-откидная
Заполнение не менее 4x14x4x14x4

Площадь изделия не менее  4,20 м2
Подставочный профиль, 

Ручка оконная металлическая
Цвет ручки-белый

Цвет окна: Белый

 
	шт
	1

	2. 
	Дверь
[image: image2.emf]

	Профиль СИАЛ КПТ74 дверь в проем
Фурнитура Стандартная - Ручка-скоба
Заполнение  Отлив-белxСэндвич

Толщина не менее 32мм 

Цвет Отлив-белый
Площадь изделия 4,54 м2
Дополнительно

Доводчик GEZE 2000, 

цвет: Белый

Монтаж в кирпичный дом 1 шт                                                        
Монтаж доводчика1 шт                                                        

Монтаж ручка скоба1 шт                                                        


	шт
	1

	3. 
	Дверь

[image: image3.emf]

	Профиль СИАЛ КП45 дверь в проем

Фурнитура Штульповая (без ручки)

Заполнение  Отлив-белxСэндвич

Толщина не менее 24 мм 

Цвет Отлив-белый
Площадь изделия 4,54 м2
Дополнительно:
Доводчик GEZE 1500

цвет: Белый

Монтаж в кирпичный дом
	шт
	1

	4. 
	Работы по монтажу и демонтажу окон и дверей
	1. Демонтаж старых окон и дверей

2. Монтаж новых окон и дверей

Дополнительно: 

Монтаж Откоса (не менее 2.73-5м2)1 шт                                                        

Монтаж Подоконника (не менее 2.73-5м2)  1 шт                                                                                                       

Монтаж отлива  (оцинкованный белый ) 1 шт                                                                                                       

Устройство паропроницаемого слоя монтажного шва 

Монтаж доводчика -2шт

Монтаж ручка скоба-2шт
    Оштукатуривание внеш.монт.шва в кирпич                

Вывоз мусора: старые окна, рамы и строительный мусор вывозятся и утилизируются Подрядчиком


Подрядчик осуществляет уточненные замеры оконных и дверных проемов по месту выполнения работы до начала монтажных работ, организует изготовление оконных и дверных блоков и доставку до места установки.

2. Место выполнения работ: 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. Октябрьская, д. 2
3. Срок поставки товара, включая демонтаж старых и установку новых окон и дверей: с даты заключения Договора в течение 30 календарных дней.

3.1. Поставка Товара по заявке Заказчика, транспортом Подрядчика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Подрядчика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Подрядчик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Подрядчик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

6.4. Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

7. Требования к сопутствующим работам:

7.1. Поставка товара также включает в себя:

- Демонтаж старых оконных и дверных  конструкций, демонтаж откосов и отливов (старые окна, рамы и строительный мусор вывозятся и утилизируются Подрядчиком);

- Доставка оконных и дверных блоков из ПВХ и материалов к месту установки в упаковке, которая должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

- Установка пластикового окна и дверного блока из ПВХ - профиля (блока);

- Установка внутренних откосов, нащельников; 

- Установка подоконников;

- Подготовка проемов, их герметизация пеной и герметиком, отделка шпаклевкой поврежденных мест стен, установка коробов и других дополнительных элементов.

7.2. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации и данного технического задания и приобретаются Подрядчиком самостоятельно. Материалы, необходимые для выполнения работ, должны применятся после согласования с Заказчиком. Фурнитура должна обеспечивать легкое открывание, закрывание и проветривание окон. Износостойкая, изготовленная из качественных и долговечных материалов. Должна обеспечивать не менее 20 000 полных поворотно-откидных циклов открывания.

7.3. Демонтажные работы необходимо производить с наименьшим разрушением откосов, с сохранением внешнего вида фасада. 

При установке новых оконных блоков должна быть соблюдена технология теплоизоляции и гидроизоляции. 

При выявлении тепловых потерь до приемки работ через конструкции окон и примыкающие швы (посредством тепловизионного обследования) Подрядчик обеспечивает оперативное устранение выявленных недостатков с предоставлением результатов тепловизионного обследования конструкции окон и примыкающих швов (теплокарт).

7.4. Пластиковые окна должны быть не ранее 2026 года изготовления, с применением энергосберегающего стеклопакета, новыми, без повреждений, в исправном состоянии и соответствовать требованиям:

- ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам»;

- ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;

- ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»;

- ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»;

- ГОСТ 5089-2011 «Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические условия»;

- ГОСТ 30777-2023 «Устройства открывания оконных и балконных блоков (фурнитура). Общие технические условия»
- Иные ГОСТ, ТУ на используемый в процессе производства работ материал.

7.5. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией, Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.
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