Приложение № 


Перечень давальческого материала 
для выполнения строительно-монтажных работ по замене участков паропровода от котельной № 10 по адресу: Мурманская обл., Городской округ, ЗАТО город Заозерск, Заозерск, гб Б. Лопатина, в/г 3


	№
п/п
	Наименование
материалов
	Количество, шт

	1
	Труба Ø 273 круглая горячекатанная ГОСТ8732
Толщина стенки – 7,0 мм, 12 м
	12

	2
	Труба Ø 273 круглая горячекатанная ГОСТ8732
Толщина стенки – 8,0 мм, 12 м
	5

	3
	Труба Ø 273 круглая сварная ГОСТ8732
Толщина стенки – 8,0 мм, 12 м
	5

	4
	Труба Ø 273 круглая горячекатанная ГОСТ8732
Толщина стенки – 8,0 мм, 12 м
	12

	5
	Труба Ø 159 круглая сварная.
ГОСТ8732
Толщина стенки – 7,0 мм, 12 м
	5

	6
	Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные ГОСТ21880-2022
	102



