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на поставку горюче-смазочных материалов
с использованием пластиковых карт

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	19.20.21.125
	Бензин автомобильный АИ-92
	
	
	✓
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	№
п/п
	Наименование товара
	Требования к качеству закупаемой продукции
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Бензин автомобильный АИ-92
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 Бензин автомобильный. Технические условия и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации»;
- Экологический класс – не ниже К5;
Октановое число:
- по исследовательскому методу: не менее 92,0
- по моторному методу: не менее 83,0
-Массовая доля серы: не более 10 мг/кг;
-Отсутствие механических примесей.
	л
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[bookmark: _Hlk240983737]*возможно изменение экологического класса топлив, реализуемых на АЗС (по Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.08.2026 № 976 «О реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 24 июля 2026 г. № 509 «О некоторых мерах по повышению надежности топливообеспечения в Российской Федерации»). Допустимым считается реализация на АЗС нефтепродуктов экологических классов К2, К3, К4, К5 по согласованию с Заказчиком. При этом изменение экологических классов нефтепродуктов не является нарушением условий договора. Информация о классе реализуемого топлива размещена на АЗС в «уголке потребителя» в паспортах качества. 

2. Срок поставки: с даты заключения Договора до 31 декабря 2026 года.
3. Место поставки: АЗС Поставщика, а также АЗС Контрагентов Поставщика должны находиться на расстоянии  не более 52 км от  местонахождения Заказчика (622926, Свердловская область, Пригородный район, с. Южаково, ул. Советская, 10а)
Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно.
Недопущение приостановок отпуска ГСМ без уведомления о том Заказчика.
Поставка (отпуск) топлива осуществляется с использованием топливных карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах установленного лимита товара в литрах, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.
Топливные карты выдаются Поставщиком товара.
4. Требования к качественным характеристикам товаров
4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара и должно соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную его эксплуатацию для жизни и здоровья людей.
4.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.
4.4. Заказчик должен иметь полный контроль над расходом нефтепродуктов и оперативный учет, а также возможность получения информации в письменной или электронной форме по выборке топлива через сеть Интернет или у оператора Поставщика в течение 12 часов. Поставщик обеспечивает заказчику ежедневный доступ к системе статистики выданных топливных карт в сети Интернет для мониторинга в режиме реального времени пополнения и расходования нефтепродуктов как группы карт выданных, так и отдельно по персональному номеру карты за любой период отчетного времени.
4.5. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.
5. Количество карт: Поставщик для исполнения своих обязательств передает Заказчику электронно-пластиковые карты, являющиеся средством для идентификации Заказчика, средством учета полученных Заказчиком Товаров в Торговых точках в количестве не менее 3 (трех) штук без ограничения вида топлива.
Топливные карты предоставляются Заказчику Поставщиком в течении 3 суток с даты заключения договора.
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