ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку фильтров

1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям предлагаемого к поставке товара

	№ 
п/п
	Наименование товара

	ОКПД-2
	Фактические характеристики
	Ед. изм. 
	Кол-во

	1
	Фильтр сменный для масла DIFA
	29.32.30.390
	Артикул: DIFA5103
Внешний диаметр, мм: 110
Резьба:	 G-11/8"-16-UNF-2B
	шт
	23

	2
	Фильтрующий элемент очистки топлива DIFA
	29.32.30.390
	Артикул: DIFA7301A  
Диаметр наружный: 60 мм
Внутренний диаметр 28 мм    
	шт
	16

	3
	Фильтрующий элемент очистки масла DIFA
	29.32.30.390
	Артикул: DIFA5407
диаметр (d1) — 23,5 мм;
тонкость фильтрации — 10 мкм
	шт
	20

	4
	Фильтр сменный для масла DIFA
	29.32.30.390
	Артикул: DIFA5127
внешний диаметр — 127 мм
резьба — 11/4"-BSP
	шт
	6

	5
	Фильтр сменный для масла DIFA
	29.32.30.390
	Артикул: DIFA51130
диаметр d1 — 97 мм;
резьба G — 1 1/4"-11BSP
	шт
	6

	6
	Фильтрующий элемент очистки воздуха DIFA
	29.32.30.390
	Артикул: DIFA4704 
Высота H, мм 50
Длина L, мм 430
Ширина B, мм 140
	шт
	37

	7
	Фильтрующий элемент очистки воздуха DIFA
	29.32.30.390
	Артикул: DIFA4391
внешний диаметр — 312 мм;
внутренний диаметр — 178 мм

	шт
	20

	8
	Фильтрующий элемент очистки воздуха DIFA
	29.32.30.390
	Артикул: DIFA4391-01
внешний диаметр  - 178 мм;
внутренний диаметр - 143 мм;

	шт
	20

	9
	Фильтр топливный для ДВС а/м
WK940/20 
	29.32.30.390
	Артикул: WK940/20 
Наружный диаметр – 93мм
Резьба -  M18 x 1,5

	шт
	16

	10
	Топливный фильтр элемент DIFA
	29.32.30.390
	Артикул: DIFA6403/1
Внешний диаметр (D1) – 110мм
Внутренний диаметр сверху (D2) – 108мм
Внутренний диаметр снизу (D3) – 101мм
Резьба - 1'-14UNF
	шт
	4

	11
	Фильтр очистки топлива  DIFA
	29.32.30.390
	Артикул: DIFA6104/1
Наружный диаметр (D1) - 95,5 мм.
Средний диаметр (D2) - 94 мм.
Внутренний диаметр (D3) - 70 мм.
Резьба: M18 × 1,5
	шт
	3



В связи с необходимостью обеспечения совместимости закупаемых запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование (зерноуборочные и кормоуборочные комбайны производства ОАО "Гомсельмаш" а именно GS-12. GH-800. GH-810. КВК-800, УЭС-280А)  (в соответствии подпункта б, п.3, ч.6.1 ст.3 ФЗ-223), поставка эквивалентного товара не допускается. Поставщик обязуется быть официальным дилером производителя и предоставить сертификат дилера, либо быть производителем.
   
2. Место поставки: 422701, Республика Татарстан, Высокогорский м.р-н, Высокогорское с.п., тер. Промышленная зона Киндери, зд. 47/5.
3. Срок поставки: в течение 1 дня с момента заключения Договора.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству Товара.
6.2. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.3. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.4. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором
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