
Приложение № 2
к Проекту договора № ______________
от «___» ____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Место поставки: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Шишканя, дом 1
СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ О ЗАКУПКЕ:
	№ п/п
	Перечень поставляемых товаров, работ, услуг. Наименование, описание и изображение
	Характеристики
	К-во

	1
	Кронштейн универсальный потолочный для проектора Wize WPC-B 61-96cм,до12кг
[image: Кронштейн для проекторов потолочный Wize WPC-B]

	Вид: потолочный
Максимальная нагрузка по весу: 12 кг
Угол наклона: 15 град
Угол поворота: 15 град
Длина/высота штанги: 96 см
Цвет корпуса: чёрный
	3 шт.

	2
	Проектор Acer X1228H, DLP 3D, XGA, 4500Lm, 20000/1, HDMI (MR.JTHCD.001)
[image: https://media.komus.ru/medias/sys_master/product-images/product-images/hfa/h38/13589948432414/2220413-1-1500Wx1500H.jpg]
	Тип объектива: среднефокусный
Класс: стационарный
Технология проецирования: DLP
Разрешение матрицы: 1024x768
Максимальное разрешение: 1920x1200
Соотношение сторон: 4:3
Максимальная частота кадров: 120 Гц
Световой поток: 4500 лм
Контрастность: 20000:1
Источник света: HID - лампа
Трапецеидальная коррекция: вертикальная
Проекционное расстояние: 1-11.8 м
Проекционный коэффициент: 1.94-2.16:1
Размер проекции по диагонали мин/макс: 23/300 дюймов
Оптическое увеличение (Zoom): 1.1
Беспроводные интерфейсы: IR-порт
Мощность лампы: 220 Вт
Количество ламп: 1 шт.
Ресурс лампы в стандартном режиме: 6000 час
Ресурс лампы в эко-режиме: 10000 час
Поддержка 3D: да
Поддержка HDR: да
Динамики: 1x3 Вт
Пульт ДУ: в комплекте
Подвесное крепление: да
Количество USB-портов: 1 шт.
VGA вход: 1
VGA выход: 1
RS-232: да
MiniJack: 2
Композитный интерфейс: да
Цвет: чёрный
Максимальный уровень шума: 32 дБ
Ширина, мм: 313
Глубина, мм: 240
Высота, мм: 114
Вес, кг: 2.7
	3 шт.

	3
	Экран Cactus WallExpert CS-PSWE-220x165-WT, 4:3/наст.-потол./рулонный/бел
[image: Экран для проектора Cactus WallExpert CS-PSWE-220x165-WT]
	Тип установки: настенный, потолочный
Тип экрана: рулонный
Размер рабочей поверхности: 214x160.5 см
Размер полотна: 233.8x7.2x9 см
Диагональ: 108 дюймов (274.3 см)
Угол обзора экрана: 160 град
Соотношение сторон: 4:3
Покрытие: matte white
Цвет корпуса: белый
Вес, кг: 10.46
	3 шт.

	4
	Кабель ExeGate UTP4-C5e-CU-S24-IN-PVC-GY-305-FLUKE UTP кат.5e <EX256748RUS
[image: Кабель витая пара ExeGate UTP4-C5e-CU-S24-IN-PVC-GY-305-FLUKE 5e 305 м]
	Тип кабеля: витая пара
Длина кабеля: 305 метр
Категория: 5e
Количество жил: 8
Вид жилы: однопроволочная
Сечение жилы: 24 AWG
Материал жилы: медь
Экранирование: UTP
Материал изоляции: ПВХ
Цвет внешней поверхности: серый
	[bookmark: _GoBack]1 шт.

	5
	Кабель HDMI ExeGate EX-CC-HDMI-10.0 (19M/19M, 10м, v1.4b, )
[image: Кабель ExeGate HDMI - HDMI 10 метров (EX194337RUS)]
	Тип: кабель
Разъем: HDMI
Разъем 2: HDMI (штекер)
Передача сигнала: двунаправленная
Длина кабеля: 10 метр
Поддержка 4К: да
Версия HDMI: 1.4
Максимальное разрешение видео: 1920x1080
Частота кадров при максимальном разрешении: 120 Гц
Назначение кабеля: передача аудио/видео сигналов
Материал оплетки: ПВХ
Цвет: чёрный
	3 шт.


Итого: Всего наименований 1, на сумму 192 230,00 руб. (Сто девяносто две тысячи двести тридцать) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке __%/без НДС. Условия об НДС[footnoteRef:1]. [1:  Заполняется в соответствии с информацией о системе налогообложения лица, с которым заключается Договор] 


	ЗАКАЗЧИК:
	Директор
ГАПОУ ЛО «ВТОТ»

________________/Еременко Ю. В./
М.П.
Электронная подпись
«____»________________ 2026 года
	



________________/____________/
М.П.
Электронная подпись
«____»________________ 2025 года
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________________/______________/
М.П.
Электронная подпись
«____»________________ 2026 года
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