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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по благоустройству территории авиаотделения: сети наружной ливневой канализации по периметру здания, отсыпки площадки, монтажа забора. 
	№ 

п/п
	Перечень данных требований
	Технические характеристики

	1
	Наименование объекта:
	Модульное административно-бытовое здание с гаражом 

	2
	Назначение
 
	Модульное здание административно-бытового назначения с гаражом для размещения авиаотделения

	3
	Местоположение объекта
	Иркутская область, Качугский р-н, р. п.Качуг, Качугское авиаотделение.

Кадастровый номер 38:08:140131:1

	4
	Размер здания
	Размер здания авиаотделения согласно проектной документации ширина-12 000 мм, длина- 30 010 мм

	5
	Климатическое условия
	Климатический подрайон строительства – I (по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»).

Снеговой район – II (по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»)

Ветровой район –III (по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»)

	6
	Состав работ
	Настоящим  техническим заданием предусмотрено выполнение следующих работ по устройству сети наружной ливневой канализации по периметру здания:
– Разработка проектной документации на устройства сети наружной ливневой канализации вокруг здания и отсыпки площадки на территории авиаотделения. Проектную документацию согласовать с заказчиком.
- Территория разравнивается силами подрядчика, вывоз ТБО и строительного мусора осуществляется силами подрядчика, по согласованию с Заказчиком

– Земляные работы. Разработка траншей для бетонных лотков ливневой канализации или труб диаметром не менее 150 мм. Общей длинной не менее 130 м.п 
– Устройство основания. На дно траншей укладывается песчаная или песчано-гравийная подушка толщиной не менее 100–200 мм с тщательным уплотнением
– Монтаж элементов системы. Установка бетонных лотков или труб не менее 150 мм с соблюдением проектных уклонов (для труб не менее 250 мм — 7–8 мм на метр). Общей длинной не менее 130 м.п
– Монтаж элементов системы. Установка металлических съёмных ливневых решёток бетонных лотков. Общей длинной не менее 130 м.п
– Обратная засыпка. Траншеи засыпаются с послойным уплотнением грунта.
Настоящим  техническим заданием предусмотрено выполнение следующих работ: отсыпка площадки, устройство ограждения на территории авиаотделения, :
– Разработка грунта. Выемка грунта в местах отсыпки на глубину не менее 300мм, площадью не менее 300 м2, вывоз грунта на полигон.
– Транспортирование и выгрузка грунта. Транспортировка и укладка грунта в насыпь. 
- Разравнивание грунта. Распределение грунта бульдозером площадью не менее 300 м2 

- Планировка поверхности. Окончательная подготовка основания автогрейдером для уплотнения площадью не менее 300 м2.
- Устройство дренирующего слоя. Укладка  геотекстиля  плотностью не менее 500 гр/м2 и слоя песка для отвода воды.
-отсыпка гравийным щебнем фракции 20-40мм, толщина слоя не менее 200 мм. Послойное уплотнение щебня. Каждый слой щебня уплотняется катками или механизированными трамбовками, площадью не менее 300м2
- отсыпка гравийным щебнем фракции 5-20 мм, толщина слоя не менее 50мм, Послойное уплотнение щебня. Каждый слой щебня уплотняется катками или механизированными трамбовками, площадью не менее 300м2

- демонтаж деревянного ограждения протяженностью не менее 50м, вывоз ограждения на полигон
- Устройство ограждения из металлического каркаса по металлическим столбам высотой не менее 2 метров, с облицовкой Профлист С10  (сталь толщиной не менее 0,7 мм),  (цвет по согласованию с заказчиком), длиной по периметру – не менее 50 метров. Труба стальная профильная квадратная ГОСТ 8639-82 60*60*5мм, 40*20*5мм. Монтаж столбов произвести на  винтовые сваи, диаметр лопасти не менее 150мм, длина сваи не менее 2,5 метра, расстояние между столбами не более 2м.   Металлический каркас окрашен порошковой краской (цвет по согласованию с заказчиком)
- Сдача выполненных работ заказчику

- Предоставление полного комплекта проектной документации, оформленной в двух экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.
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	Срок выполнения работ
	С даты заключения договора по 15.11.2026 года


