
1. Объект проведения работ:

	№
	Наименование
	Кол-во, ед.

	1
	Лицензия на право использования программного обеспечения: Пакет обновления КОМПAС-3D и приложений с версий v5 - v21 до версии v24
	3

	2
	Лицензия на право использования программного обеспечения: Пакет обновления Материалы и Сортаменты для КОМПАС с версий v5 - v21 до версии v24
	3

	3
	Лицензия на право использования программного обеспечения: Пакет обновления Стандартные Изделия: Детали, узлы  и конструктивные элементы для КОМПАС с версий v5 - v21 до версии v24
	3

	4
	Лицензия на право использования программного обеспечения: Пакет обновления Стандартные Изделия: Крепеж для КОМПАС с версий v5 - v21 до версии v24
	3


 
[bookmark: _GoBack]3.   Технические характеристики поставляемого программного обеспечения
3.1 Требования к программному обеспечению:
3.1.1 Наличие функционала создания чертежей и эскизов. Сохранение сформированных документов в форматы *.dxf, *.cdw, *.frw, *.dwg.. 
3.1.2 Наличие функционала создания 3D – моделей деталей и сборочных. Сохранение сформированных документов в форматы *.m3d, *.a3d, *.stp, *.stl, *c3d. Возможность чтения файлов формата *.stl ,*.m3d, *.a3d, *.stp. 
3.1.3 Наличие функционала создания текстовых документов. Сохранение сформированных документов в форматы *.kdw, *.pdf, *.stp, *.stl, *c3d.
3.1.4 Наличие функционала создания спецификаций. Сохранение сформированных документов в форматы *.spw, *.xls. Возможность чтения файлов формата *.spw. 
3.1.5 Наличие инструментов:
•	восстановления твердотельных моделей по полигональным объектам.
•	вставки 3D-моделей, выполненных в форматах *.prt, *.asm, *.sldprt, *.par, *.psm;
•	получения конструкторской и технологической документации: чертежей, простых и групповых спецификаций, отчетов, схем, таблиц, текстовых документов в соответствии с ЕСКД, ЕСТД, ISO, DIN.
•	создания чертежей и эскизов;
•	создания многолистовых чертежей;
•	разнообразных способов и режимов построения графических примитивов (ортогональное черчение, привязка к сетке);
•	управления порядком отрисовки графических объектов;
•	создания параметрических фрагментов для часто применяемых типовых деталей и сборочных единиц;
•	создания в чертежах и эскизах ассоциативных видов с трехмерных моделей;
•	поверхностного моделирования;
•	создания листовых деталей;
•	создания библиотек типовых фрагментов;
•	размещения компонентов;
•	автоподбора допусков и отклонений;
•	автоматического переключения вида на текущий при простановке размеров;
•	вставки 3D-моделей крепежных изделий из готовой библиотеки в документ;
•	вставки 3D-моделей подшипников, деталей машин, арматуры трубопроводов, деталей узлов и сосудов, стандартных изделий из готовой библиотеки в документ.
[bookmark: _Toc89447524][bookmark: _Toc89670689]  4. Требования к поставщику:
- Официальное свидетельство о праве на распространение программного обеспечения КОМПAС-3D (либо эквивалента);
- Использование лицензионного программного обеспечения.

  5. Сроки поставки:
5 (пять) календарных дней.






