Техническое задание
на поставку преобразователей частоты для нужд МУП «УСТЬ-КУРДЮМ ВОДОКАНАЛ»
Поставка эквивалентного товара не допускается. Закупаемые преобразователи частоты предназначены для использования в составе существующего шкафа управления насосами АМПЕРУС НГР-КПЧ-4-18.5(38А)-Ст. Согласно паспорту и электрической принципиальной схеме шкафа, в перечне элементов поз. 17 (обозначения UZ1…UZ4) предусмотрены преобразователи частоты мощностью 18,5 кВт, типовой код VF-51-P18K-0038-T4-E20-B-H, в количестве 4 шт. Указание конкретной модели без слов «или эквивалент» осуществляется в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и подпунктом «б» пункта 3 статьи 12.2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Усть-Курдюм Водоканал», поскольку преобразователи закупаются в качестве запасных частей (комплектующих) к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на это оборудование.
Таблица применения постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
	№
п/п
	ОКПД2
	Наименование
	1875
(Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1.
	27.11.50.120
	Преобразователи электрические статические
	—
	—
	✓


1. Объект закупки:
	№
п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1.
	Преобразователь частоты 18,5 кВт
VEDA VFD
типовой код VF-51-P18K-0038-T4-E20-B-H

	Напряжение: вход 3×380 В, выход 3×380 В
Номинальная выходная мощность — 18,5 кВт
Номинальный выходной ток — 38 А
Перегрузочная способность — 150 % номинального тока в течение 60 с (ток перегрузки 57 А)
Режимы управления двигателем — U/f без обратной связи; векторное управление без датчика положения
Частота питающей сети — 50/60 Гц ±5 %
Аналоговый вход — 1 (0–10 В или 0/4–20 мА)
Цифровые входы — 4
ПИД-регулирование — предусмотрено
Интерфейс связи — RS-485, Modbus RTU (встроенный)
Охлаждение — принудительное воздушное
Степень защиты корпуса — IP20
Рабочая температура — от −10 °C до +50 °C; при температуре выше +40 °C допускается снижение номинальных характеристик
Температура хранения — от −30 °C до +60 °C
Габаритные размеры (В×Ш×Г) — 342,5×170×183 мм
Встроенная цифровая панель оператора с потенциометром
	шт.
	4


Согласно паспорту и электрической принципиальной схеме шкафа управления насосами АМПЕРУС НГР-КПЧ-4-18.5(38А)-Ст в составе шкафа предусмотрены UZ1…UZ4 — преобразователи частоты 18,5 кВт, типовой код VF-51-P18K-0038-T4-E20-B-H, количество 4 шт.
2. Место поставки: 410540, Саратовская область, Новобурасский район, 0,5 км южнее с. Тарханы, объект «Реконструкция участка системы водоснабжения ст. Тарханы».
3. Срок поставки: в течение 20 рабочих дней с даты заключения договора.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика. Цена поставки должна включать все расходы Поставщика, связанные с доставкой товара до места поставки, страхованием, уплатой налогов, сборов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей.
4. Требования к качеству, безопасности и комплектности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать количеству и типовой модели, указанным в технической документации существующего шкафа управления, а также техническим характеристикам настоящего технического задания. 
4.2. Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, не бывшим в ремонте, без дефектов и повреждений; все его составные части должны быть новыми.
4.3. Товар должен быть разрешен к обращению и применению на территории Российской Федерации и соответствовать обязательным требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза) и иным обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, применимым к данному виду товара.
4.4. При поставке Поставщик передает документы изготовителя на товар: паспорт и (или) руководство по эксплуатации на русском языке, а также документы о подтверждении соответствия (сертификат, декларация и (или) иные документы) в случаях, когда их наличие обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Комплектность товара должна соответствовать комплектности изготовителя для преобразователя VF-51-P18K-0038-T4-E20-B-H. Товар должен быть готов к использованию по назначению после установки и подключения в соответствии с документацией изготовителя.
4.6. Товар должен соответствовать требованиям безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды, а также требованиям безопасной транспортировки, хранения и эксплуатации в течение установленного изготовителем срока службы.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в заводской таре и упаковке изготовителя, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.
5.2. Упаковка должна быть целой, сухой, без следов вскрытия и повреждений. Поставщик несет ответственность за повреждение товара вследствие ненадлежащей упаковки.
5.3. Маркировка товара и упаковки должна позволять идентифицировать изготовителя, тип (модель), артикул (при наличии на маркировке изготовителя), основные электрические параметры и серийный номер товара. Информация должна быть нанесена в соответствии с документацией изготовителя и обязательными требованиями законодательства.
5.4. Маркировка средствами идентификации осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации для соответствующей товарной группы.
6. Требования к гарантийному сроку и гарантийным обязательствам:
6.1. Гарантия качества товара предоставляется в соответствии с гарантийным сроком, установленным изготовителем, и исчисляется с даты приемки товара Заказчиком, если более длительный срок не установлен изготовителем или договором.
6.2. Гарантийные обязательства распространяются на каждую поставленную единицу товара.
6.3. При выявлении в период приемки или гарантийного срока недостатков, некомплектности, недопоставки либо несоответствия товара условиям технического задания Поставщик обязан за свой счет заменить товар ненадлежащего качества, доукомплектовать (допоставить) товар либо устранить выявленное несоответствие в сроки, установленные договором.
[bookmark: _GoBack]Примечание: типовой код VF-51-P18K-0038-T4-E20-B-H, мощность 18,5 кВт и количество 4 шт. подтверждены паспортом и электрической принципиальной схемой шкафа управления насосами АМПЕРУС НГР-КПЧ-4-18.5(38А)-Ст (перечень элементов, поз. 17, UZ1…UZ4). Технические характеристики преобразователя приведены по документации изготовителя VEDA VFD серии VF-51.
