                                                                                                


                                              ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]   на поставку автомобильных шин на 2026г. для нужд ООО «Водоканал» в      г. Мелеуз      
	№ П/П
	Наименование товара
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Технические характеристики
	Срок поставки
	Примечание

	1.
	Автошина          Cordiant Run Tour 94V XL TL 205/55/16 лето
	Шт.
	4
	· Сезонность- лето
· Ширина-205
· Профиль-55%
· Диаметр-16 дюйм
· Индекс скорости- V (до 240 км/ч)
· Индекс нагрузки -94 (до670 кг)
· Тип конструкции- радиальный (R)
· Способ герметизации- бескамерные
	Ноябрь 2026г.
	

	2.
	Автошина          Cordiant Run Tour 102H XL  215/65/16 лето
	Шт
	4
	· Сезонность- лето
· Ширина-215
· Профиль-65%
· Диаметр-16 дюйм
· Индекс скорости- Н (до 210 км/ч)
· Индекс нагрузки -102 (до850 кг)
· Тип конструкции- радиальный (R)
· Способ герметизации- бескамерные
	Ноябрь
2026г.
	

	3.
	Автошина  Кама-219 225/75/16 
	Шт.
	12
	· Сезонность- лето
· Ширина-225
· Профиль-75%
· Диаметр-16 дюйм
· Индекс скорости- Q (до 160 км/ч)
· Индекс нагрузки -104 (до900 кг)
Маркировка- "М+S", "M&S" или "M S" и соответствующий рисунок.
	Октябрь
2026г.-
  6 шт
Ноябрь 2026г.- 6шт
	

	4.
	Автошины Кама –У-2 8.25/20
	Шт.
	8
	
Ширина профиля- 	8.25
Диаметр-	20
Сезонность-	Всесезонные
Слойность-	 10PR
Тип конструкции-	Радиальный
Производитель-	Нижнекамский шинный комплекс
Назначение	-Грузовые
Тип рисунка-	Универсальный
Исполнение-	Камерные
Индекс скорости-	J (100)
Индекс нагрузки для одинарных / сдвоенных шин	125 (1650)/122 (1500)
Конструкция каркаса и брекера-	Комбинированная
Комплектация-	Покрышка+Камера
	Октябрь
2026г.-      6 шт.   
Ноябрь 2026 г.-     2 шт.
	

	5.
	Автошины Кама-241 82 Н
175/70/13
	Шт.
	6
	· Сезонность- лето
· Ширина-2175
· Профиль-70%
· Диаметр-13 дюйм
· Индекс скорости- Н (до 210 км/ч)
· Индекс нагрузки -82 (до475 кг)
· Тип конструкции- радиальный (R)
Способ герметизации- бескамерные 

	Октябрь  2026 г.-     4 шт.
Ноябрь 2026 г. – 
2 шт. 
	




Поставка товара осуществляется в соответствии с ГОСТом и ТУ завода-изготовителя, действующими руководящими документами и законами Российской Федерации.
1. Требования к организации поставки
1.1. Поставляемые автомобильные шины, на день поставки должны быть новыми, неиспользованными, не восстановленными, изготовленным не ранее  01. 2026 года.
1.2. Поставляемые автомобильные шины должны соответствовать техническим требованиям, указанным в настоящем Техническом задании.
1.3. С товаром поставляются в полном объеме Сертификаты качества (соответствия).
1.4. Автомобильные шины должны поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должны быть чётко маркированы и определяемы.
1.5. Поставщик должен гарантировать качество соответствующее ГОСТу и ТУ завода-изготовителя.
1.6. Поставщик должен гарантировать, что срок службы составляет срок, указанный заводом-изготовителем, но не менее 6 месяцев с момента поступления продукции на склад заказчика, прохождения контроля соответствия качества и количества, с составлением Акта приемки. 
1.7. Требования по применению аналогичной продукции или заменителей.
Применение аналогичной продукции возможно при условии соответствия ГОСТу и ТУ указанным в спецификации на поставку . 
1.8. Если Поставщик предлагает замену (аналог) продукции, он обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции. 
1.9. Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода - изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика. 
Если Поставщик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить документы от производителя, подтверждающие его статус и компетентность.
2.4. Требования к погрузке, транспортировке:
Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода - изготовителя. Автомобильные шины должны упаковываться с учетом возможности безопасной строповки при разгрузке, исключать перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.
2. Требование к выполнению поставки
2.1. Требования к объемам поставки:
Базис поставки – склад Заказчика
Объемы и сроки поставок, указываются в техническом задании 
2.2. Требование к применяемым материалам: 
Качество применяемых материалов для автомобильных шин должно соответствовать требованиям ГОСТу и ТУ завода-изготовителя 
2.3. Документация лицензионного и разрешительного характера:
Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.
Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р.
В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России.
2.4. Обязательные условия приемки:  При поступлении продукции на склад заказчика в обязательном порядке будет проходить контроль соответствия качества, с составлением Акта приемки. При выявлении некачественной продукции, поставщик в кратчайшие сроки обязан заменить ее за свой счет, с возмещением всех затрат, причиненных заказчику (срыв графика работ, не своевременный выход оборудования из ремонта и т.д.). Приемка товара будет производиться по накладной в форме ТОРГ-12, по количеству и качеству согласно инструкциям Госарбитража П-6 и П-7.
2.5. Заказчику представляется отчетная документация:
Счет-фактура, накладная по форме ТОРГ-12, упаковочный лист, паспорта и сертификаты, протоколы испытаний и иная необходимая для установки, эксплуатации и ремонта документация на русском языке.

  Начальник механического цеха                                  Сагитов И.З.
