Техническое задание
на поставку с монтажом
машины посудомоечной
1. Объект закупки:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	28.29.50.000
	Машина посудомоечная
	✓
	
	



	№
п/п 
	Наименование товара
	Характеристики
	Кол-во 
	Ед. изм.

	1. 
	Машина посудомоечная Abat МПК-1400К
	Купольная посудомоечная машина:
Производительность по тарелкам: 1400 шт./ч
Цикл мойки 80 / 140 сек.
Размер кассеты 500х500 мм
Напряжение 400 В
Мощность 20.5 кВт
Подключение к горячей воде, к холодной воде
Подача моющего средства автоматическая 
Расход за цикл:
Ополаскивающее средство: 3,6 мл
Моющее средство: 18 мл
Вода: 6,5 л
Автоматическая подача: ополаскивающего средства
Габаритные размеры: Ш*Г*В 1320*840*1920
Дополнительные характеристики:
Производительность по стаканам: 2800 шт./час
Единовременная загрузка в кассету, не более: 
Тарелок: 18 шт.
Стаканов: 36 шт.
Столовых приборов: 140 шт.
Температура:
Мойка: 55 °С
Ополаскивание: 85 °С
Воды в сети холодного водоснабжения: 5 до 35 °C
Воды в сети горячего водоснабжения: 50 до 60 °C
Давление водопроводной сети: от 200 до 600 кПа
Мощность:
ТЭНы бойлера: 18 кВт
ТЭН ванны: 6 кВт
Электродвигатель насоса мойки: 2,2 кВт
Электродвигатель насоса ополаскивания: 0,37 кВт
Моющий дозатор: не менее 3,5 Вт
Ополаскивающий дозатор: не менее 3,5 Вт
Освещение: 0,04 кВт
Расход электроэнергии для поддерживания в рабочем режиме: 18 кВт*ч
Корректированный по А уровень звуковой мощности, не более: 85 дБА
Корректированный уровень общей вибрации, не более: 80 дБ
Высота проема между поднятым куполом и плоскостью держателя корзин: от 370 до 380 мм
Высота с опущенным куполом: 1490 мм
Комплектация:
Дозатор моющего средства
Дозатор ополаскивающего средства
Насос мойки
Насос ополаскивания
Кассета для мытья тарелок (72000027144)
Нейтральная кассета для мытья стаканов и чашек (72000027183)
	Шт.
	1


2. Место поставки и монтажа товара: Омутинский муниципальный округ, с. Омутинское, ул. Лермонтова 2
3. Срок поставки и монтажа товара: в течение 21 календарных дней с даты заключения договора.
[bookmark: _GoBack]3.1. Срок поставки включает в себя время отгрузки, транспортировки и доставки, а также монтаж и пуско-наладка Товара.
3.2. Доставка оборудования до адреса Заказчика, разгрузка, размещение оборудования на производственных площадях Заказчика, пуско-наладочные работы включаются в стоимость оборудования и осуществляются Поставщиком или авторизованным представителем компании-производителя оборудования.
3.3. Все материалы необходимы для установки, настройки и пуско-наладки оборудования (кабеля, кабель-каналы (напольные и настенные), крепления, расходные материалы) предоставляются Поставщиком в рамках поставки и не требуют дополнительных расходов со стороны заказчика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
7. Порядок выполнения монтажных работ.
7.1. Работы по установке, подключению Оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.
7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже Оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
8. Требования к выполнению работы:
8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.
8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
9. Требования к безопасности выполняемых работ:
9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.
