[bookmark: _Hlk146543749]УТВЕРЖДАЮ
Директор 
МУП «ВКС»
__________________ /В.И. Мусатов/


Техническое задание 
на поставку масел и фильтров для нужд МУП «ВКС»

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.29.13.110
	Фильтр системы охлаждения 
	
	
	✓

	2
	28.29.13.110
	Фильтр масляный 
	
	
	✓

	3
	28.29.13.130
	Фильтр воздушный 
	
	
	✓

	4
	20.59.43.120
	Антифриз 
	
	
	✓

	5
	19.20.29.110
	Масло моторное 
	
	
	✓

	6
	28.29.13.120
	Фильтр топливный 
	
	
	✓

	7
	28.29.13.110
	Фильтр масляный 
	
	
	✓

	8
	28.29.13.130
	Фильтр воздушный 
	
	
	✓

	9
	19.20.29.110
	Масло моторное 
	
	
	✓

	10
	19.20.29.120
	Масло трансмиссионное 
	
	
	✓

	11
	19.20.29.110
	Масло моторное 
	
	
	✓

	12
	19.20.29.130
	Масло гидравлическое 
	
	
	✓

	13
	19.20.29.130
	Масло гидравлическое 
	
	
	✓

	14
	19.20.29.110
	Масло моторное
	
	
	✓

	15
	19.20.29.110
	Масло моторное  
	
	
	✓

	16
	20.59.43.130
	Жидкость тормозная 
	
	✓
	

	17
	20.59.43.110
	Жидкость стеклоомывающая
	
	
	✓

	18
	19.20.29.110
	Масло моторное  
	
	
	✓



1. Описание объекта закупки: 

	№ п/п
	Наименование
товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	   1
	Фильтр системы охлаждения ST 60822 
	ОБЩАЯ ВЫСОТА-137(ММ)
Наибольший наружный диаметр-95(ММ)
РАЗМЕР РЕЗЬБЫ-11/16-16
Тип фильтра-Фильтр охлаждающей жидкости
Конструкция: металлический корпус с фильтрующим элементом (сочетание металлических сеток и бумажных слоёв). С обеих сторон установлены резиновые уплотнители.
	шт
	1

	2
	Фильтр масляный LF9009 
	Общая высота-303мм
Наибольший наружный диаметр-119мм
Тип-комбинированный масляный фильтр в едином корпусе
	шт
	1

	3
	Фильтр воздушный AG133 
	Исполнение-фильтр патрон
Длина, 231мм
Ширина, 144мм
Высота, 42мм
	шт
	1

	4
	Антифриз Octafluid G12 
	Назначение-Система охлаждения ДВС
Вид антифриза - Карбоксилатный
Цвет-Красный
Температура замерзания: -40С
	л
	450

	5
	Масло моторное Лукойл Авангард 10W40 CF-4/SG
	Классификация по API-CF-4, SG
Вид масла-Полусинтетическое
Вязкость по SAE-10W-40
Вид двигателя - Дизель
	л
	50

	6
	Фильтр топливный ST 28135 
	Конструкция: металлический корпус, внутри — фильтрующий элемент (комбинация металлической сетки и бумажных слоёв).
Назначение - очищение топлива в системе питания двигателя внутреннего сгорания
Высота: 156 мм. 
Наружный диаметр: 77 мм. 
Резьба: M16×1,5
	шт
	3

	7
	Фильтр масляный ST 10403 
	Назначение- очищение моторного масла от загрязнений, продуктов износа и металлических частиц, защищая двигатель от повышенного износа и обеспечивая стабильную работу системы смазки
Металлический корпус повышенной прочности.
Внутри фильтрующий элемент -комбинированный: металлическая сетка с бумажными слоями
	шт
	1

	8
	Фильтр воздушный AF25267 
	Назначение -очищать воздух, который поступает в двигатель, от пыли, грязи и других посторонних частиц
Наружный диаметр (D1): 180 мм
Внутренний диаметр вверху (D2): 104 мм
Внутренний диаметр снизу (D3): 12 мм
Высота (H1): 342 мм
	шт
	1

	9
	Масло моторное KATANA MAKURI A3/B4 5W-40
	Вид-синтетическое
Маркировка-5W40
Классификация API-SN; CF
Классификация ACEA-A3/B4
	л
	40

	10
	Масло трансмиссионное ТЭП 15 
	Тип-минеральное
Основа-минеральное масло
Тип трансмиссии-МКПП
Стандарт под МКПП-GL2
SAE (вязкость)-90
	л
	200

	11
	Масло моторное KATANA MARU CL-4 10W-40 
	Вид - синтетическое
Маркировка-10W40
Классификация API - CI-4
Классификация ACEA-E7
	л
	90

	12
	Масло гидравлическое МГЕ-46В
	Вид - минеральное
Индекс вязкости: не менее 90
Температура застывания: не выше –32 °C.
В состав входят функциональные присадки: антиокислительные, противоизносные, депрессорные, антипенные.
	л
	400

	13
	Масло гидравлическое ВМГЗ-45 
	Тип основы: минеральное.
Вид - всесезонное
Температура застывания: не выше –45 °C.

	л
	200

	14
	Масло моторное Лукойл Авангард 10W40 CF-4/SG дизельное
	Вид-полусинтетическое
Маркировка-10W40
Классификация API-CF-4; SG
	л
	600

	15
	Масло моторное М10г2к Волга-Ойл дизельное 
	Вид-минеральное
Маркировка-SAE30
Классификация API-CC
	л
	120

	16
	Тормозная жидкость Felix DOT-4 
	Основа: гликолевая
Кинематическая вязкость при –40 °C: 1650 мм²/с
Температурный диапазон эксплуатации: от –50 °C до +50 °C
Назначение: для тормозных систем и гидроприводов сцепления современных легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта, внедорожной техники.
	л
	30

	17
	Жидкость стеклоомывающая 
	Сезонность-Зима
Температура, °С-30
	л
	200

	18
	Масло моторное 10W-40 SINTEC PLATINUM 7000 API SN/CF A3/B4
	Вид-синтетическое
Маркировка-10W40
Классификация API-SN; CF
Классификация ACEA-A3/B4
	л
	40



2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.5
3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 7 рабочих дней. В рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.
[bookmark: _Hlk232688730]Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
