Техническое задание
на поставку оборудования для кружка технической направленности (водные робототехнические системы)
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	32.99.53.133
	Робототехнический конструктор 
	
	✓
	

	2
	32.99.53.133
	Ресурсный набор для подводной и  мобильной робототехники
	
	✓
	

	3
	32.99.53.130
	Набор элементов полигона 
	
	✓
	

	4
	32.99.53.130
	Опытовый аквакомплект для занятий подводной робототехникой 
	
	✓
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование товара

	Характеристика товара
	Ед.изм
	Кол-во

	1. 
	Робототехнический конструктор для 

подводной робототехники и проектной деятельности «Океаника Пиранья»  


	Тип: телеуправляемый и программируемый подводный робот 
Беспроводная-соответствие
Погружение робота в пресной воде -соответствие
Управление роботом без коммуникационного буя
-соответствие
Управление роботом по беспроводной связи
-соответствие 
Глубина погружения робота, метр
Не менее 1,5

Время работы, мин.
Не менее 90


Габаритные размеры собранного робота ДхШхВ мм Не менее 210х270х139 Не более 215х280х140


Основной конструкционный элемент робота – планка Пикатинни


Материал изготовления планок Пикатинни пластик

Гермобокс-
Наличие


Форма гермобокса цилиндрическая


Габаритные размеры гермобокса подводного робота, длина, мм
Не менее 143


Габаритные размеры гермобокса: диаметр, мм 

Не менее 80


Количество герметичных разъемов, шт.
Не менее 8


Количество  4-контактных разъемов гермобокса, шт. Не менее 7


Количество 8-контактных разъемов гермобокса, шт. Не менее 1


Фонари с герметичным корпусом в комплекте
Наличие


Количество фонарей, шт.
Не менее 2


Световой поток источника света для одного фонаря, Люмен
Не менее 100


Угол светового пучка, градусов
Не более 140

Количество бесколлекторных съемных двигателей, шт.
Не менее 4


Частота вращения двигателя, об/мин
Не менее 3000 

Напряжение питания электродвигателей, Вольт
Не более 12


Количество литий-ионных аккумуляторов внутри гермобокса, шт.
Не менее 3


Емкость одного литий-ионного аккумулятора, мАч Не менее 3000 


Гироскоп-акселерометр
Наличие


Магнитный компас
Наличие

Датчик давления
Наличие


Датчик температуры
Наличие


Радиомодуль
Наличие


Наличие датчика цвета



Пульт управления роботом:

Наличие

Кнопка включения/выключения 
Наличие

Кнопка управления моторов
Наличие


Кнопка управления света
Наличие


Количество режимов яркости, шт.
Не менее 3

Кнопка стабилизации
Наличие


Кнопка переключения скоростей
Наличие

Количество скоростей, шт.
Не менее 3


Кнопка запуска программы
Наличие


Кнопка управления полезной нагрузкой
Наличие


Кнопка выбора радиоканала
Наличие


Джойстик пульта управления для возможности движения робота в 6-х направлениях: вперед, назад, вправо и влево, вверх, вниз
Наличие


Джойстик пульта управления для возможности погружения/всплытия
Наличие


Количество джойстиков пульта управления, шт.
Не менее 2


Возможность программирования действий робота при нажатии кнопок пульта
Наличие


Возможность удержания курса
Наличие

Количество 3D деталей каталога, шт. 
Не менее 12

Языки программирования робота: Ardublock, С++, Arduino IDE
Соответствие


Инструкция в комплекте
Наличие

	шт
	2

	2. 
	Ресурсный набор для подводной и  мобильной робототехники  

«Манипулятор-хват» для «Океаника 

 Пиранья» 

	Тип: захватный модуль клешневого типа

Назначение: позволяет интегрировать манипулятор-хват в качестве полезной нагрузки к телеуправляемому подводному роботу

Количество 4-контактных разъемов, шт.
Не менее 1

Угол раскрытия клешней, градусов
Не менее 65

Максимальный диаметр захвата, мм
Не менее 150

Усилие сжатия, кгс
Не менее  от 15 до 35

Глубина погружения, м
Не менее 5

Возможность  использования ресурсного набора для выполнения задач по захвату и переносу предметов в нужное положение телеуправляемым подводным роботом
-соответствие
Возможность крепления манипулятора-хвата с помощью кронштейнов к нижней планке Пикатинни на корпусе телеуправляемого подводного робота
-соответствие

Возможность работы манипулятора-хвата в пресной и соленой воде
-соответствие

Управление движением осуществляется сервоприводом
-соответствие

Возможность управления манипулятором-хватом с помощью пульта управления телеуправляемого подводного робота
-соответствие

Инструкция  по эксплуатации -
Наличие
	шт
	2

	3. 
	Набор элементов полигона для 

подводной робототехники. 

	Назначение: для проведения соревнований и тренировок
Набор включает:

Бизиборд - оргстекло толщиной не менее 3 мм, 

Набор профилей и крепежа для сборки бизиборда 

Держатель  для колец, 

Вентель, 

Включатель света, 

Корзина баскетбольная с не менее 3-мя мячами, 

Набор соревновательных элементов полигона в составе:

Набор трубочек (не менее 24 длинных, не менее 5 коротких, не менее 24 соединителя), 

Присоска, 

Набор ПВХ плитки (не менее двух разных цветов  не менее 4+4), 

Магнитный конструктор 

Якорь с буем, 

Тоннель детский игровой, 

Набор аквапалок для захвата,
Кубик желтый , 

Кубик зеленый , 

Кубик красный, 

Кубик синий, 

Набор хомутов металлических,  не менее 2 шт в наборе, 

Набор хомут пластиковых не менее 25 см, не менее 10 шт в наборе, 

Корзина, 

Шайба, 

Кольца, 

Комплект дополнительного оборудования в составе:

Коврик, 

Сачок, 

Сумка транспортировочная - наличие
	наб
	1

	4. 
	Опытовый аквакомплект для занятий подводной робототехникой №3. 

	В состав комплекта входят: 

-опытовый бассейн с крышкой и тумбой; 

-устройство для слива и набора воды (помпа); 

-штуцер для шланга; 
Шланг для слива воды длиной не менее 15 м.
Габаритные размеры аквариума (ДхШхВ), мм
Не 
менее  1200х800х600

Объем аквариума, литр
Не менее 570

Толщина оргстекла, мм
Не менее 10

Тумба без обшивки, со столешницей, -наличие
Размер профильной трубы металлического каркаса тумбы, мм
Не менее 20х20

Габаритные размеры тумбы (ДхШхВ), мм
Не менее  1500х950х600

Количество крышек для аквариума, шт.
Не менее 3
	компл
	1


2. Место поставки: 628680, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, проспект Победы, дом 6
3. Срок поставки: с даты заключения договора по 26.11.2026г
 Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам. 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

