Техническое задание
на поставку
вертикального многоступенчатого насоса ЦНСГ 13-50К5-АМ

1. Место поставки товара:
628462, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, д. 22, корп.1.
Поставщик осуществляет загрузку и доставку Товара по адресу Заказчика.
2. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;
Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов);
На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;
Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
3. Сроки поставки товара:
В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора.
4. Гарантийные требования:
Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты приемки товара, но не менее срока, установленного заводом изготовителем (производителем).
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
6. Сведения об объекте закупки:
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	Насос вертикальный многоступенчатый ЦНСГ 13-50К5-АМ
	[bookmark: _GoBack]Наименование: насос вертикальный многоступенчатый ЦНСГ 13-50К5-АМ. Назначение: перекачивание воды, жидких пищевых продуктов и подобных нейтральных жидкостей с плотностью до 1000 кг/м³, неагрессивных к материалам насоса; допускаются абразивные включения размером не более 0,2 мм и концентрацией до 0,3% по объёму. Подача: 13 м³/час (200 л/мин). Напор: 48 м.в.ст. (давление до 5 атм). Мощность электродвигателя: 3,0 кВт. Приведённая частота вращения вала электродвигателя: 2900 об./мин. Напряжение сети / частота тока: 380 В / 50 Гц. Степень защиты электродвигателя: IP55 (общепромышленное исполнение). Присоединительные размеры: вход 50 мм, выход 50 мм. Рабочая температура перекачиваемой жидкости: от -15°С до +120°С. Подпор на входе в насос: не более 10 атм. Максимальное давление в корпусе насоса: до 25 атм. Материалы проточной части: корпусные детали и рабочее колесо из пищевой хромоникелевой стали AISI 304 (аналог отечественной стали 08Х18Н10Т). Уплотнительная прокладка корпуса: EPDM. Уплотнение вала: торцевое, керамика-графит-EPDM (по требованию заказчика возможно комплектование торцовыми уплотнениями из фторкаучука — уплотнение подбирается под перекачиваемую жидкость). Ограничения по применению: насос не предназначен для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей. Габаритные размеры: 310х245х795 мм. Масса: 52 кг. Комплектация: насос, паспорт изделия, руководство по эксплуатации.
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