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на поставку покрытия противоскользящего 

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	22.19.72.000
	Покрытие противоскользящее для пандуса
	
	
	✓



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Объект закупки:
	№
п/п
	Наименование товара
	Описание (характеристики) объекта закупки*
	Ед. изм, 
	Кол-во

	1
	Покрытие противоскользящее для пандуса
	Тип: Рулонное резиновое для пандусов.
Назначение Обеспечение противоскользящих условий для всех категорий маломобильных групп населения.
Свойства Долговечное, эластичное                                        устойчиво к воздействию влаги, не гниет, устойчиво к микробиологическому воздействию, не создает электростатического напряжения и препятствует распространению шумовых и вибрационных колебаний.                                                                                 
Монтаж покрытия: Осуществляется без применения специального инструмента посредством приклеивания к поверхности пандуса. Не требует специального ухода.                                                             
Материал покрытия:
Подложка  - резиново-каучуковая 
Толщина подложки; не менее 6 мм
Верхний слой -регенеративная крошка ПУ.
Ширина покрытия: не менее 1 м
Длина покрытия: Отрезы должны быть не менее 10 м не более 20  м
Плотность: Не менее  850 кг/м3
Твердость Shore A Не менее 55 не более 60
Удлинение на разрыв, % Не менее 80
Прочность, Н/мм Не менее 20
Сопротивление на разрыв, Н / мм2 Не менее 15
Относительная деформация при сжатии (10% сжатия), Н /  мм2
Не более 0,5
Сопротивление разрастанию трещин, Н/мм Не менее 10
Температурный режим  Не менее от -40° С до +70 С
Поглощение энергии, % В соответствии с DIN 18032/6 Не более 20
Вертикальная стандартная деформация, мм StVv Не более  2.94
Нагрузка для роликов, N Не менее 1000
Ударостойкость, mm SF Не менее 12
Indention RE, мм Не менее 0.48
Износостойкость в соответствии с RV 32 DIN 18032/6
Цвет Черный 
Требования к покрытию с учетом действующих ГОСТ и СП.
	м
	20




2. Место поставки:  Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 12 микрорайон, строение 25.
3. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора.
Поставка осуществляется с понедельника по  пятницу с 9.00 до 16.30 часов, обед с 13.00 до 14.00 час. (время местное). Поставщик не менее чем за 5 (Пять) дней до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.
Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам. 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, не ранее 2026 года выпуска, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 12 месяцев. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором. 
6.4. Во время гарантийного периода все обнаруженные дефекты должны устраняться Поставщиком или его представителем в срок, согласованный с Заказчиком, в течение не более 20 календарных дней после получения извещения о дефектах товара или замены дефектного товара или его частей, либо возврата средств, ранее уплаченных Поставщику.
