[bookmark: _Hlk146543749]Техническое задание 
на поставку электротоваров для нужд МУП «ВКС» 

1. Описание объекта закупки:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	[bookmark: _Hlk239686125]№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875
 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	27.12.31.000
	Ящик силовой
	✓
	
	

	2. 
	27.40.33.130
	Прожектор 
	
	✓
	

	3. 
	27.33.13.110
	Розетка
	
	
	✓

	4. 
	27.33.11.140
	Выключатель
	
	
	✓

	5. 
	22.29.26.119
	Хомут кабельный
	
	✓
	

	6. 
	27.32.13.111
	Кабель
	
	✓
	

	7. 
	27.32.13.111
	Кабель
	
	✓
	

	8. 
	27.33.13.190
	Коробка распр.
	
	
	✓

	9. 
	27.33.13.120
	Колодка клеммная
	
	
	✓

	10. 
	27.33.13.110
	Вилка прямая
	
	
	✓

	11. 
	27.40.39.113
	Светильник
	
	✓
	

	12. 
	27.12.22.000
	Выключатель авт. мод
	✓
	
	

	13. 
	27.12.22.000
	Выключатель авт. мод
	✓
	
	

	14. 
	22.21.29.110
	Труба ПВХ
	
	✓
	

	15. 
	25.99.29.190
	Скоба металл. двухлапковая
	
	
	✓

	16. 
	22.29.26.119
	Хомут
	
	✓
	

	17. 
	27.33.13.120
	Колодка клеммная
	
	
	✓

	18. 
	27.12.24.190
	Реле
	
	✓
	



	№ п/п
	
Наименование
товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Ящик силовой РУСМ 
	Двухфидерные с автоматическим выключателем, кнопками и лампами на каждый фидер
Номинальный ток ящика: 10 А
Предел регулировки тока теплового реле: 7- 10 А
Номинальное напряжение силовой цепи: 380 В, 50 Гц. 
Номинальное напряжение цепи управления: 220 В, 50 Гц
Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4
Степень защиты: IP54
Комплект поставки: 
Ящик в сборе-1 шт.
Паспорт-1 шт.
Сертификат соответствия-1 шт.
Ключ от замка двери- 1 или 2 шт.
	шт
	1

	2. 
	Прожектор СДО06-50 
	Номинальное напряжение: 230 В
Частота сети: 50 Гц
Номинальная мощность: 50 Вт
Световой поток: не менее 4000 лм
Степень защиты: IP65
	шт
	20

	3. 
	Розетка 

	Количество гнезд: 2
Количество постов: 2
Тип комплектации: розетка в сборе
Max ток: 10 А
Степень защиты: IP20
Цвет: белый
Материал: пластик
	шт
	20

	4. 
	Выключатель

	Тип: оконечный
Назначение: для освещения
Монтаж: накладной (открытый)
Количество постов: 1
Материал: пластик
Количество клавиш: 1
Тип комплектации: выключатель в сборе
Степень защиты: IP20
Max ток: 10 А
Цвет: белый
	шт
	15

	5. 
	Хомут кабельный 
	Материал: полиамид 6.6
Длина: 200 мм
Ширина: 2.5 мм
Фасовка: в упаковке не менее 100 шт
Цвет: белый
	уп.
	2

	6. 
	Кабель 
	Тип: ВВГнг(А)-LS
Жил: 2
Сечение: 1,5 мм2
	м.
	100

	7. 
	Кабель 
	Тип: ВВГнг(А)-LS
Жил: 2
Сечение: 2 мм2
	м.
	100

	8. 
	Коробка распр. 
	Назначение: для наружного монтажа
Материал: пластик
Конструкция: квадратная с крышкой
Цвет: серый
Тип проводки: открытая
Количество вводов: 7 шт
Max диаметр трубы: 25 мм
Длина: 100 мм
Ширина: 100 мм
Глубина: 50 мм
Степень защиты: 55 IP
Тип: коробка уравнивания потенциалов
	шт
	10

	9. 
	Колодка клеммная 

	Количество полюсов: 12
Количество клемм на полюс: 2
Цвет: Белый
Номинальный ток In: 60 А
Номинальное напряжение: 400 В
Материал изоляции корпуса: Полиэтилен
Сечение однопроволочного проводника: от 6 до 16 мм2
	шт
	10

	10. 
	Вилка прямая c/з каучук 
	Тип: еврослот
Напряжение сети: 230/220 В
Max нагрузка (Вт): 3500

Номинальная сила тока: 16 А
Материал корпуса: каучук
Степень защиты: IP44
Цвет: черный
Заземление: наличие
	шт
	10

	11. 
	Светильник 
	Мощность светильника: 150 Вт
Тип лампы: встроенные светодиоды
Тип цоколя: встроенные светодиоды (LED)
Питание: сеть
Напряжение питания: 220 В
Защитное стекло: наличие
Способ установки: консольный
Степень защиты: IP65
Цвет корпуса: черный
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Материал рассеивателя: поликарбонат
Цветовая температура: 5000 К-6000 К
Световой поток: 15000 лм
Цветопередача: 79 Ra
	шт
	5

	12. 
	Выключатель авт. мод. 
	Тип монтажа: на DIN-рейку
Номинальное напряжение: 400 В
Отключающая способность: 4.5 кА
Климатическое исполнение: УХЛ-4
Степень защиты: IP20
Количество полюсов: 3
Тип расцепления: C
Цвет корпуса: белый
Номинальный ток: 50 А
	шт
	1

	13. 
	Выключатель авт. мод. 
	Тип монтажа: на DIN-рейку
Номинальное напряжение: 230 В
Отключающая способность: 4.5 кА
Климатическое исполнение: УХЛ-4
Степень защиты: IP20
Количество полюсов: 1
Тип расцепления: C
Цвет корпуса: белый
Номинальный ток: 25 А
	шт
	2

	14. 
	Труба ПВХ гофро с зонд. 
	Материал: ПВХ
Внешний диаметр: 25 мм
Количество в бухте: 50 м
Min радиус изгиба: 75 мм
	м.
	100

	15. 
	Скоба металл.двухлапковая 
	Min диаметр кабеля:25 мм
Max диаметр кабеля:26 мм
Материал: оцинкованная сталь
	шт
	100

	16. 
	Хомут 
	Материал: нейлон
Длина:300 мм
Ширина:3.6 мм
Фасовка: 100 шт
Цвет: черный
	уп.
	1

	17. 
	Колодка клеммная 
	Количество полюсов: 12
Количество клемм на полюс: 2
Цвет: Белый
Номинальный ток In: 60 А
Номинальное напряжение: 400 В
Материал изоляции корпуса: Полиэтилен
Сечение однопроволочного проводника: от 6 до 16 мм2
	шт
	2

	18. 
	Реле контроля и защиты РКЗМ-50
	Тип: силовой
Потребляемая мощность: 40 Вт
Номинальное напряжение: 220(230)/380(400) В
Диапазон напряжения питания: 160-420 В
Коммутируемое напряжение: 420 В
Габариты без упаковки: 104х85х72 мм
Диапазон рабочих температур: от -60 до +40 °С
Климатическое исполнение: УХЛ3
	шт
	2


2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А
3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 10 календарных дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


Входной контроль обеспечивает: мастер участка  МУП «ВКС»
____________________Хренов А.В.



Входной контроль обеспечивает: мастер участка МУП «ВКС»_____________Борисов А.В.




Входной контроль обеспечивает: начальник участка  автотранспортной 
службы МУП «ВКС»____________________________________________Ячменев А.Г.




Входной контроль обеспечивает: Начальник пос.Басьновский ________________________________Юсипенко В.Ю.
