[bookmark: _Hlk146543749]Техническое задание 
на поставку корректора газа
для нужд МУП «ВКС» 
1. Описание объекта закупки:
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	26.51.65.000
	Корректор газа
	
	
	✓



	№ п/п
	
Наименование
товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Корректор газа СПГ761.2
	Эксплуатационные характеристики: 
Температура окружающего воздуха: от –10 до +50 °C. 
Относительная влажность: до 95% при +35 °C. 
Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа. 
Степень защиты: IP65 
Электропитание: 220 В ±30%, 50 Гц. 
Потребляемая мощность: 7 В·А. 
Габаритные размеры: 244 × 220 × 70 мм
Подключение датчиков:
Без адаптеров АДС97: конфигурация 8I + 4F + 4R (I — токовые сигналы, F — частотные/импульсные, R — сопротивление). 
С одним адаптером АДС97 (подключается по дополнительному интерфейсу RS485): 12I + 8F + 8R. 
С двумя адаптерами АДС97: 16I + 12F + 12R
Погрешность:
±0,05% (приведённая) — по показаниям расхода, давления и перепада давления при работе с токовыми сигналами 4–20 мА. 
±0,05% (относительная) — по показаниям расхода при работе с числоимпульсными и частотными сигналами. 
±0,1 °C (абсолютная) — по показаниям температуры для термопреобразователей Pt100, 100П, 100М.
Дополнительная комплектация: паспорт, руководство по эксплуатации, методика поверки

	Шт.
	1


2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А
[bookmark: _GoBack]3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течение 10 календарных. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.
Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


Входной контроль обеспечивает: начальник участка КИПиА___________________Червов И.С.

