Техническое задание
на поставку пылесосов

[bookmark: _Hlk240041434]Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	27.90.40.190
	Строительный пылесос
	
	✓
	

	2
	27.51.21.111
	Моющий пылесос
	
	
	✓


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Строительный пылесос Kärcher WD 3 P V-17/4/20
[image: ]
	Тип пылесоса:	строительный/хозяйственный, для сухой и влажной уборки.
Потребляемая мощность: не более 1400 Вт
Разрежение (вакуум): не менее 190 мбар (19 кПа)
Расход воздуха: не более 40 л/с
Объём мусоросборника: не менее 17 л
Тип пылесборника: контейнер и/или фильтр-мешок из нетканого материала
Длина сетевого кабеля: не менее 4 м
Длина всасывающего шланга: не менее 2 м
Диаметр всасывающего шланга/принадлежностей: не менее 35 мм
Уровень звукового давления: не более 80 дБ(А)
Мощность встроенной штепсельной розетки: не менее 2000 Вт
Напряжение: не менее 220 и не более 240 В
частота: не менее 50 и не более 60 Гц
Комплектация: 
Пылесос в сборе: не менее 1 шт.
Всасывающий шланг с изогнутой рукояткой: не менее 1 шт.
Съёмная рукоятка (колено): не менее 1 шт.
Удлинительные трубки: не менее 2 шт.
Насадка для влажной и сухой уборки со вставками: не менее 1 шт.
Щелевая насадка: не менее 1 шт.
Адаптер для соединения с электроинструментом: не менее 1 шт.
Фильтр-мешок из нетканого материала: не менее 1 шт.
Патронный фильтр (неразборный или эквивалентный универсальный): не менее 1 шт.
Крюк / держатель для кабеля:	не менее 1 шт. 
	шт
	4

	2. 
	Моющий пылесос Kärcher SE 3 Compact Home
[image: ]
	Тип оборудования: пылесос моющий для глубокой очистки текстильных поверхностей и ковров.
Напряжение: не менее 220 и не более240 В
частота: не менее 50 и не более 60 Гц
Объем бака для чистой воды:	не менее 1,7 л
Объем бака для грязной воды: не менее 1,5 л
Конструктивные особенности	: Наличие раздельных баков для чистой и грязной воды; 
наличие практичной ручки для переноски.
Всасывающий шланг: наличие, эластичный, длина не менее 1,3 м, с подводкой моющего раствора.
Комплектация (насадки): наличие моющей насадки для очистки обивки мягкой мебели и текстильных поверхностей.
Дополнительная комплектация: наличие функции или насадки для промывки/самоочистки аппарата после использования.
Система хранения на корпусе: наличие держателей/отсеков для фиксации кабеля и/или насадок на корпусе пылесоса или иная система хранения принадлежностей.
	шт
	2


Фотография, макет, эскиз носят информационный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком
2. Место поставки: 
[bookmark: _GoBack]628486, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, г. Когалым, пр-кт Шмидта, д. 20 – поставка одного моющего и двух строительных пылесосов.
628486, Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра АО, г. Когалым, ул.Бакинская, д. 43 – поставка одного моющего и двух строительных пылесосов.
Срок поставки: до 30.11.2026г. с момента заключения договора.
3.1. Поставка транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
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