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1. Общие положения 
1.1. Настоящее техническое задание (ТЗ) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
1.2. Наименование товара: Монитор жидкокристаллический. 
1.3. Идентификационный код модели (или эквивалент*): Philips 27M2N3200NF (серия Evnia). 
1.4. Код по ОКПД2: 26.20.17.110 — Мониторы, подключаемые непосредственно к и разрабатываемые для использования с вычислительными машинами. 
1.5. Единица измерения: шт. 
1.6. Количество: 2 шт. 
1.7. Место поставки: г.Верхняя Салда, ул. Парковая, 1А
1.8. Срок поставки: не позднее 21 календарных дней с даты заключения договора.
----------
* Эквивалент признается соответствующим требованиям, если предлагаемый монитор имеет идентичные или превосходящие значения по всем обязательным параметрам таблицы п. 2 настоящего ТЗ

2. Технические характеристики поставляемого товара
Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), иметь заводскую упаковку без повреждений.

	Параметр
	Требуемое значение

	Диагональ экрана
	Не менее 27 дюймов

	Тип матрицы
	IPS (In-Plane Switching) или ADS (ADSDS Pro). Матрица TN не допускается.

	Разрешение экрана
	Full HD, 1920 x 1080 пикселей (соотношение сторон 16:9)

	Частота обновления
	Базовая — не менее 144 Гц. Наличие поддержки разгона частоты до значений не ниже 165 Гц является преимуществом.

	Время отклика (GtG)
	Не более 4 мс

	Яркость типичная
	Не менее 300 кд/м²

	Тип подсветки
	WLED (Базовая белая)

	Статическая контрастность
	Не менее 1500:1

	Расширенный динамический диапазон
	Не ниже HDR10

	Углы обзора (Г/В)
	Не менее 178° / 178°

	Покрытие экрана
	Антибликовое (матовое)

	Технология синхронизации
	Обязательна поддержка Adaptive Sync (AMD FreeSync). Совместимость с NVIDIA G-Sync Compatible приветствуется.

	Интерфейсы подключения
	Обязательно наличие: 
DisplayPort версии не ниже 1.2 — не менее 1 шт.
HDMI версии не ниже 1.4 — не менее 1 шт.
Выход на наушники, Jack 3.5 – не менее 1 шт.
Дополнительно: VGA 1 шт. - является преимуществом.

	Блок питания
	Внутренний, ~220V

	Энергопотребление
	В рабочем режиме — не более 30 Вт; в режиме ожидания — не более 0,5 Вт

	Технологии защиты зрения
	Flicker Free (устранение мерцания), Low Blue Light (снижение интенсивности вредного синего света)

	Конструкция и эргономика
	Наклон экрана: наличие регулировки в диапазоне не менее -5°/+20°; Настенное крепление: наличие посадочных мест стандарта VESA 100x100 мм.; Возможность установки на кронштейн обязательна.

	Безопасность и экология
	Соответствие стандартам Energy Star, EPEAT (где применимо), RoHS, отсутствие ртути в светодиодной подсветке W-LED.

	Срок гарантийного обслуживания
	Не менее 24 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. Гарантия должна быть официальной (авторизованным сервисным центром производителя на территории РФ).



3. Комплект поставки 
Каждый комплект должен включать:
· Монитор — 1 шт.
· Кабель питания (вилка стандарта CEE 7/7 или ГОСТ, длина кабеля не менее 1,5 м) — 1 шт.
· Кабель интерфейсный (HDMI и/или DisplayPort, версии не ниже 1.2, длина не менее 1,5 м) — 1 шт.
· Подставка (основание и стойка) в разобранном виде — 1 компл.
· Руководство пользователя — 1 экз.
· Гарантийный талон установленного образца — 1 экз.

4. Требования к упаковке, маркировке и транспортировке 
4.1. Оригинальная упаковка производителя из пятислойного гофрокартона с амортизирующими вставками из вспененного полиэтилена, обеспечивающая сохранность изделия при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. 
4.2. Маркировка на упаковке должна содержать: наименование товара, модель, серийный номер (или диапазон), дату производства, манипуляционные знаки («Хрупкое», «Верх», «Беречь от влаги»). 
4.3. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика до места нахождения Заказчика.

5. Порядок приемки товара 
5.1. Приемка по количеству тарных мест производится в момент доставки. 
5.2. Проверка работоспособности каждого монитора (включение, проверка отсутствия битых пикселей, засветов и механических дефектов корпуса) производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления товара на склад. 
5.3. При обнаружении несоответствия характеристик спецификации, механических повреждений или некомплектности составляется Акт о расхождениях. Замена некачественного товара осуществляется Поставщиком за свой счет в срок не более 10 рабочих дней.

6. Документы, предоставляемые вместе с товаром
· Счет-фактура (УПД);
· Товарная накладная;
· Копия сертификата соответствия (декларации о соответствии) ТР ТС;
· Гарантийные документы.

Обоснование требований: 
Указание конкретной модели (Philips 27M2N3200NF) допустимо в рамках 223-ФЗ при условии включения фразы «или эквивалент». Однако данная модель обладает специфическим набором характеристик (IPS-матрица, диагональ 27", частота от 144 Гц, разрешение FHD), которые являются базовыми требованиями для обеспечения плавности изображения и комфорта зрения сотрудников при работе с динамическим контентом или в CAD-системах. 

