Приложение № 2 к Документации об электронном Аукционе
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на право заключения договора на поставку поддонов б/у деревянных 1200*800, 2 сорт (типовые), для нужд АО "СМАК"
1. Общие требования
1.1 Деревянные плоские поддоны (далее - поддоны), предназначенные для формирования транспортных пакетов и осуществления механизированных погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских операций ГОСТ 33757-2016.
2. Характеристика:

	№

 п/п
	Наименование продукции
	Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам (потребительским свойствам) товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Поддон б/у деревянный 1200*800, 2 Сорт
ГОСТ 33757-2016

	Тип П4 - однонастильный четырехзаходный.

Грузоподъемность до 1500 кг

Размеры, мм:

Длина 1200 +5/-5,

Ширина 800 +5/-5,

Высота 150 +5/-5.

Описание и размеры деталей поддона (мм):

Крайняя доска настила/ Промежуточная доска настила/ Средняя доска настила/Поперечная доска /Крайняя доска основания/ Средняя доска основания:

Высота 22 + 2/-2,

Ширина 100 или 145 + 5/-5,

Длина 800 или 1200 + 5/-5;

Шашка: 

Длина 100 + 5/-5,

Ширина 100/145 + 5/-5,

Высота 75/78 + 2/-2.

Крепление досок: не менее 3х гвоздей. При сборке поддонов крепежные элементы устанавливают вертикально на расстоянии не менее 25 мм от торца и кромки досок. Головки должны быть утоплены в древесину на 1,0-1,5 мм.

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ:

-Перепады по высоте

-Шатающие соединения

-Сломанные либо отсутствующие элементы

-Сквозные трещины

-Наличие битых деталей в изделии. 

- Плесень и грибок

-Сквозные отверстия от сучков 

- Запаха и Окрас

- Почернение 

Доски и шашки должны быть

 цельными. 

Допускаются сколы, не влияющие на целостность и грузоподъёмность поддона. 

В шашках допускаются только пластевые трещины усушки. Сквозные трещины и трещины в местах крепления не допускаются.
	шт
	20000



4. Порядок оплаты
4.1 Отсрочка платежа в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком оригиналов товарной накладной (актов приема-передачи) и счет-фактуры, надлежащим образом оформленных и подписанных Поставщиком

5. Условия поставки
5.1 Поставка осуществляется по заявкам заказчика с момента заключения договора по 28.02.2027 г.
5.2. Сроки поставки Товара: в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком.

5.3. Поставка осуществляется силами и за счет Поставщика по следующему адресу: 
АО "СМАК" ОП производственная площадка РАМКОН, 140103, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. РАМЕНСКИЙ, Г РАМЕНСКОЕ, Ш 4-Й КМ ДОНИНСКОЕ, СТР. 14, ОФИС 1
