Приложение № 2 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку виброднищ  с комплектом деталей для присоединения к существующим питателям для выгрузки муки из действующих силосов выполнение работ по проектированию, изготовлению и доставке.
Требования к оборудованию:

	1. Общее требования к закупке

	Требования к объему предоставлений гарантий
	Гарантийный срок - 24 мес. со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

	Место поставки товара, выполнения работ/оказания услуг;
	АО «СМАК», г.Екатеринбург  территория логопарка «Кольцовский»строение12

	Время работы склада
	Будние дни с 6 до 14 часов по МСК

	Доставка, выгрузка и все расходы, связанные с транспортировкой товара
	Силами и за счет поставщика

	Срок поставки 
	Не более 36 недель с момента подписания договора обеими сторонами и внесения предоплаты.

	Время реагирования на выявление и устранение неисправностей  
	Устранение неисправностей не более 3 – х рабочих дней. 

	Проверка работоспособности оборудования перед приемкой в эксплуатацию
	Непрерывная работа оборудования в течении 72 часов при максимальной заявленной производительности. 

	Ф.И.О. ответственного по технической части документации
	Главный механик   
Поторочин П.Н.
Тел.+79122208758

	Сертификация 
	Оборудование должно соответствовать всем нормам СанПиН и имеет всю разрешительную документацию для поставки и эксплуатации на территории РФ.

	Комплект поставки 
	· Оборудование 
· Руководство по эксплуатации на русском языке 
· Электрические схемы
· Декларация соответствия ТР ТС
· Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы и протоколы испытаний
· Чертеж оборудования и спецификация запчастей

	2. Функциональные характеристики, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара:

	Параметр
	Требование к оборудованию

	Производительность
	6 тонн/час

	Количество виброднищ
	2 шт.

	Конфигурация
	Виброднище с двумя выходами и патрубками крепления заслонки диаметром 250мм

	
	Вибраторы 2 шт на каждом видроднище

	
	Присоединительное кольцо к действующему силосу

	
	Мягкая вставка с пружинными держателями

	
	Промежуточный бункер с воздушным фильтром с креплением к питателю

	Материал исполнения
	Нержавеющая сталь толщиной 10мм, с допусками к пищевым производствам

	Рабочая высота
	По результатам замеров

	Условия эксплуатации
	От 0°С до +35°С при относительной влажности воздуха 30%-80%

	Система управления
	От действующей системы подачи муки.

	Работы:
	а)Проектирование виброднищ.
б) Согласование с заказчиком
в) Изготовление
г) Доставка

	ЗИП в комплекте
	На первые два года эксплуатации

	Эксплуатационные требования
	Гарантированное равномерное поступление муки из силосов, предотвращение образования сводов, остатков в силосе , в том числе пристенных не движимых слоев.



Схема установки виброднищ (условно).
[image: C:\Users\Taskaev\Pictures\чертеж виброднища.jpeg]

	                         3.  Характеристика продукта 


Рис. 2


	Наименование продукта
	Влажность 
	

	Мука высший сорт
	14%
	

	Мука первый сорт
	14%
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