 Приложение № 1. 
к извещению о проведении ценового запроса в электронной форме


Описание предмета закупки, количество товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Заказчик: Акционерное общество «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет городского округа города Уфа Республики Башкортостан» (АО «СЗ ИСК г.Уфы»)
1. Наименование объекта закупки: Выполнение комплекса работ по устройству въезда c благоустройством прилегающей территории в квартале №7 южной части жилого района «Затон-Восточный», ограниченный улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой «Уфа-Затон», рекой Белой в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2. Перечень и объем работ: приведены в таблице №1 к настоящему заданию.
Таблица №1 Перечень и объем работ
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
	м3
	348,96

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	м3
	12,16

	3
	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)
	1т груза
	21,888

	4
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	650,016

	5
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	м3
	361,12 

	6
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	м3
	80,64 

	7
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-01
	м3
	80,64

	8
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	м2
	894,4

	9
	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см (до 12 проходов)
	м3
	348,96

	11
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы
	м3
	161,28

	12
	Смесь песчано-гравийная природная
	м3
	196,7616

	13
	Устройство прослойки из полиэтиленовой пленки под бетонное покрытие
	м2
	806,4

	14
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,6 мм
	м2
	927,36

	15
	Устройство бетонной плиты толщ. 15 мм
	м3
	120,96 

	16
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4
	м3
	123,3792

	17
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	2,483712

	18
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5 мм, размер ячейки 100х100 мм
	м2
	846,72

	19
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см
	м2
	806,4

	21
	Смеси асфальтобетонные А 8 ВН на БНД
	т
	100,8

	22
	Эмульсия битумная дорожная ЭБПДК М
	т
	0,0048384

	23
	Розлив вяжущих материалов
	т
	0,48

	24
	Битум нефтяной дорожный БНД 60/90
	т
	0,4944

	25
	Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л
	маш.-ч
	0,170568

	26
	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии
	м
	32

	27
	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100
	т
	0,0224

	28
	Шнур полиуретановый, диаметр 10 мм
	м
	32

	29
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	9,04

	30
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	9,944

	31
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	м
	113

	32
	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)
	м3
	4,859

	33
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4
	м3
	6,667

	34
	Демонтаж чугунных люков
	шт
	2

	35
	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250
	м3
	0,04

	36
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	0,096

	37
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
	т
	0,096

	38
	Устройство бетонной подготовки /*выравнивающая стяжка
	м3
	1,5

	39
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4
	м3
	1,53

	40
	Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
	м3
	0,04

	41
	Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,03 м3, бетон В22,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	0,04

	42
	Установка люка
	шт
	2

	43
	Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм
	шт
	2

	44
	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	м2
	5

	45
	Битум нефтяной строительный БН 90/10
	т
	0,0008

	46
	Мастика битумная кровельная горячая МБК-Г-55, МБК-Г-65, МБК-Г-75, МБК-Г-85, МБК-Г-100
	т
	0,021

	47
	Раствор готовый кладочный, цементный, М150
	м3
	0,125

	48
	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный для гидроизоляции железобетонной плиты проезжей части мостовых сооружений и дорог, наплавляемый, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, продольная/поперечная прочность не менее 600/600 Н, теплостойкость не ниже +100 °C, пожарно-технические характеристики Г4, В3, РП4, масса 5,5 кг/м2
	м2
	11

	49
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 30 см: вручную
	м2
	88

	51
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км /*доставка чернозема
	1т груза
	47,52

	52
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	м2
	88

	53
	Семена газонных трав (смесь Городская)
	кг
	1,76



3. Календарные сроки выполнения Работ:
-начало - с даты заключения договора,  
-окончание всех Работ и сдача результата работ Заказчику не позднее 31 декабря 2026года. 
Окончанием срока производства работ является завершение всех необходимых работ по договору с устранением всех замечаний и подписанием итоговой справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
4. Требования к организации и технологии производства работ:
4.1. Все работы, должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, технического регламента и иных действующих нормативно-правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, являющихся предметом Договора.
4.2. Виды работ и требования к выполнению работ определены проектной документацией (далее - Проект).
4.3. Подрядчик обязуется получить письменное разрешение, на производство земляных работ.
5. Место оказания работ:
Территория въезда в квартале №7 южной части жилого района «Затон-Восточный», ограниченный улицами Шмидта, Ахметова, автодорогой «Уфа-Затон», рекой Белой в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан, (проспект Дружбы Народов 29,31).
6. Требования к качеству выполненных работ:
Работы выполненные Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), требованиям строительных норм и правил (СНиП), техническому регламенту, техническим условиям (ТУ), и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также условиям настоящего Договора.
Подрядчик осуществляет выполнение Работ с применением необходимой собственной материально- технической базы (вспомогательных устройств, производственного оборудования, измерительных приборов, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.), расходных материалов и силами персонала, имеющего соответствующую квалификацию, с учетом сложности выполняемых работ.
Поставляемые Подрядчиком расходные материалы должны быть новыми (которые не были в употреблении, в том числе не были восстановлены их потребительские свойства), пригодными для использования по своему назначению. Подрядчик гарантирует, что материалы принадлежат ему на законном основании, в споре, залоге или под арестом не состоят, и не обременены правами третьих лиц.
Расходные материалы должны соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.
[bookmark: _GoBack]В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых расходных материалов. Входным контролем Подрядчик проверяет соответствие показателей качества материалов требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них.
Срок гарантии по устройству дорожного полотна устанавливается не менее 2 лет.
 7.Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при выполнении работ и их завершении:
Оплата производится на сумму выполненных работ на основании:
· акта приёмки выполненных работ формы КС-2;
· справки о стоимости выполненных работ КС-3;
· Предоставленной и принятой представителем заказчика исполнительной документации, а так же подписанного журнала учета выполненных работ по форме КС-6а;
Документы должны быть завизированы ответственными представителями подразделений Заказчика.
Оригиналы документов, подтверждающие факт выполнения работ, подписанные Подрядчиком, и оригиналы счета-фактуры должны быть направлены Заказчику не позднее 3 (трёх) календарных дней, считая со дня окончания выполнения работ, но в любом случае не позднее 25 числа текущего месяца.
Расчет за выполненные объемы работ производится в форме безналичного расчета, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семь) рабочих дней от даты подписания Заказчиком актов выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) на основании выставленных оригиналов счетов-фактур.
8. Ответственность Подрядчика:
· за нарушение условий технического задания, повлекшие ухудшения результата выполненных Работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ;
· Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ.
8.1 Привлечение субподрядчиков
Привлечение субподрядных организаций допускается. Подрядчик обязан предоставить информацию заказчику о привлеченных субподрядных организациях и видах выполняемых ими работ.
