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Техническое задание 
[bookmark: _GoBack]на поставку запорной арматуры для нужд МУП "ВКС"
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	[bookmark: _Hlk239686125]№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875
 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.14.13.120
	Задвижка 
	
	✓
	

	2
	28.14.13.131
	Кран шаровый 
	
	✓
	

	3
	28.14.20.220
	Фланец плоский 
	
	
	✓

	4
	42.21.12.151
	Отвод 
	
	
	✓

	5
	24.20.40.000
	Переход 
	
	
	✓

	6
	23.99.11.130
	Паронит 
	
	
	✓

	7
	23.99.11.130
	Паронит 
	
	
	✓

	8
	24.20.13.110
	Труба стальная 
	
	
	✓

	9
	42.21.12.151
	Отвод 
	
	
	✓

	10
	28.14.20.220
	Фланец плоский 
	
	
	✓

	11
	24.10.71.111
	Уголок стальной 
	
	
	✓

	12
	28.14.11.131
	Клапан обратный 
	
	✓
	



1. Описание объекта закупки: 
	№ п/п
	
Наименование
товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Задвижка 30с41нж 
	Тип задвижки: клиновая
Диаметр номинальный DN - 150 мм
Давление условное PN - 16 бар
Тип соединения: фланцевый
Класс герметичности - "A"
Материал корпуса: углеродистая сталь 25Л наплавка св.20Х13/X20Cr13
Материал запорного органа: сталь 25Л наплавка Св.20Х13
Конструкция шпинделя: выдвижной
Клин: однодисковый
Строительная высота: 560 мм
Строительная длина: 280 мм
Количество и диаметр болтовых отверстий на одном фланце: 8 x 22 мм
Управление: ручное/штурвал/маховик
	Шт.
	3

	2
	Кран шаровый LD КШЦФ 
	Номинальный диаметр, DN: 150
Тип прохода: Неполный проход
Тип соединения: фланцевый
Номинальное давление, Мпа: 1,6
Класс герметичности: А
Управление: Ручное
Пропускная способность, Kv: 1348 м3/ч
Ресурс: 10000 циклов
Материал корпуса: углеродистая сталь 20
Материал седла: Фторопласт Ф-4К20
Материал пружинного блока: Сталь 65Г оцинкованная
Количество крепежных отверстий фланца (N): 8 шт.
Рабочая среда: Жидкость
	шт
	2

	3
	Фланец плоский 150-16-01-1-В- 
	Тип фитинга: Фланцы
Вид фланца: Плоский
Тип исполнения для фланцев: соединительный выступ
Тип фланца: плоский приварной
Диаметр номинальный DN: 150 мм
Давление номинальное PN: 16 бар
Тип присоединения: под приварку
Количество болтовых отверстий на фланце: 8x22 мм
Материал корпуса: углеродистая сталь 20
Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты, нейтральные среды, газообразные среды
Высота соединительного выступа: 3 мм
Диаметр соединительного выступа: 212 мм
Наружный диаметр фланца: 280 мм
	шт
	10

	4
	Отвод 
	Давление номинальное PN: 40 бар
Диаметр номинальный DN: 150 мм
Диаметр в дюймах: 6″
Тип фитинга: Отводы
Тип отвода: крутоизогнутый
Среда: вода, пар, нейтральные среды, газообразные среды
Тип присоединения: под приварку
Толщина стенки: 4.5 мм
Наружный диаметр: 159 мм
Угол: 90°
Способ изготовления: бесшовный
Материал корпуса: углеродистая сталь 20
Тип материала системы водоснабжения: металл
	шт
	15

	5
	Переход 
	Класс материала корпуса: углеродистая сталь
Диаметр условный: 125 мм
Диаметр условный переходной: 100 мм
Наружный диаметр (Дн): 133 мм
Диаметр наружный переходной: 108 мм
Толщина стенки: 5 мм
Толщина стенки 2: 4 мм
Материал корпуса: углеродистая сталь 20
Конструкция перехода: эксцентрический
Способ изготовления: бесшовный
Тип присоединения: под приварку
Присоединение: сварка
	шт
	4

	6
	Паронит ПОН-Б 
	Толщина: 2,0 мм 
Ширина, Длина: 1030*1560мм
Давление рабочее: 6,4 Мпа
Плотность: 1,8-2,0 г/см3
	кг
	10

	7
	Паронит ПОН-Б 
	Толщина: 3 мм
Ширина, Длина: 1030*1560мм
Давление рабочее: 6,4 Мпа
Плотность: 1,8-2,0 г/см3
	кг
	10

	8
	Труба стальная 
	Тип трубы: стальная электросварная
Диаметр номинальный Ду: 5,0мм
Диаметр наружный Ду: 57мм
Толщина стенки: 3,2 - 3,5 мм
Материал: сталь 20
	м
	200

	9
	Отвод 
	Диаметр номинальный DN: 50 мм
Диаметр в дюймах: 2″
Тип фитинга: отводы
Тип отвода: крутоизогнутый
Среда: вода, пар, нейтральные среды, газообразные среды
Тип присоединения: под приварку
Толщина стенки: 3.5 мм
Наружный диаметр: 57 мм
Угол: 90°
Способ изготовления: бесшовный
Материал корпуса: углеродистая сталь 20
Тип материала системы водоснабжения: металл
	шт
	50

	10
	Фланец плоский 
	Диаметр номинальный DN: 50 мм
Давление номинальное PN: 16 бар
Тип исполнения для фланцев: соединительный выступ
Тип фланца: плоский приварной
Материал корпуса: углеродистая сталь 20
Диаметр фланца D: 160 мм
Межцентровое расстояние крепёжных отверстий D1: 125 мм
Диаметр соединительного выступа D2: 102 мм
Внутренний диаметр фланца dв: 59 мм
Высота соединительного выступа h: 3 мм
Толщина фланца b: 19 мм
Строительная длина: 22 мм
Количество и диаметр болтовых отверстий на фланце n отв. х d: 4 x 18 мм
	шт
	20

	11
	Уголок стальной 
	Тип: Уголок стальной равнополочный
Размер полки: 50х50 мм
Материал корпуса: сталь Ст3
Толщина металла: 4 мм
Способ изготовления: горячекатаный (Г-образный профиль)
	м
	24

	12
	Клапан обратный поворотный
однодисковый 19ч21бр 
	Тип клапана: обратный
Диаметр номинальный DN: 150 мм
Давление номинальное PN: 16 бар
Класс герметичности: "D"
Температура: 225 С°
Материал корпуса: серый чугун GG18/СЧ18
Материал запорного органа: чугун серый GG18/СЧ18
Тип уплотнения: латунь
Тип присоединения: межфланцевый
Конструкция клапана: Одностворчатый
	шт
	3



2. Место поставки: 624760, Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А
3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Время местное заказчика.
3.1. Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара: в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.



