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на поставку рулонных штор с установкой для нужд МАДОУ № 20 "Дружный хоровод" 
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1. Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед.изм 
	Количество

	1
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа, 
Карла Маркса 26 Группа 1  
	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева / 2 Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 1750 мм (гадарит)*2100мм
	шт
	3

	2
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа 

	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.

Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева /  Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 2005 мм (гадарит)*2100мм
	шт
	2

	3
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа 
Карла Маркса 26 Группа 2
	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева / 2 Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 1755 мм (гадарит)*2100мм
	шт
	3

	4
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа 

	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева / Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 2025 мм (гадарит)*2100мм
	шт
	2

	5
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа
 Карла Маркса 26 Группа 7
	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева / 2 Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 1750 мм (гадарит)*2100мм
	шт
	3

	6
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа 
	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 2040 мм (гадарит)*2100мм
	шт
	1

	7
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа 
	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 2010 мм (гадарит)*2100мм
	шт
	1

	8
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа Первомайская 61а Группа 11

	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева / 2 Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 1570 мм (гадарит)*1980 мм
	шт
	3

	9
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа 

	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева /Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 1970 мм (гадарит)*1980 мм
	шт
	2

	10
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа Первомайская 61а Группа 7

	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева / 2 Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 1573 мм (гадарит)*1980 мм
	шт
	3

	11
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа 9
	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева / Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 1970 мм (гадарит)*1980 мм
	шт
	2

	12
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа Первомайская 61а Группа 8

	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева / 2 Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 1570 мм (гадарит)*1980 мм
	шт
	3

	13
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа 

	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева / Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 1965 мм (гадарит)*1980 мм
	шт
	2

	14
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа Первомайская 61а Группа 3

	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева / 2 Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 1570 мм (гадарит)*1980 мм
	шт
	3

	15
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа 

	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева /Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 1960 мм (гадарит)*1980 мм
	шт
	2

	16
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа Первомайская 61а Группа 2

	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева / 2 Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 1560 мм (гадарит)*1980 мм
	шт
	3

	17
	Рулонные шторы АМГ32 Альфа 

	Тип изделия: Открытая система рулонной шторы (без короба/кассеты).
Назначение: Защита от солнца и декорирование оконных проемов среднего размера.
Диаметр намоточного вала: 32 мм (алюминиевый профиль).
Максимальная ширина проема: до 2200 мм (в зависимости от веса и плотности ткани).
Цвет фурнитуры и комплектующих: белый.
Наименование ткани: Альфа б.а. цвет по согласованию с заказчиком.
Светопроницаемость: Блэкаут (blackout — 100% затемнение)
Состав ткани: полиэстер / смесовые ткани с пылеотталкивающей и антистатической пропиткой
Тип управления: Цепочный механизм, пластиковая цепь.
Сторона управления: Слева / Справа.
Длина цепи управления: стандартно рассчитывается исходя из высоты изделия, 3/4 от высоты изделия.
Способ крепления: на раму ПВХ окна, с применением дополнительных подкладок, под механизм управления.
Размер 1975 мм (гадарит)*1980 мм
	шт
	2


Поставщик осуществляет уточненные замеры оконных проемов по месту выполнения работы до начала монтажных работ, организует пошив и изготовление штор, доставку до места установки.

2. Место поставки: 164500, Россия, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Первомайская, 61А, Карла Маркса 26
3. Срок поставки: в течение 14 календарных дней с даты заключения договора.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, установка осуществляется силами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
7. Порядок выполнения работ.
7.1. Работы по установке рулонных штор выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.
7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
8. Требования к выполнению работы:
8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. 
8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
9. Требования к безопасности выполняемых работ:
9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.  
 

 
