Техническое задание

на поставку оборудования
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.20.18.110
	МФУ 
	
	✓
	

	2
	26.20.15.120
	ПК 
	
	✓
	

	3
	26.20.21.100
	Сетевое хранилище
	
	✓
	

	4
	26.20.22.110
	Жесткий диск
	
	✓
	

	5
	27.51.25.110
	Водонагреватель 
	
	
	✓


1. Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование товара

	Характеристика товара
	Ед.изм
	Кол-во

	1. 
	МФУ Kyocera  Ecosys MA4000fx
	Тип -МФУ лазерное

Функции устройства -копир, принтер, сканер, факс

Размещение- настольный

Оперативная память  -1024 МБ

Частота процессора  -1000 МГц

Цветность печати  -черно-белая

Максимальный формат печати  A4

Максимальное разрешение черно-белой печати 

 1200x1200 dpi

Скорость черно-белой печати (стр / мин) 

40 стр/мин (A4)

Время выхода первого черно-белого отпечатка 

 6.4 сек

Рекомендуемый месячный объем печати

2000 стр

Максимальный месячный объем печати 

 80000

Автоматическая двусторонняя печать  -наличие
Тип сканера- планшетный/протяжный

Оптическое разрешение сканера -600x600 dpi

Скорость сканирования (ч / б)  40 изоб/мин (A4)

Максимальный формат бумаги (сканер)  A4

Устройство автоподачи  - наличие
Функции сканирования 

сканирование в электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на USB-накопитель, 

Максимальное разрешение копира  600x600 dpi

Скорость копирования  40 стр/мин (A4)

Отображение информации : дисплей
	шт
	1

	2. 
	Мини ПК CHUWI UBox AMD Ryzen 5 6600H
	Модель процессора -AMD Ryzen 5 6600H

Общее количество ядер -6

Количество производительных ядер  6

Количество потоков 12

Базовая частота производительных ядер 3.3 ГГц

Максимальная частота производительных ядер

 4.5 ГГц

Базовая частота энергоэффективных ядер

Материнская плата Сокет FP7

Чипсет SoC

Количество слотов оперативной памяти 2

Тип оперативной памяти LPDDR5

Общий объем оперативной памяти 16 ГБ

Тип видеокарты встроенная

Модель интегрированной видеокарты AMD Radeon 660M

Конфигурация твердотельных накопителей (SSD)

512 GB M.2 PCIe

Разъемы на фронтальной панели:
Порты USB Type-A

2 x USB 3.2 Gen 1

Порты USB Type-C

1 x USB4

Аудиоразъемы:
 3.5 мм jack (аудио/микрофон)


	шт
	1 

	3. 
	Сетевое хранилище NAS SYNOLOGY DS223J
	Модель процессора Realtek RTD1619B

Частота процессора  1700 МГц

Количество ядер процессора  4

Объем оперативной памяти   1 ГБ

Количество отсеков для накопителей 2 шт

Максимально поддерживаемый объем одного накопителя  16 ТБ

Форм-фактор отсеков накопителей 3.5" 

Интерфейс поддерживаемых HDD SATA
Возможность горячей замены HDD 

Поддержка RAID  Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, Synology Hybrid RAID

Количество портов Ethernet  1 шт

Скорость сетевого интерфейса  1 Гбит

Количество и тип USB USB 3.2 Gen 1 x2

Программная платформа UPnP / DLNA-сервер 

FTP-сервер  - наличие
Поддержка сетевого протокола iSCSI есть

Поддержка IP-видеонаблюдения  есть

Дополнительная информация

Потребляемая мощность  16.3 Вт

Система охлаждения есть


	шт
	1

	4. 
	Жесткий диск WD Purple WD10PURZ
	Объем HDD  1 ТБ

Объем кэш-памяти   64 МБ

Скорость вращения шпинделя   5400 об/мин

Максимальная скорость передачи данных 110 Мбайт/сек

Интерфейс SATA III

Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/с

Оптимизация под RAID-массивы -наличие
Технология записи -CMR

Ударостойкость при работе -65 G

Уровень шума во время работы- 22 дБ

Уровень шума в простое -21 дБ

Число циклов позиционирования-парковки 300000

Максимальное энергопотребление 3.8 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания 3.2 Вт

Максимальная рабочая температура 65 °C


	шт
	2

	5. 
	Водонагреватель Ballu Omnium Uni BWH/S 15 O
	Установка -вертикальная

Способ крепления -настенный

Управление -механическое

Напряжение сети -220(230) В

Мощность -1.5 кВт

Форма- круглая

Объем -15 л

Цвет-белый

Материал бака -нержавеющая сталь

Внутреннее покрытие бака -нержавеющая сталь

Мах тем-ра нагрева воды 75 °С
	шт
	1


2. Место поставки: Республика Башкортостан, 450059, Город Уфа, Ул. Рихарда Зорге, д. 19/2 
3. Срок поставки: в течение 7 календарных дней с даты заключения договора 
 Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам. 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

