
Техническое задание 
на поставку электротоваров для нужд МУП «ВКС»
1. Объект закупки: 
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	27.32.14.120
	Провод СИП-4
	
	✓
	

	2. 
	27.33.13.130
	Наконечник штифтовой 
	
	✓
	

	3. 
	27.33.13.130
	Наконечник 
	
	
	✓

	4. 
	27.12.22.000
	Выключатель авт. 
	✓
	
	

	5. 
	27.11.50.120
	Преобразователь частоты 
	
	
	✓

	6. 
	27.12.32.000
	Корпус метал 
	
	
	✓



	№
п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Провод 
СИП-4
	Количество жил: 4
Сечение жилы: 35 мм2
	м.
	20

	2. 
	Наконечник штифтовой НШАЛ 35-20 ТДМ
	Назначение: для оконцевания опрессовкой алюминиевых жил кабелей и проводов
Артикул: SQ0584-0003
Сечение жилы: 20 - 35 мм2
Материал: алюминий
	Шт.
	4

	3. 
	Наконечник 
	Тип: наконечник кольцевой прямой
Тип монтажа: опрессовка/обжим
Материал: алюминий
Крепление винта: М10
Диаметр кольца: 10.5 мм
Сечение кабеля: 35 мм2
	Шт.
	4

	4. 
	Выключатель авт. 
	Артикул: 3п C 16А ВА 47-29 4.5кА
Тип: модульный
Тип монтажа: на DIN-рейку
Номинальное напряжение: 400 В
Отключающая способность: 4.5 кА
Климатическое исполнение: УХЛ-4
Степень защиты: IP20
Количество полюсов: 3
Тип расцепления: C
Номинальный ток: 16 А
	Шт.
	2

	5. 
	Преобразователь частоты 
	Номинальный ток: 17.5 А
Мощность: 7.5 кВт
Тип: силовой
Тип тока: переменный (AC)
Мах частота на выходе: 999.9 Гц
Напряжение: 380(400) В
Степень защиты: IP20
Материал изделия: пластик
Мах сечение подключаемого кабеля: 6 мм²
Мощность (В*А): 250
Климатическое исполнение: УХЛ5

	Шт.
	1

	6. 
	Корпус метал. ЩМП 
	Артикул: YKM40-02-31
Вид установки: напольный и навесной
Степень защиты: 31 IP
Материал рамы
Металл: 
Материал дверцы: металл
Материал корпуса: металл
Номинальный ток: 630 А
Высота: 500 мм
Ширина: 400 мм
Глубина: 220 мм
Замок: наличие
Габариты без упаковки: 500х400х220 мм
	Шт.
	1


2. Место поставки: 624760, Свердловская обл., М.О. Верхнесалдинский, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1-А.
3. Срок поставки: в течение 7 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
3.2. Поставка осуществляется Поставщиком в рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Время местное заказчик
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


